참 고		다목적댐 저수현황

(’15. 3. 6. 07시 현재)

구 분		저수량(백만㎥)		저수율(%)			용수공급가능기한 (20년빈도/저수위기준 /기본계획량 기준)
		총 저수량	현재 저수량	현재	예년	대비
총 계		12,692	5,432	42.8	43.3	98.9
한강	소양강	2,900	924	31.9	44.5	71.6	'16.2.11
	충 주	2,750	828	30.1	43.0	70.0	'15.6.5
	횡 성	87	25	28.4	46.6	61.0	'15.5.11
낙동강	안 동	1,248	655	52.5	41.9	125.3	'16.3.5이후
	임 하	595	219	36.9	36.1	102.2	'15.5.31
	합 천	790	445	56.3	40.0	140.5	'16.1.24
	남 강	309	170	54.9	39.7	138.4	'16.3.5이후
	밀 양	74	44	60.2	47.9	125.9	〃
	군 위	49	22	45.6	36.9	123.3	〃
	김천부항	54	28	51.4	10.1	507.3	〃
금강	용 담	815	387	47.5	44.6	106.5	'15.12.31
	대 청	1,490	897	60.2	47.3	127.3	'16.3.5이후
섬진	섬진강	466	272	58.4	43.0	136.0	'16.3.5이후
	주 암	707	354	50.1	45.0	111.3	〃
기타	부 안	50	29	58.4	57.3	102.1	〃
	보 령	117	47	40.2	43.6	92.2	'16.1.2
	장 흥	191	85	44.2	40.1	110.3	'16.3.5이후

* 임하댐의 용수공급가능기한은 5.31까지이나, 안동댐과의 연계운영을 감안하면 정상 저수위 수준을 유지중