		보 도 자 료
		배포 일시	2014. 1. 21(화) 총 4매(본문 2, 붙임2)
담당 부서	국토지리정보원 국토측량과	담 당 자	∙과장 성윤모, 사무관 이하준, 주무관 전부남 ∙☎ (031) 210-2650, 210-2651
보 도 일 시		2014년 1월 22일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 1. 21(화) 11:00 이후 보도 가능

우리나라 위치가 달라졌어요 !“지진 영향”

- 일본 대지진(‘11년 3월)으로 변동된 국가기준점 위치 값 변경 고시 -

□ 국토교통부 국토지리정보원(원장 임주빈)은 2011년 3월에 발생한 일본 대지진의 영향을 반영하여 새로 계산한 국가기준점(위성기준점 79점, 통합기준점 1,200점) 위치값을 고시한다고 밝혔다.

* 일본 대지진 직후 우리나라의 육지는 동쪽방향으로 약 1.3～2.8㎝, 진앙지에서 가장 가까운 울릉도와 독도는 각각 4.1㎝와 5.1㎝ 이동이 있는 것으로 확인

ㅇ 지진이 우리나라에 미친 정확한 영향을 분석하기 위하여 관계기관과 전문가의 협의를 거쳐 국가기준점 위치 값 변동계산 결과에 대한 검증을 마쳤다.

□ 국가기준점은 건설공사, 지도 및 지적도 제작, 공간정보 구축 등 모든 측량의 기준으로, 부정확할 경우 각종 국토개발 관련 계획 수립과 공사의 부실 및 공간정보 활용에 따른 오류 원인이 된다.

* 국가기준점 : 국토교통부 장관이 전 국토를 대상으로 주요지점마다 설치한 측량의 기본이 되는 기준점(위성기준점, 통합기준점)

□ 지진의 영향으로 변동된 국가기준점의 위치 값 계산을 위하여  2011년 4월부터 2012년 3월까지 축적된 위성기준점 데이터를 이용하여 지진 전․후의 위치변화를 분석한 결과

* 위성기준점: 인공위성이 송신하는 신호를 24시간 수신하여 임의 지점의 정밀한 GPS측량(수평위치)을 할 수 있도록 지원하는 시스템

ㅇ 전국적으로 동쪽방향으로 일관성있게 이동하였으나 그 크기는 지역별로 설치된 위성기준점마다 차이가 있어서 육지지역은 평균 2.16㎝, 최대 3.32㎝의 변화가 발생 하였고, 진앙에서 가장 가까운 울릉도와 독도는 각각 4.64㎝, 5.57㎝변화가 발생한 것으로 확인되었다.

□ 이에 따라 위성기준점을 기준하여 지표에 표석을 묻어 위치를 표시한 통합기준점의 위치값도 새로운 위성기준점 좌표와 연결하여 다시 산출하였다.

* 통합기준점: 수평위치(경위도), 높이 값(해발고도), 중력값을 같이 측정해 놓은 기준점으로 지진 이전인 ‘08～’10년까지 전국 10㎞간격으로 1,200점 설치

□ 지진의 영향으로 우리나라 국가기준점 좌표를 변경고시 하는 것은 처음으로 이는 상시적으로 GPS위성 신호를 수신하고 있는 상시관측시스템이 전국에 분포되어 있어 지역별로 정밀하게 관측하고 계산할 수 있는 시스템을 갖추었기에 가능한 것이다

* ‘95년 ∼ ’12년까지 79개 관측시스템을 설치 운영(참고 붙임 1)

□ 국토지리정보원 관계자는 이번 국가기준점 위치 값 변경 고시가 공간 정보의 위치정확도 향상에 기여할 것으로 기대한다며,

ㅇ 지진으로 인한 위치 값 변경에 더욱 신속하게 대처하기 위해 앞으로는 전국 79개소에 설치된 GPS신호 수신기(위성기준점)를 상시적으로 모니터링하고 실시간으로 자동  계산하여 변화를 측량 사용자에게 즉시 알릴 수 있도록 하는 가이드라인 등 전반적인 지진 대응체계를 수립하여 운영할 계획 이라고 밝혔다.

□  새로 변경고시 된 국가기준점 위치 값은 국토지리정보원 홈페이지(http://www.ngii.go.kr)를 통해 2014년 1월 27일부터 제공될 예정이다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 국토지리정보원 이하준 사무관(☎ 031-210-2650) 에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		우리나라 국가기준점 현황

<국가기준점망>

측지VLBI

		ㅇ 수십억 광년 떨어진 준성(Quasar)에서 방사되는 전파가 지구상의 전파망원경(안테나)에 도달하는 시간 차이를 해석하여 고정밀 위치좌표 산출 * 전세계 15개국(28개) 운영 중, 우리나라는 16번째(아시아 3번째)

② 위성기준점(GPS상시관측소)

		ㅇ GPS위성이 송신하는 신호를 24시간 수신․제공하여 임의 지점의 위치정보를 결정할 수 있도록 지원하는 시스템 *‘95년부터 전국에 79개 위성기준점 설치 운영

③ 통합기준점

		ㅇ 평면․높이․중력 측량 기준으로 사용하기 위하여 위성기준점, 수준점, 중력점을 기초로 설치한 기준점 → 평면(x, y), 높이(h), 중력 좌표 보유 * ‘08 ～ ’10년까지 10㎞ 간격(1,200점), ‘12년 3㎞(1,149점)설치

붙임 2		일본지진에 의한 지역별 지각변동 현황

□ 일본지진 발생(‘11.3월) 직후 7개월간(’11. 4월~10월)의 위성기준점 45점의 데이터를 분석하여 변동량을 신속계산(S/W:BERNESE V5.0)

⇒ 육지지역 1.3～2.8㎝ (울릉도, 독도는 각각 4.1～5.1㎝ 이동)

* 지진 후 7개월은 지각 안정화가 완전히 이루어 지지 않았으며, 대지진 이후에도 5.0이상의 여진이 수십 차례 발생

□ 일본지진 발생 후 6개월 후 7개월간(’11. 9월~‘12. 3월)의 위성기준점 79점의 데이터를 분석하여 변동량 정밀계산 (S/W: GAMIT/GLOBK)

* 지속적인 지각변동 여부 검토 후 계산 실시

⇒ 육지는 동쪽으로 1.6～3.32㎝ (울릉도 4.64㎝, 독도는 약 5.57㎝)

* 화살표의 크기는 변동량, 지역명은 위성기준점 위치