		보 도 자 료
		배포일시	2013. 8. 8(목) 총 7매(본문 2, 붙임 5)
담당 부서	기술정책과	담 당 자	∙과장 정태화, 사무관 박덕호, 주무관 김재환 ∙☎ (044)201-3555, 3556
보 도 일 시		2013년 8월 9일(금) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신 ․ 방송 ․ 인터넷은 8. 9(금) 06:00 이후 보도 가능

“단위모듈러장치를 이용한 강관/PHC 말뚝머리 보강공법” 등 ‘이달의 신기술’로 5건을 지정

- 지금까지 707건을 신기술로 지정하여 건설현장에 활용 -

□  국토교통부(장관 서승환)는 “굽힘철근과 탄성소켓을 주요소로 하는 단위모듈러장치를 이용한 강관/PHC 말뚝머리 보강공법” 등 5건 신기술(제703호～제707호)을 ’이달의 건설신기술‘로 지정하였다고 밝혔다.

□ 제703호 신기술(“굽힘철근과 탄성소켓을 주요소로 하는 단위모듈러장치를 이용한 강관/PHC 말뚝머리 보강공법”)은

- 건축물 공사에서 지진 등으로 인한 말뚝과 상부기둥의 연결부위 파괴를 방지하기 위해 그림1과 같은 말뚝머리 보강장치를 개발하여 말뚝과 상부기둥의 결속을 보강한 공법이다.

굽힘보강철근	+	미끄럼방지턱	+	탄성소켓	=
<그림1> 말뚝머리 보강장치							<그림2> 말뚝머리 보강장치 조립

- 이 신기술은 강도가 큰 철근과 미끄럼방지턱 등을 일체로 제작한 장치를 사용하여 강도와 부착성을 증가시켜 상부 구조물의 힘에 잘 저항할 수 있도록 개발한 기술이다.

- 기존기술대비 강도 35% 증가 및 저항능력 15~25%가 증가하여 안전성이 향상되었고 기존기술에서 사용하는 절단 및 파쇄, 용접 등에 의한 인명사고와 환경폐기물도 줄일 수 있다.

- 또한 기존 말뚝머리 보강공법보다 보강철근량을 절감하여 30%~50% 공사비 절감이 가능하며 미리 제작된 장치를 쉽게 설치하므로 공사기간도 30%이상 단축할 수 있다.

- 이 신기술은 경제성, 구조안전성, 시공성 등이 기존기술보다 우수하여 토목공사와 건축공사에서 활용성이 높으며 특히 PHC말뚝(압축강도가 증진된 고강도 콘크리트말뚝)에 적용하는 최초 말뚝머리 보강공법으로 내진을 고려하는 구조물 기초공사에 폭 넓게 활용이 가능할 것으로 기대된다.

□  국토교통부 관계자는 건설신기술이 시공성, 경제성 측면에서 기존 기술에 비해 우수함에도 발주청 등에서 기술내용을 충분히 모르는 경우가 있어, 발주청 및 설계용역업체 관계자 등을 대상으로 지난 3월, 6월, 7월 3회에 걸쳐 워크숍과 설명회를 개최하는 등 활용 활성화를 위해 노력하고 있으며, 신기술에 대한 자세한 기술내용은 국토교통과학기술진흥원 신기술 정보마당 홈페이지(http://ct.kaia.re.kr)에서 확인할 수 있다고 밝혔다.

【별첨】

- 신기술 내용요약(제704호, 705호, 706호, 707호) 1부.

- 신기술 개발자 현황 1부.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 기술정책과 김재환 주무관(☎ 044-201-3556)에게 연락주시기 바랍니다.

별첨1		신기술 내용요약 (제704호, 705호, 706호, 707호)

□ 제704호 신기술(“BIM기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템”)은

- 현재 많은 시간과 인력이 투입되어 철근배근도를 생성하고 있으며 배근도의 정확도가 떨어지고 수정이 어려운 점 등을 보완하기 위해 건축구조물의 철근공사 시행전에 철근의 배치를 자동으로 생성하는 배근시공도 자동화 기술이다.

- 신기술의 자동화시스템을 사용하면 철근의 3차원 형상과 위치를 자동으로 생성하고 철근의 적정한 이음 및 정착길이를 산정하여 배근의 구조적 성능을 확보할 수 있다.

<그림 3> 3D 철근배근 시공도	<그림 4> 2D 배근시공도 자동출력

- 공사전 철근의 배치에 대한 상세설계가 가능하므로 정확한 철근물량 산출 및 현장조건 변경에 따른 설계변경이 발생한 경우에도 철근물량이 자동 업데이트 되므로 효율적인 공사관리가 가능해 진다.

- 또한 설계업무 자동화로 업무 생산성이 향상되어 설계비 50%이상 절감, 설계오류로 인한 재시공 최소화로 시공비 5% 절감 등의 경제적 효과가 있어 국내 및 해외 건축현장에서 활발히 활용될 것으로 기대된다.

□ 제705호 신기술(“등입도 투수성 콘크리트로 보강한 육상 연약지반 개량 골재말뚝 공법”)은

- 연약지반 개량시 골재말뚝에 사용되는 재료(모래) 고갈문제와 초연약지반에서 골재말뚝이 재역할을 하지 못하는 점등을 개선하기 위하여, 물/시멘트비를 최적으로 배합하여 만든 콘크리트로 골재말뚝의 상부를 보강(그림5,6)하여 기존의 골재말뚝보다 지지력을 증가시키고 원지반의 침하량을 감소시킬 수 있는 연약지반 개량 골재말뚝을 개발한 공법이다.

<그림 5> 등입도 투수성 콘크리트 보강 다짐말뚝	<그림 6> 등입도 투수성 콘크리트

- 골재말뚝은 작은 자갈이나 쇄석 등을 지반에 뚫은 구멍에 세게 눌러 넣은 후 다져 지반의 안정성를 높이는 공법이다.

- 신기술의 콘크리트로 보강한 골재말뚝은 시멘트에 의해 압축강도가 증가되어 연약지반 개량 공법이 가지는 문제점인 하중작용시 횡방향 변형을 억제하며,

- 일반 골재말뚝보다 23% 지지력을 증대시켜 21% 말뚝수량이 감소하여 약 15% 공사비를 절감 할 수 있다.

- 이 신기술은 향후 국내뿐만 아니라 연약지반이 널리 분포한 필리핀, 베트남 등 해외건설현장에서도 적용이 가능할 것으로 보인다.

□ 제706호 신기술(“수직걸림형 전단보강재를 이용한 철근콘크리트 무량판구조의 슬래브-기둥 접합부 전단보강공법”)은

- 철근콘크리트 건축물 공사시 기둥주위의 슬래브(철근콘크리트 구조의 바닥)는 구멍이 뚫려 파괴되는 펀칭(전단) 파괴의 위험이 크므로 기둥 주변 슬래브를 보강하기 위하여 강판을 가공하여 제작한 수직걸림형 전단보강재(그림7,8)를 슬래브에 설치하는 슬래브-기둥 접합부 전단보강공법이다.

<그림 7> 수직걸림형 전단보강재	<그림 8> 슬래브에 전단보강재 설치

- 이러한 전단보강공법은 주로 기둥에 연결되어 하중을 지탱하는 보가 없이 기둥과 슬래브로 구성되는 무량판 구조에 적용된다.

- 기존 전단보강재 중 철근을 이용한 전단보강재는 나선형 형태 등으로 설치가 어렵고 철골을 이용한 것은 용접을 해야 하므로 공사기간과 공사비를 증가시킨다.

- 이 신기술은 기존의 전단보강재의 단점을 개선하여 시공성과 경제성을 향상시켰다. 롤 강판을 금형으로 가공하여 용접작업 없이 완전일체화로 전단보강재 제작이 가능하며 자동 대량생산으로 원가를 절감하여 기존기술보다 16%~39% 공사비를 절감 할 수 있다.

- 또한 전단보강재를 슬래브에 클립 형태로 쉽게 삽입하여 설치가 가능하므로 기존 전단보강재보다 30% 공사시간이 감소된다.

- 최근 건축물의 층고를 줄이면서 연면적을 최대로 활용할 수 있고 층간 소음 차단에 유리한 무량판구조 시스템이 적극적으로 도입되고 있어 신기술의 전단보강재 보급도 급증할 것으로 예상된다.

□ 제707호 신기술(“콘크리트 수처리 시설물에 공장 생산된 고분자수지계 AQUWEL패널을 이용한 부착계 방수·방식공법”)은

- 식수를 깨끗하게 처리하는 콘크리트 수처리 시설물은 수처리 과정의 여러 가지 화학약품 사용으로 콘크리트에 부식을 발생시키는데 이를 방지하기 위한 고내구성 패널을 이용한 방수·방식 공법이다.

- 물탱크 소재로 사용되는 SMC 패널을 고온 압착으로 생산하여 콘크리트 수처리 구조물 내부 표면에 부착한다.

<그림 7> 패널 공장생산	<그림 8> 패널 시공완료

- 이 기술은 항균성과 고내구성을 확보하여 기존의 자기타일 및 강화유리를 사용할 때 발생하는 수압세척시 재료가 파손되는 문제를 해결하였으며 패널 표면을 거칠게 처리하여 콘크리트 바탕면과 접착력을 기존기술보다 3배이상 증가시켰다.

- 공사비도 기존기술대비 20~28%, 유지관리비도 30~40% 절감이 가능하다.

- 이 신기술은 건축 구조물의 물탱크 및 상수도 시설에서 활용이 가능하며 친환경적인 소재의 사용으로 수질안정성에 대한 국제인증을 받아 해외수출도 가능할 것으로 기대된다.

별첨2		신기술 개발자 현황

지정번호	신기술명	개발자	연락처	보호기간
703	굽힘철근과 탄성소켓을 주요소로 하는 단위모듈러장치를 이용한 강관/PHC 말뚝머리 보강공법	㈜내경엔지니어링	02-3461-2900	‘13.07.02 ~‘18.07.01
		㈜서영엔지니어링	02-6915-7238
704	BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템	㈜창소프트아이앤아이	02-2085-7276	‘13.07.02 ~‘18.07.01
		㈜창민우구조컨설탄트	02-2085-7221
		㈜아이티엠코퍼레이션건축사사무소	02-2140-5279
705	등입도 투수성 콘크리트로 보강한 육상 연약지반 개량 골재말뚝 공법	고려개발주식회사	031-420-9922	‘13.07.23 ~‘18.07.22
		㈜다산컨설턴트	02-553-3527
		㈜동아지질	02-2222-4421
		김홍택	02-337-7691
706	수직걸림형 전단보강재를 이용한 철근콘크리트 무량판구조의 슬래브-기둥 접합부 전단보강공법	㈜토문엔지니어링 건축사사무소	02-2018-8304	‘13.07.23 ~‘18.07.22
		㈜상지엔지니어링	051-240-0005
		㈜힐엔지니어링	051-323-7084
707	콘크리트 수처리 시설물에 공장 생산된 고분자수지계 AQUWEL패널을 이용한 부착계 방수ㆍ방식공법	(주) 세진에스엠씨	02-784-1451	‘13.07.30 ~’18.07..29
		한화엘앤씨(주)	02-729-1589
		(주) 케이디엔지니어링 건축사사무소	031-717-4860