		보 도 자 료
		배포일시	2013. 12. 20(금) 총 3매(본문 2, 붙임 1)
담당 부서	공항안전환경과	담 당 자	∙과장 나웅진, 서기관 류공수, 주무관 강영철 ∙☎ (044)201-4347, 4343~4
보 도 일 시		2013년 12월 23일(월) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 12. 23(월) 06:00 이후 보도 가능

국내공항 대합실 실내공기‘깨끗해요’

중국발 미세먼지에도 공항은‘걱정없어’… 이용객‘웃음’

□ 국토교통부(장관 서승환)는 최근 조사한 자료를 인용해 공항 실내미세먼지(PM10) 농도는 올해 평균 25.7㎍/㎥로 법적 기준치인 150㎍/㎥에 비해 매우 양호하게 관리되고 있다고 밝혔다.

○ 또한, 이산화탄소는 504.0ppm(법적기준은 1000 이하), 일산화탄소는 0.7ppm(법적기준은 10 이하)로 조사돼 이용객들이 쾌적한 환경 속에 안심하고 이용할 수 있는 수준인 것으로 나타났다.

○ 특히 발암물질인 포름알데히드(HCHO)의 경우 30.4㎍/㎥로 측정돼법적 기준치인 100㎍/㎥에 비해 상당히 양호한 편이었다.

□ 이는 연간 9천만 명에 이르는 이용자가 드나드는 공항의 실내공기를 보다 엄격히 관리할 필요가 있다는 판단아래, 그동안 꾸준히 조사하고 대처해 온 결과로 보인다.

○ 공항은 실내공기질을 깨끗하게 유지하기 위해 환경부 법령「다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 시행규칙」에서 정한 미세먼지(PM10), 이산화탄소, 포름알데히드 등의 유해물질 기준치를 대략 120% 수준으로 강화*해서 관리하고 측정횟수도 상향(미세먼지 연 1회→4회)하는 등 공기질 개선에 다각도로 노력해왔으며,

* 미세먼지(150㎍/㎥→80㎍/㎥), 이산화탄소(1000ppm→800ppm), 포름알데히드(100㎍/㎥→80㎍/㎥), 일산화탄소(10ppm→8ppm) 등

○ 유해물질 제거 및 억제를 위해 주기적으로 먼지제거 청소를 실시하고, 내부 개선공사 때는 친환경 제품을 사용하는 등 세심한 노력을 기울여 왔다.

○ 국토교통부는 실내공기를 좋은 상태로 유지하기 위해 노후 된 공조시설을 교체하고, 미흡한 점을 개선해 나갈 수 있도록 지속적으로 현장지도 하는 한편,

○ 내년부터 미세먼지 외에 이산화탄소, 포름알데히드, 일산화탄소 등 추가로 3개 항목의 측정횟수를 연 1회에서 4회로 강화하는「공항 환경관리 기준」에 따라 실내공기질을 더욱 철저히 관리해 나갈 예정이다.

□ 앞으로도 공항 대합실을 이용하는 모든 사람들이 유해물질 걱정을 하지 않도록 계속 노력하고, 국민의 건강과 안전을 지키는 데 주안점을 두는 공항 환경관리 정책을 펼쳐나갈 예정이다.

<참고> 실내공기질 관리기준 1부

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 공항안전환경과 류공수서기관, 강영철주무관(☎ 044-201-4343~4)에게 연락주시기 바랍니다.

참고		실내공기질 관리기준(유지기준 및 권고기준)

구 분		유지기준				권고기준
		미세 먼지 (㎍/㎥)	이산화탄소 (ppm)	포름 알데 히드 (㎍/㎥)	일산화 탄소 (ppm)	이산화 질소 (ppm)	라돈**	총 휘발성 유기 화합물 (㎍/㎥)	석면 (개/cc)	오존 (ppm)
법적 기준*	항목별 기준 (이하)	150	1000	100	10	0.05	148Bq/㎥ (4.0pCi/ℓ)	500	0.01	0.06
	측정 주기	1회/년				2회/년
공항 환경 관리 기준**	항목별 기준 (이하)	80	800	80	8	0.04	3.0pCi/ℓ	400	0.01	0.05
	측정 주기	4회/년	1회/년

*「다중이용시설 등의 실내공기질관리법 시행규칙」(환경부)

** 국토교통부 고시