		보 도 자 료
		배포일시	2013. 11. 1(금) 총 5매(본문2, 붙임3)
담당 부서	공항안전환경과	담 당 자	∙과장 나웅진, 사무관 김세연, 주무관 정우갑 ∙☎ (044)201-4347, 4354, 4345
보 도 일 시		2013년 11월 4일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 11. 3(일) 11:00 이후 보도 가능

□공항   전력 사용량   절감□최신기술  세미나 열린다

-  에너지저장시스템, 스마트그리드 기술 등 첨단 정보 공유 -

□ 국토교통부(장관  서승환)는 11.8.(금) 인천국제공항 부근에  위치한 공사인재개발원에서 관계전문가 150여 명이 참석한 가운데, 공항 내 전기에너지 절감을 주제로 ‘공항 내 전력 및 등화기술세미나’를  개최한다고 밝혔다.

ㅇ 작년 한해 국내공항의 전력 사용량은 410기가와트시(약 16,000가구가 1년 동안 사용할 수 있는 전기량임)로 409억 원의 전기료를 지급하였으며, 사용하는 전력량을 10%만 절감하더라도 연간 약 40억 원의 전기료 절감 효과가 있다.

<최근 3년간 전기요금 및 전기사용량 현황>

년도	전력사용량(단위 : GWh)		전기요금(단위: 억 원)
	인천공항	김포공항 등 14개 지방공항	인천공항	김포공항 등 14개 지방공항
‘10년	194	167	158	159
‘11년	247	163	209	160
‘12년	247	163	229	180

* 인천공항은 태양광발전설비를 활용한 전력생산으로 ‘06년 이후 12억 원의 전기사용료를 절감

□ 이번 세미나는 공항전력사용량 저감을 위한 최신기술 소개와이를 공항 내 도입․활용하는 방안을 중심으로 각계 전문가들 간 이론적․실무적 지식과 경험을 공유하기 위해 마련되는 것으로,

ㅇ 특히 최근 원전사고에 따른 전력부족사태가 전 국민의 주요 관심사로 부각됨에 따라, 잉여전기를 저장해두었다가 일시적인 전력부족현상이 생겼을 때 이를 송전해 주는 ESS를 공항 내 도입․활용할 수 있는 방안이 심도 있게 논의될 예정이다.

* ESS(Energy Storage System, 에너지저장시스템) 과잉생산된 잉여전기를 저장해두었다가 일시적으로 전력이 부족할 때 전기를 공급해주는 충전시스템으로 리튬이온전지, 나트륨유황전지 등이 있음

ㅇ 또한, LED 조명기술개발 추이 및 설계기술 발표를 통해 LED 항공등화 기술개발을 위한 최신기술의 정보교류도 활발히 이루어질 전망이다.

ㅇ 한편, 최근 개발이 완료된 인천국제공항공사의 항공기 전기공급시스템(AC-GPS : Aircraft-Ground Power Supply) 개발성과도  발표될 예정이다.

□ 국토교통부는 앞으로도 관련 산업 분야의 발전 방향과 응용 현황에 대한 이론적․실무적 정보와 경험을 공유하여 공항의 전력 및 등화 설비에 대한 최신기술을 공항에 적용할 수 있도록 지속적인 노력을 기울일 것이라고 밝혔다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 공항안전환경과 김세연사무관(☎ 044-201-4354)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1		세미나 세부일정

<주제 : 친환경 전력시설 도입을 통한 Green Airport 구현>

순 서	시 간	발 표 내 용
등 록	09:00~10:00
내빈소개	10:00～10:05	주요 참석인사 소개
개 회 식	10:05~10:20	개회사 : 인천국제공항공사 부사장
주 제 1	10:20~10:50	등화분야 국제규정(ICAO) 개정내용 소개 (공항안전환경과 정우갑 주무관)
휴 식 (10:50~11:00)
주 제 2	11:00~11:40	에너지저장장치(ESS) 공항분야 활용방안 (벽산파워 최성환 부장)
주 제 3	11:40~12:20	LED 조명 기술개발 추이 및 설계적용 방안 (조명공학 윤철구 박사)
중 식 (12:20~13:20)
주 제 4	13:20~14:00	Smart Grid 개요 및 공항 적용방안 (LS산전 손창희 부장)
주 제 5	14:00~14:30	전력품질과 에너지절약 (서울지방항공청 김호덕 주무관)
휴 식 (14:30~14:40)
주 제 6	14:40~15:10	비상전원 무정전절체스위치기반 기술현황과 공항적용방안 (한국공항공사 정진석 차장)
주 제 7	15:10~15:40	AC-GPS 국산화 연구개발과 공항탄소 저감역할 (인천국제공항공사 김동수 차장)
토 론	15:40~16:00	세미나 주제토론
폐 회	16:00

참고 2		항공등화 설치도

참고 3		LED항공등화보급 현황

공항명	항공등화명	LED항공 등화현황 (개)	개당 전력감소 (개)	감소전력 (kWH)	전력절감액 (원/년간)
김포	활주로거리등	34	115→60(△55)	18.6	1,357,800
	유도로안내등	163	144→38(△106)	138	10,074,000
	유도로등	650	45→6(△39)	202.5	14,782,500
	유도로중심선등	404	80→18(△62)	175.6	12,818,800
	풍향등	4	600→130(△470)	1.88	137,240
	활주로등(매입)	91	210→90(△120)	108.8	7,942,400
	활주로등(노출)	357	120→50(△70)	248.9	18,169,700
김해	유도로등	5	45→6(△39)	1.36	99,280
	유도로안내등	72	144→38(△106)	53	3,869,000
제주	유도로등	26	45→6(△39)	8.9kW	649,700
	활주로 거리등	19	115→60(△55)	11.4kW	832,200
	유도로 안내등	38	144→38(△106)	32.65kW	2,283,450
	활주로종단등(노출)	8	115→15(△100)	7.9kW	576,700
대구	유도로등	50	45→6(△39)	7.8kW	569,400
울산	유도로등	54	45→6(△39)	8.4kW	613,200
	풍 향 등	2	600→130(△470)	2.35kW	171,500
	활주로시단연장등	18	210→45(△165)	7.4kW	540,200
광주	주기장식별표시등	2등	160→60(△100)	0.5kW	36,500
여수	유도로등	2	45→6(△39)	0.2kW	14,600
	유도로안내등	4	144→38(△106)	0.3kW	21,900
	풍향등	1	600→130(△470)	0.37kW	27,010

1) 총 감소전력=LED수량×일평균사용시간×개당감소전력

2) 연간 전력절감액=총 감소전력×전기요금 단가(200원/kWH)×365일