		보 도 자 료
		배포일시	2014. 10. 8(수) 총 5매(본문 2, 붙임 3)
담당 부서	기술정책과	담 당 자	∙과장 정태화, 사무관 조기재, 주무관 김재환 ∙☎ (044)201-3555, 3556
보 도 일 시		2014년 10월 10일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 10. 9(목) 11:00부터 보도 가능

“창틀, 문틀 등 콘크리트 구조물의 모서리 부분

균열방지 신기술” 개발

- 신축 아파트 등의 균열에 따른 하자발생 크게 감소 기대 -

□ 국토교통부(장관 서승환)는 새로 개발된 사인장균열 제어 기술을 ’이달의 건설신기술‘로 지정(제744호)하였다고 밝혔다.

□ 제744호 신기술(“철근콘크리트 벽체의 사각개구부 모서리에서 발생하는 초기 사인장균열 제어를 위한 합성수지 응력분산곡면판 설치 공법”)은

ㅇ 철근콘크리트 구조물의 창호나 문과 같은 사각 모서리 주변벽체에는 온도 및 건조수축으로 인한 균열이 발생하기 쉬운데, 이를 폴리프로필렌으로 만든 응력분산곡면판을 개구부 모서리 부분에 설치하여 균열 발생을 줄이는 기술이다.

ㅇ 이 신기술을 건설현장에 적용하게 될 경우, 시공이 간편하고 주기적인 균열보수를 할 필요가 없어 비용절감과 미관향상 효과로 향후 국내․외에서 건축현장에 보급이 확대될 것으로 기대된다.

□ 국토교통부 관계자는 아파트에서 발생되는 연간 하자건수는 약 6,000건이며, 이중 균열로 인한 하자는 600여건으로 전체의 10%를 차지하고 있으며, 이번 신기술 개발로 균열에 따른 하자를 대폭 줄일 수 있을 것으로 내다보고 있다.

□ 금번 지정된 신기술에 대한 자세한 기술내용은 국토교통과학기술진흥원 신기술 정보마당 홈페이지(http://ct.kaia.re.kr)에서 확인할 수 있다.

【별첨】

- 신기술 내용요약(제744호) 1부.

- 신기술 개발자 현황 1부.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 기술정책과 김재환 주무관(☎ 044-201-3556)에게 연락주시기 바랍니다.

별첨1		신기술내용 요약 (제744호)

□ 제744호 신기술(“철근콘크리트 벽체의 사각개구부 모서리에서 발생하는 초기 사인장균열 제어를 위한 합성수지 응력분산곡면판 설치 공법”)

- 철근콘크리트 구조물의 창호나 문과 같은 사각개구부 모서리 주변벽체에는 온도 및 건조수축으로 인한 콘크리트 부피 변화로 균열이 발생하기 쉬워 사인장균열 방지철근을 배근하고 있으나, 시공이 까다롭고 계속적으로 균열이 발생하는 문제점이 있었다.

- 이런 문제를 해결하기 위해, 폴리프로필렌 재질의 응력분산곡면판을 개발하여 철근콘크리트 구조물 개구부의 단부 수직, 수평 보강철근이 직교하는 코너에 설치하여 사인장균열을 줄일 수 있는 신기술을 개발하였다.

- “응력분산곡면판”은 중앙을 곡면으로 하여 직각으로 구부린 판재이며 벌집구조의 형태로 제작되어 크고 작은 구멍으로 콘크리트 충진이 용이하며, 콘크리트에 매립되어 응력(재료에 압축, 비틀림 등 외력이 가했을 때 생기는 저항력)을 원활하게 전달, 분산하여 사인장균열을 방지한다.

<그림 1> 응력분산곡면판 형태	<그림 2> 응력분산곡면판 설치 모습
<그림 3> 모서리부 사인장균열 발생 사례	<그림 4> 신기술 적용시 사인장균열 방지

- 실험결과 철근을 사용하는 기술보다 23~57% 사각개구부의 균열 감소효과가 있고 작업시간 17% 단축, 균열보수비 약 60～70% 절감이 가능하다.

- 응력분산설치판의 시공이 간편하고 주기적인 균열보수를 할 필요가 없어 비용과 미관 측면에서 향후 국내․외에서 건축현장에 보급이 확대될 것으로 기대된다.

별첨 2		신기술 개발자 현황

지정번호	신기술명	개발자	연락처	보호기간
744	철근콘크리트 벽체의 사각개구부 모서리에서 발생하는 초기 사인장균열 제어를 위한 합성수지 응력분산곡면판 설치 공법	(주)종합건축사사무소 가람건축	02-2017-0322	‘14.09.26 ～‘19.09.25