		보 도 자 료
		배포일시	2014. 7. 11(금) 총 6매(본문 2, 붙임 4)
담당 부서	기술정책과	담 당 자	∙과장 정태화, 주무관 김재환 ∙☎ (044)201-3556
보 도 일 시		2014년 7월 14일(월) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 7. 14(월) 06:00부터 보도 가능

건축물 방수 ․ 녹화공법 등 3건을 ‘이달의 신기술’로 지정

- 지금까지 734건을 신기술로 지정하여 건설현장에 활용 -

□ 국토교통부(장관 서승환)는 프리스트레스를 도입한 보 설치공법, 경질암반용 앵커공법, 방근·방수 녹화공법 등 새로 개발된 3건의 기술을 ’이달의 건설신기술‘로 지정(제732호~제734호)하였다고 밝혔다.

□ 제732호 신기술(“프리스트레스 도입과 단부매립철물을 이용한 MPS보 설치공법”)은

- 건축물 기둥과 연결되는 철근콘크리트 보의 균열과 붕괴 발생을 막기 위하여 보 양끝 단부에 별도로 제작한 철물을 매립함으로써 기둥과의 접합을 용이하게 하고, 보에는 프리스트레스*에 의한 인장강도를 증대시켜 균열을 방지하는 공법이다.

* 프리스트레스 : 인장력에 취약한 콘크리트의 단점 등을 보완하고 구조체의 인장강도를 증대시키기 위하여 구조체에 미리 압축력을 가하는 것

- 이 신기술은 하중에 의한 보의 균열 발생을 방지할 뿐만 아니라, 기둥의 간격을 10m에서 12~14m로 넓힐 수 있고 기존기술보다 약 14%의 공사비 절감 효과도 있어 향후 건축물 공사에서 그 수요는 증가할 것으로 기대된다.

□ 제733호 신기술(“압축 코일스프링이 장착된 쐐기형 정착체를 이용한 연암이상 경질암반용 영구앵커공법”)은

- 사면안정 및 구조물을 지반에 고정시킬 수 있는 쐐기형 정착체를 활용하여 그라우팅(시멘트, 골재 등과 물의 혼합물을 주입) 없이 인장력(잡아당길 때 발생하는 힘)을 얻을 수 있는 영구 앵커*공법이다.

* 앵커 : 지반속에 인장재(PC강봉, PC강선 등)를 타설하고 긴장시켜 구조물의 하중을 지반에 전하는 구조체

- 주변지반을 가압하여 발생하는 마찰력과 지압력의 상승효과로 앵커체의 천공길이 및 구경 축소가 가능하며 그라우팅 작업이 필요 없으므로 공사비와 공사기간을 단축할 수 있어, 산사태와 비탈면 붕괴 등 재해에 대비한 긴급공사 등에 널리 활용될 것으로 기대된다.

□ 제734호 신기술(“결정성 폴리머 개질 단층 복합시트를 이용한 인공지반 녹화용 방근 방수 복합공법”)은

- 건물 옥상 또는 지하주차장 상부에 녹화공간을 조성하기 위하여 건축물 콘크리트 위에 방근과 방수 통합기능의 시트재(멤브레인 복합재)를 부착하여 누수 및 식물의 뿌리로부터 건축물을 보호하는 방근·방수 공법이다.

- 새로운 시트재 개발로 기존의 방수층 시공 후 방근층을 설치하는 2~3가지 시공 단계를 1단계로 축소하여 기존기술보다 30% 시공시간과 60% 작업인력을 절감할 수 있게 되었으며, 녹색기술로도 인증 받아 녹색도시 구현에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

□ 금번 지정된 신기술에 대한 자세한 기술내용은 국토교통과학기술진흥원 신기술 정보마당 홈페이지(http://ct.kaia.re.kr)에서 확인할 수 있다.

【별첨】

- 신기술 내용요약(제732호, 제733호, 제734호) 각 1부.

- 신기술 개발자 현황 1부.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 기술정책과 김재환 주무관(☎ 044-201-3556)에게 연락주시기 바랍니다.

별첨1		신기술내용 요약 (제732호)

□ 제732호 신기술(“프리스트레스 도입과 단부매립철물을 이용한 MPS보 설치공법”)

- 건축물의 기둥과 연결되는 기존의 철근콘크리트 보는 하중에 의해 균열이 발생하기 쉬우며 보와 기둥 접합부의 강도가 부족하여 붕괴사고 발생 가능성이 있었다.

- 이런 문제를 해결하기 위해, 철근콘크리트 보의 양끝 단부에 별도로 제작한 철물(그림1)을 매립하여 기둥과의 접합을 용이하게 하고, 철근콘크리트 보에는 프리스트레스*를 도입하여 균열을 방지하는 MPS(Modularized Pre-stressed System)보 설치공법을 개발하였다.

* 프리스트레스 콘크리트 : 철근콘크리트에서 철근대신 강철선을 둘러싸게 하고 이 강선을 잡아당겨 인장에 대한 강도를 증가시킨 것으로 변형, 처짐, 균열에 강한 콘크리트

- 철근콘크리트 보에 프리스트레스 공법의 적용으로 인장강도를 증가시켜 철근콘크리트 보에 생기는 균열을 방지할 수 있으며,

- 보 끝에 설치한 매립철물은 철골기둥 또는 철골보에 연결시 접합 강성이 우수하여 기둥의 간격을 10m에서 12~14m로 확대할 수 있게 되었다.

<그림 1> MPS보의 단부매립철물	<그림 2> MPS보 설치

- 이 신기술은 기존 철골보 기술과 비교하여 약 14%의 공사비 절감 효과가 있어 향후 건축물 공사에서 그 수요는 증가할 것으로 기대된다.

별첨2		신기술내용 요약 (제733호)

□ 제733호 신기술(“압축 코일스프링이 장착된 쐐기형 정착체를 이용한 연암이상 경질암반용 영구앵커공법”)

- 사면안정 및 구조물을 지반에 고정시키기 위해 지반에 구조체를 삽입하는 기존의 앵커* 기술은 지중에 앵커체를 설치하고 그라우트(시멘트, 골재 등과 물의 혼합물)를 주입하여 일정한 강도를 확보할 때까지 양생한 후 앵커체를 인장(물체를 잡아당김)하므로 공사기간이 증가하는 문제가 있었다.

* 앵커 : 지반속에 인장재(PC강봉, PC강선 등)를 타설하고 긴장시켜 구조물의 하중을 지반에 전하는 구조체

- 이런 문제를 해결하기 위해, 그라우트 전 쐐기형 정착체로 주변 지반을 가압하여 그 지압력으로 그라우팅 없이 인장력을 얻을 수 있는 신기술을 개발하였다.

- 쐐기형 정착체는 정착헤드, 압축 코일스프링, 정착체 보호캡으로 구성되며(그림3), 코일스프링이 정착체 보호캡을 밀어내어 지반에 밀착시키고 쐐기형 정착체를 인장함으로써 보호캡이 주변지반을 가압하므로 설계 인장력을 초기에 확보할 수 있다.

<그림 3> 영구앵커 표준도	<그림 4> 쐐기형 정착제 정착방법

- 주변지반을 가압하여 발생하는 마찰력과 지압력의 상승효과로 앵커체의 천공길이 및 천공경 축소가 가능하여 공사비는 최대 49%, 공사기간은 50% 단축할 수 있게 되었다.

- 산사태와 비탈면 붕괴 등 재해를 빠르게 예방하기 위한 긴급공사에 이 신기술의 앵커 공법이 많이 활용될 것으로 기대된다.

별첨3		신기술내용 요약 (제734호)

□ 제734호 신기술(“결정성 폴리머 개질 단층 복합시트를 이용한 인공지반 녹화용 방근 방수 복합공법”)

- 최근 건물 옥상 또는 지하주차장 상부에 잔디와 나무를 심어 녹화공간을 조성하는 녹화사업이 활발히 진행되고 있다. 그러나 식물의 뿌리가 건축물 콘크리트에 침투하여 건축물을 손상시키고 누수를 유발하는 문제가 발생되고 있다.

- 이를 해결하기 위해, 건축물 콘크리트 위에 방근과 방수 통합기능의 시트재(멤브레인 복합재)를 부착하여 누수 및 식물의 뿌리로부터 건축물을 보호하는 신기술을 개발하였다.

- 이 시트재는 폴리에틸렌계(LLDPE) 고분자의 적용으로 방근성과 방수성을 부여하였고, 에틸렌 비닐아세테이트(EVA)에 폴리머 블랜드(polymer blend)* 기술을 적용하여 접착력이 향상되도록 하였다.

* 폴리머 블랜드 : 2종 이상 고분자의 물리적 혼합

<그림 5> 방수+방근기능의 단층 멤브레인 복합재	<그림 6> 방근·방수 시트재 접합

- 새로운 시트재의 개발로 기존의 방수층 시공 후 방근층을 설치하는 2~3가지 시공 단계를 1단계로 축소하여 기존기술보다 30% 작업시간과 60% 작업인력을 절감할 수 있게 되었다.

- 또한, 자동 융착장비의 개발로 시트재의 이음부를 고온의 열풍으로 융착하여 균일한 시공품질과 신속한 작업이 가능하게 되었다.

- 이 신기술은 폐기물 감량으로 녹색기술로도 인증 받아 정부정책으로 추진중인 녹색도시 구현에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

별첨 4		신기술 개발자 현황

지정번호	신기술명	개발자	연락처	보호기간
732	프리스트레스 도입과 단부매립철물을 이용한 MPS보 설치공법	㈜네오크로스구조엔지니어링	02-2057-2810	‘14.06.11 ～‘19.06.10
		㈜정림건축종합건축사사무소	02-708-8762
		현대건설㈜	02-746-3113
		삼표피앤씨㈜	02-6270-0240
733	압축 코일스프링이 장착된 쐐기형 정착체를 이용한 연암이상 경질암반용 영구앵커공법	㈜대성방재기술	031-915-4965	‘14.06.26 ～‘19.06.25
		㈜도화엔지니어링	02-6323-3353
		㈜이산	031-389-4104
		㈜케이지엔지니어링종합건축사사무소	031-828-1182
		㈜대한콘설탄트	02-2076-3633
734	결정성 폴리머 개질 단층 복합시트를 이용한 인공지반 녹화용 방근 방수 복합공법	㈜포스코건설	02-2201-2351	‘14.06.26 ～‘19.06.25
		㈜삼우 종합건축사사무소	032-748-3785
		㈜한양엔티	02-2184-5223