		보 도 자 료
		배포 일시	2013. 8. 13(화) 총 5매(본문2, 붙임3)
담당 부서	기술정책과	담 당 자	∙과장 정태화, 사무관 박덕호, 주무관 김재환 ∙☎ (044)201-3555, 3556
보 도 일 시		2013년 8월 14일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 8. 13(화) 11:00 이후 보도 가능

건설신기술 공사비, “업체가 좌지우지 못해”

건설신기술 품셈 마련…신기술 신뢰성‧활용도 향상 기대

【사례】 ㅇㅇ발주청은 ㅇㅇ도로건설공사를 발주하면서 건설신기술을 설계에 반영하기로 하고, 공사 예정가격을 산정하고자 하였으나, 신기술업체(개발자)가 제시하는 공사비 단가 외에 공사비 반영근거가 없어, 업체가 제시하는 공사비는 신뢰성이 다소 부족하다고 판단되어, 결국 신기술의 설계반영을 포기하고 기존의 일반 공법으로 공사를 발주하였다.

□ 건설신기술 단가에 대한 품셈이 마련되어 보다 객관적이고 신뢰도 높은 공사비 산정이 가능하게 된다.

□ 국토교통부(장관 서승환)는 건설신기술 공사비에 대하여 엄정한 원가계산서 검토 과정을 거쳐 금번 27개 건설신기술에 대한 품셈을 마련하고 14일 공표하였다.

ㅇ 건설신기술은 특수한 공종으로 구성되는 것이 일반적임에 따라 건설공사 표준품셈이나 실적공사비 단가를 적용하기 어려웠으며, 이로 인하여 각 발주청에서는 신기술업체(개발자)가 제시하는 공사비를 그대로 적용할 수밖에 없었다. 이는 신기술 활용을 저해하는 요인으로 작용되기도 하였다.

□ 국토교통부에서는 신기술로 지정되어 보호기간이 만료되지 않은 신기술(유효신기술)을 대상으로 ‘11.5월부터 품셈을 마련하는 작업에 착수하여

ㅇ ’12.3월과 ‘13.2월 2차례에 걸쳐 145개 신기술에 대한 품셈을 공표한 바 있고, 이번에 27개 신기술에 대한 품셈을 추가로 마련함으로써 기존에 지정된 신기술에 대한 품셈 작업을 완료하였다.

□ 또한, ‘13.7월 이후로 신규 지정되는 신기술에 대하여는 금년 2월에 개정된 ｢실적공사비 및 표준품셈 관리규정(훈령 제956호)｣에 의하여 신기술 지정고시와 동시에 품셈을 공표하고 있다.

ㅇ 신기술 품셈 마련은 건설공사를 시행하는 발주청에게 공사비에 대한 신뢰성을 제고하는 효과로 작용되어 신기술의 활용 활성화는 물론, 건설기술의 발전에도 크게 기여할 것으로 내다보고 있다.

□ 이번 공표되는 건설신기술 품셈은 국토교통전자정보관(www.codil.or.kr), 한국건설기술연구원 홈페이지(www.kict.re.kr)와 국토교통부 홈페이지(www.molit.go.kr)알리마당-공지사항 란에서 확인 및 내려받기가 가능하다.

붙임 : 1. 건설신기술 품셈 공표 목록 1부

2. 건설신기술 지정 및 활용실적 현황 1부. 끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 기술정책과 김재환 주무관(☎ 044-201-3556)에게 연락주시기 바랍니다.

별첨1		건설신기술 품셈 공표 목록

일련 번호	지정 번호	신기술명칭	신기술개발자
1	672	일체형 강재거푸집을 적용한 RC보강 파형강판 구조물 건설공법	(주)픽슨 (주)픽슨이앤씨
2	673	전단보강재를 삽입한 복합강관 압력식 네일링 공법	삼부토건㈜,고려개발㈜ 동부엔지니어링㈜ 평화지오텍㈜
3	674	연속섬유보강토를 이용한 비탈면의 지형 복구 및 식생 복원 기술	일송환경복원㈜ ㈜한화건설,벽산건설㈜
4	676	BOX형 외벽 단열갱폼을 이용한 한중콘크리트 보온양생공법	대건기술㈜,미진정공㈜ 단국대학교산학협력단
5	677	PVC발포폼을 이용한 단열 보완형 복합 방수공법(KD-E시스템)	극동크리트㈜, ㈜행림종합건축사사무소
6	678	가압지보 시스템을 이용한 비개착식 터널공법(PSTM)	현대건설㈜
7	680	개질재 주입장치를 이용한 중온 폼드 개질아스팔트 혼합물 제조공법	영종산업(주) (주)한진중공업
8	681	삼각트러스형태 전이프레임을 활용한 중저층 건축물 리모델링 기초 공법 (BTFM : Balanced Transfer remodeling Foundation Method)	삼성물산(주),SK건설(주) 쌍용건설(주) (주)건원엔지니어링
9	683	전면주입구가 형성된 튜브형 강관을 이용한 록볼트 시공기술	코오롱글로벌(주) (주)티에스테크노
10	684	천공과 설치가 동시에 가능하도록 스크류를 부착한 소구경 강관말뚝 공법	시지엔지니어링(주) 이엑스티(주),한라건설(주) 현대산업개발(주) 이우진, 유충식
11	685	고성능 분체혼화재 및 조기강도형 알칼리프리계 급결제를 사용한 습식 숏크리트공법	한국건설기술연구원 두산건설(주) (주)실크로드티앤디
12	686	다수의 커플러가 무용점으로 고정된 연결유닛을 이용 한 철근 이음 공법	(주)대우건설,천성철 (주)동일건축,(주)유신건축 (주)부원비엠에스
13	689	연ㆍ경암에서두부 및 정착부 확공을 이용한 지압형 영구앵커공법(확공지압형 앵커)	(주)세종이엔씨 (주)한국종합기술 계룡건설산업㈜
14	690	미리 제작된 고강도 콘크리트 접합블록을 접합단부로 사용하는 PSC-I형 분절거더(SegBeam)제작방법	(주)인터컨스텍 (주)도화엔지니어링 (주)건화, (주)천일
15	692	유사연성 섬유시트와 룰러 및 가열기로 구성된 함침기를 이용한 콘크리트 구조물 보강공법	(주)캐어콘,(주)부루빌 동부엔지니어링(주) (주)선진엔지니어링 (주)용진엔지니어링

일련 번호	지정 번호	신기술명칭	업체명
16	693	비탈면 및 하천호안에 셀룰로오스와 네트화이버 부산물을 활용한 녹화토 취부기술(SUPERGEL SYSTEM)	우영환경개발㈜ 신일에코텍㈜
17	694	배기 기능의 포트와 시공 모니터링 장비를 이용한 콘크리트 균열의 에폭시 건식 보수공법	와이앤케이텍㈜ ㈜서영엔지니어링
18	695	도넛형 중공형성체를 이용한 이방향 중공슬래브(GB-SLAB) 공법	삼성물산 한양대학교산학협력단
19	696	강봉의 연직방향 긴장 시스템을 이용하여 프리스트레스를 도입한 강합성 라멘교 공법	㈜대우건설 ㈜동명기술공단 ㈜하이드로코리아
20	697	전자유도가열시스템을 사용한 강교량의 도장 제거 공법	㈜은성이엔씨, 남양건설㈜
21	698	유공강판 보강요소를 활용한 프리플렉스합성형 일체식 단경간 교량건설공법(PIA공법)	(주)이산 (주)서영엔지니어링
22	699	착탈식 방충재 고정장치 기술	인천항만공사
23	700	전단키와 연결철근을 활용한 중력식 콘크리트 프리캐스트 모듈러 옹벽공법	㈜대우건설 ㈜브니엘컨설턴트
24	701	고성능 숏크리트에 화학반응 착색제를 이용한 경관조성물(View Rock) 시공방법	대상이앤씨㈜ 강원대학교 산학협력단
25	702	다중해머를 이용한 역순환방식의 대구경 천공공법 (RCMH ; Reverse Circulation Multi Hammering)	㈜코아지질, 대우조선해양건설㈜
26	703	굽힘철근과 탄성소켓을 주요소로 하는 단위 모듈러장치를 이용한 강관/PHC 말뚝머리보강공법	(주)내경엔지니어링 (주)서영엔지니어링
27	704	BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템	㈜ 창소프트 아이앤아이 ㈜창민우구조컨설탄트 ㈜아이티엠코퍼레이션

별첨2		건설신기술 지정 및 활용실적 현황

□ 연도별

(’13.6.28. 기준)

연 도	합 계	’89 ∼ ’07	’08	’09	’10	’11	’12	’13
신청건수	1,572	1,216	68	47	51	86	78	26
지정건수	701	547	19	30	21	23	38	23
	(44.6%)

□ 기술분야별

(’13.6.28. 기준)

분 야	합 계	토목	건축	기계설비
지정건수	701	512	163	26
	(100%)	(73.0)	(23.3)	(3.7)

(건)

토목	도로	철도	항만 및 해안	상․하수도	수자원	교량	터널	조경	측량	토질 및 기초		토목구조물 보수보강
(512)	96	8	12	108	19	68	25	18	3	107		48
건축	건축계획 및 관리	가설 시설물	조경	기초	철근 콘크리트	철골	조적	마감	방수	특수 건축물	해체		보수 보강
(163)	2	1	3	13	50	22	2	26	31	11	-		2
기계설비	건축기계			플랜트			통신전자 및 제어설비			환경기계설비
(26)	22			-			-			4

□ 개발주체별

(’13.6.28. 기준)

주 체	합 계	대기업	중소기업	개인	대기업/중소기업	중소기업/개인	중소기업/연구기관	기타
지 정	701	87	347	41	131	35	9	51
	(100%)	(12.4%)	(49.5%)	(5.8%)	(18.7%)	(5.0%)	(1.3%)	(7.3%)

□ 활용실적

(’12.12.31기준, 단위 : 억원)

연 도	합 계	’89 ∼ ’07	’08	’09	’10	’11	’12
공사비	76,783	49,286	5,112	6,450	6,543	5,083	4,309
활용수	39,135	27,516	3,078	2,693	2,488	1,839	1,521

* '13년 활용실적 통계는 '14년 3월에 집계됨