		보 도 자 료
		배포 일시	2014. 3. 5(수) 총 6매(본문2, 붙임4)
담당 부서	기술정책과	담 당 자	∙과장 정태화, 서기관 박덕호, 주무관 김재환 ∙☎ (044)201-3555, 3556
보 도 일 시		2014년 3월 6일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 3. 5(수) 11:00 이후 보도 가능

건설신기술 활용으로 공사비 절감하세요

건설신기술 전국 발주청 워크숍 개최…신기술 활용도 향상 기대

□ 국토교통부(장관 서승환)는 건설신기술의 활용 촉진을 위하여 전국 발주청 관계자 300여명이 참석하는 ｢제7회 발주청 관계자 신기술 워크숍｣을 3.6(목)~3.7(금) 양일간 경기도 화성에 있는 라비돌리조트에서 개최한다고 밝혔다.

ㅇ 국토교통부에서 주최하고, 국토교통과학기술진흥원에서 주관하는 이번 행사에는 최근 지정되어 일반에 잘 알려지지 않은 18개의 신기술의 전시회도 함께 열려, 기술개발자에게 직접 설명도 들을 수 있어 신기술의 활용 활성화에 큰 도움이 될 것으로 내다보고 있다.

□ 건설신기술은 민간의 기술개발을 유도하여 건설기술의 발전을 도모하고 건설산업의 경쟁력을 제고하기 위하여 ‘89년 도입한 제도로 ’13년말까지 717건을 지정하여 누계 활용실적은 4만여건에, 금액으로는 약 8조원에 달한다.

ㅇ 한 연구결과에 따르면 신기술 활용시 기존 유사한 기술을 사용하였을 때 보다 공사기간은 약 45% 단축되며, 공사비는 약 31% 절감할 수 있는 것으로 나타났다.

ㅇ 기존 기술에 비하여 신기술의 장점이 많음에도 불구하고 활용이 활성화되지 못하는 있는 이유로는 발주청에서 특정기술을 설계에 반영하는 것에 따른 특혜 시비 등을 우려하는 원인이 가장 큰 것으로 조사되어

ㅇ 금년도 부터는 국토교통부의 주요 발주청이 참여하는 ｢공공구매 협의회｣에서 활용이 되지 않은 신기술 등을 대상으로 ‘정부에서 첫 번째 고객 되어주기’ 등의 사업을 추진하여 해당 발주청에 특정 기술의 사용을 직접 권고하는 등 활성화 방안을 추진할 계획이라고 밝혔다.

□ 또한, 국토교통부 관계자는 이번 워크숍에서 참석자의 분임토의를 통하여 발주청의 활용상 애로사항과 제도 개선･건의사항 등 다양한 발주청의 의견을 수렴하여 향후 제도개선에 반영할 계획이라고 밝혔다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 기술정책과 김재환 주무관(☎ 044-201-3556)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1		신기술제도 활성화 주요 추진사항

□ 추진배경

ㅇ 건설산업의 국가경쟁력 제고를 위하여 신기술제도 도입(’89.5월, 건기법)

ㅇ 최근 건설경기 침체로 신기술 활용실적이 감소하고 있어, 기술개발 유도 및 활용을 촉진하는 방안 마련 필요

※ 최근3년간 활용실적 : (‘10년) 6,543억 → (’11년) 5,083억 → (‘12년) 4,309억원

□ 문제점 및 개선방안

발주청은 신기술을 보다 많이 활용할 수 있도록 제도를 개선하고, 신기술개발자에게는 적정한 보상과 함께 지원방안 병행 추진

ㅇ (활용관련 평가기준) 현행 시공, 용역 PQ평가시 신기술 개발 및 활용관련 평가기준의 변별력 부족으로 신기술 활성화효과 미흡

⇒ 시공․용역 PQ평가기준 개선하여 변별력 확보(‘14.上)

ㅇ (보호기간) 신기술 보호기간에 대한 과도한 심사기준 설정

⇒ 신기술 보호기간 연장 심사기준을 완화하여 적정 보호기간이 확보되도록 개선하여 우수기술 보급 및 활용 확대(‘13.12完)

ㅇ (하도급율) 신기술하도급 일률적용(82%)으로 적정공사비 확보 곤란

⇒ 하도급 관련기준을 개선하여 적정 하도급율 보장(‘14.1完)

(하도급심사비율 82%와 기술사용료율 더한값의 범위내 협의적용)

ㅇ (개발자 지원 및 홍보) 신기술 지정후 개발자(중소업체) 자금․경험 부족, 특혜시비 등으로 발주청에서 설계반영 및 활용 애로

⇒ ｢신기술 컨설팅센터｣를 통해 개발자를 지원․육성하고, 발주청 등 사용자 교육․홍보 강화 및 공공구매 협의체를 통하여 활용 유도(계속)

참고 2		워크숍 세부일정 계획

□ 3.6(목) 13:00～20:00 (7시간)
시 간(분)	내 용	비 고
13:00～13:30(30)	도착 및 등록
13:30～14:00(30)	신기술 전시회 관람
14:00～14:10(10)	워크숍 일정 등 소개	진행자
14:10～14:30(20)	환영사 및 축사	국토부/진흥원
14:30～14:40(10)	신기술 관련 포상	국토부
14:40～15:10(30)	건설신기술 제도 및 정책 방향	국토부
15:10～16:00(50)	외부강좌(웃음치료)	전문강사
16:00～16:10(10)	공공구매협의회 운영방안 소개	진흥원
16:10～18:30(140)	신기술 소개	개발자
18:30～18:40(10)	1일차 행사 종료
18:40～20:00(80)	석식 및 간담회
□ 3.7(금) 09:00～15:00 (6시간)
07:30～09:00(90)	조 식
09:00～09:10(10)	2일차 일정 안내	진행자
09:10～09:50(40)	건설신기술제도 질의․응답	국토부
10:00～10:30(30)	건설신기술 사후평가서 작성 안내	진흥원
10:30～11:40(70)	건설신기술 제도개선사항 분임토의 및 결과정리	각 분임
11:40～13:00(80)	중식
13:00～13:50(50)	분임토의 결과 발표 및 시상
13:50～14:10(20)	설문지 작성
14:10～15:00(50)	총평 및 폐회	국토부

참고 3		참석 대상 기관

구 분	기 관 명	기 관 명
국토교통부	본부	미래전략담당관
	지방청 등	서울 ․ 원주 ․ 대전 ․ 익산 ․ 부산지방국토관리청, 한강 ․ 낙동강 ․ 금강 ․ 영산강홍수통제소, 서울 ․ 부산지방항공청, 항공교통센터
	국토관리사무소	수원 ․ 의정부 ․ 홍천 ․ 강릉 ․ 정선 ․ 논산 ․ 충주 ․ 보은 ․ 예산 ․ 광주 ․ 남원 ․ 순천 ․ 전주 ․ 진주 ․ 대구 ․ 포항 ․ 영주 ․ 진영국토관리사무소
중앙부처	중앙부처	국방부, 환경부, 해양수산부, 조달청, 중소기업청 ※ 소속 ․ 산하기관(발주청)도 참석 대상
지자체	특별시, 광역시 등	서울특별시, 부산 ․ 대구 ․ 인천 ․ 광주 ․ 대전 ․ 울산광역시, 경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도, 전라북도, 전라남도, 경상북도, 경상남도, 제주특별자치도, 세종특별자치시 ※ 소속 기초자치단체 및 산하기관도 참석 대상
	교육청	서울특별시교육청, 부산 ․ 대구 ․ 인천 ․ 광주 ․ 대전 ․ 울산광역시교육청, 경기도교육청, 강원도교육청, 충청북도교육청, 충청남도교육청, 전라북도교육청, 전라남도교육청, 경상북도교육청, 경상남도교육청, 제주특별자치도교육청, 세종특별자치시교육청
공사 및 공단	공사	한국도로공사, 한국토지주택공사, 한국수자원공사, 한국철도공사, 한국공항공사, 인천국제공항공사, SH공사, 부산도시공사, 대구도시공사, 인천도시공사, 광주광역시도시공사, 대전도시공사, 울산광역시도시공사, 경기도시공사, 강원도개발공사, 충북개발공사, 충청남도개발공사, 전북개발공사, 전남개발공사, 경상북도개발공사, 경상남도개발공사, 제주특별자치도개발공사, 서울특별시도시철도공사, 서울메트로, 대구도시철도공사, 광주광역시도시철도공사, 대전광역시도시철도공사, 부산교통공사, 인천교통공사, 부산 ․ 인천 ․ 울산 ․ 경기평택 ․ 여수광양항만공사, 한국전력공사, 한국가스공사, 한국가스안전공사, 한국농어촌공사, 수도권매립지관리공사, 한국수력원자력주식회사, 한국지역난방공사
	공단	한국철도시설공단, 한국시설안전공단, 주택관리공단, 서울특별시시설관리공단, 한국환경공단, 도로교통공단
기타	협회	한국건설신기술협회

참고 4		건설신기술 전시회 참가업체 명단

연번	회사명	대표자	지정번호	신기술 제목
1	매크로드(주)	최은철	552	후타콘크리트의 일부를 해체하여 교량의 레일형 신축이음장치를 핑거형으로 교체하는 공법
2	㈜청수환경	홍계운	564	막힘방지판을 가진 저층수 배출장치와 각도검출장치가 구비된 고무-철판 공압식 가동보 설치기술
3	㈜장헌산업	안병록	582	거더 단부의 상부에 긴장재의 이완과 재긴장이 가능한 정착시스템을 이용한 프리스트레스트 콘크리트 거더 공법
4	㈜나비티엔씨	장혁수	587	고점도 및 저점도 유동성 겔과 개량 아스팔트시트를 일체화시킨 공장제작형 복합방수시트(NaB sheet)를 진동롤러로 부착시키는 방수공법(유동성 복합시트 방수공법)
5	㈜일원테크	이두성	627	걸침턱 구조를 가진 상․하판 분리식 핑거형 신축이음장치 설치공법
6	명진케미칼(주)	이대우	634	점‧접착EVA 복합시트를 이용한 비노출 방수공법
7	동아에스텍(주)	한상원	649	단열재가 포함된 철근 트러스 일체형 슬래브 합판 거푸집 공법
8	㈜장평건설	윤학수	652	확장형 날개를 이용한 연약지반용 제거식 그라운드 앵커 공법(윙윙앵커공법)
9	대보하우징(주)	신선호	659	인조스톤 패널과 활착식 미늘박스/양날 지지형 셋트앵커를 이용한 건축물 외벽 건식 단열마감 공법
10	㈜세종이엔씨	민경남	689	연·경암에서 두부 및 정착부 확공을 이용한 지압형 영구앵커 공법(확공지압형 앵커)
11	㈜인터컨스텍	박상일	690	미리 제작된 고강도 콘크리트 접합블록을 접합단부로 사용하는 PSC-I형 분절거더(SegBeam) 제작방법
12	우영환경개발(주)	주상현	693	비탈면 및 하천호안에 셀룰로오스와 네트화이버 부산물을 활용한 녹화토 취부기술(SUPERGEL SYSTEM)
13	㈜세진에스엠씨	최경식	707	콘크리트 수처리 시설물에 공장 생산된 고분자수지계 AQUWEL패널을 이용한 부착계 방수ㆍ방식공법
14	㈜아록이엔지	최장환	711	다기능 안전고압호스를 이용한 하수관 비굴착 전체보수공법(MSHS공법)
15	㈜월드와이즈월	김용국	713	하부천공판을 갖는 알루미늄 복합패널과 전용 모르타르에 의해 형성되는 앵커체를 이용한 마감 패널 시공법
16	웅진고분자(주)	이영숙	714	저점도 UDRS 수지(MSA-100형)와 충진 지수용 굴절식 팩커를 이용한 하수관거 비굴착 부분보수공법(UDRS공법)
17	티오켐(주)	노창섭	715	나노금속산화물졸과 복합실란의 합성을 통해 제조한 세라믹코팅제에 의한 강구조물 보수도장공법(세라수 침투공법)
18	㈜핸스	서승권	726	흙막이벽체 지지를 위한 원형 강관 버팀보 체결공법(SP-STRUT 공법)