		보 도 자 료
		배포일시	2014. 12. 26(금) 총 5매(본문2, 첨부3)
담당 부서	국토지리정보원 국토측량과	담 당 자	∙과장 성윤모, 사무관 김형수, 주무관 김유석 ∙☎ (031) 210-2650/2652
보 도 일 시		2014년 12월 29일(월) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 12. 29(월) 06:00 이후 보도 가능

해안, 도서지역도 GPS를 이용하여 땅 높이를 쉽게 측량 가능

- 육지, 해안, 도서지역을 통합한 국가 지오이드 모델 구축 -

□ 국토교통부 국토지리정보원(원장 최병남)은 해안·도서지역 등에서도 GPS를 이용하여 빠르고 쉽게 땅 높이를 측량할 수 있도록 국가 지오이드 모델*을 해안까지 확장 제작하였다고 밝혔다.

* (지오이드 모델) 지구상에서 높이(해발고도)를 측정하는 기준이 되는 평균 해수면과 GPS 높이의 기준이 되는 타원체고의 차이를 연속적으로 구축한 것

ㅇ 이에 따라, 육상지역 뿐 아니라 해양, 도서지역에서 실시하는 각종 건설·토목 공사, 지도제작 등에서도 기존 측량방법 보다 빠르고 쉽게 높이측량이 가능할 것으로 기대된다.

□ 그동안 높이측량은 전문기기(레벨)를 이용하여 해당 구간을 직접 도보로 이동하면서 관측해야 했으며,

ㅇ 장거리 측량구간에서는 이동거리가 증가할수록 많은 측량 시간과 비용이 소요되는 단점을 가지고 있었다.

□ 이러한 한계를 극복하기 위하여 국토지리정보원에서는 우주 측지기술인 GPS 이용한 높이측량 기술 개발 및 기반인프라 마련에 지속적인 노력을 기울여 왔다.

ㅇ 그간, 전국에 일정하게 설치되어 있는 국가기준점(삼각점, 수준점)에 대하여 중력량을 측정하였으며 이를 통해 4cm급의 정확도를 갖는 국가 지오이드 모델을 제작 및 실적용을 위한 지속적인 테스트를 실시하여 왔다.

ㅇ 금년에는 해안지역이나 도서지역까지도 GPS를 이용한 높이측량이 가능하도록, 해양수산부(국립해양조원)과의 협력을 통해 우리나라 연안이나 해양의 중력량을 국가지오이드 모델에 도입하여 육상 뿐 아니라, 전국토에 대하여 신속한 높이 측량이 가능한 기반을 마련하였다.

ㅇ GPS를 이용한 높이측량을 실시할 경우 20km 이상 중·장거리 구간에 대해서는 기존 측량방법에 비해서 3일정도 측량시간을 단축할 수 있으며,

ㅇ 산악지 및 급경사 지역이나 육지~도서 간 높이 측량 등 기존 방법으로 정확한 높이 값을 구하기 힘든 지역에서도 직접 수준측량과 유사한 정확도로 빠르게 산출할 수 있을 것으로 예상된다.

□ 또한, 산업현장에서 실질적인 적용이 가능토록 2015년에는 공공측량 제도 등 관련 제도 개선과 표준품셈을 마련하고, 업체 종사자를 대상으로 지속적인 교육을 실시할 계획이라고 밝혔다.

□ GPS를 이용한 높이측량과 관련된 자료들은 국토지리정보원 홈페이지(http://www.ngii.go.kr/geoid)를 통해 확인할 수 있다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 국토지리정보원 국토측량과 측량기획담당 김유석 주무관(☎ 031-210-2652)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		지오이드 모델

□ 지오이드 정의

ㅇ 바닷물의 평균 높이를 육지까지 연장한 가상의 모습으로 전 지구의 평균해수면과 일치하는 지구 중력장의 등포텐셜면(等포텐셜面)

- 지하 물질의 밀도가 작은 곳은 지오이드가 낮고, 산맥과 같이 지하 물질의 밀도가 큰 지역은 볼록하게 솟는 등 지역별 중력에 따라 차이 발생

<전세계의 지오이드>	<우리나라의 지오이드>

□ 지오이드 모델

ㅇ 지역별로 다른 ‘해발고도’와 ‘타원체고’의 높이 차이(지오이드고)를 연속적으로 표현한 것으로, GPS를 이용한 해발고도 측량에 필요

- 선진국(미국, 유럽 등)은 90년대부터 정확한 높이측량을 위한 지오이드 모델을 개발 중

* (타원체고) 지구형상과 유사하도록 수학적으로 계산한 타원체로부터의 높이이며 위성측량(GPS)을 이용한 측량에서 사용

** (해발고도) 지오이드로부터의 높이이며 측량 등 각종 분야에서 높이를 표현할 때 가장 일반적으로 사용(표고(標高)라고도 함)

⇒ GPS 높이측량은 지오이드 모델을 이용한 높이변환 반드시 필요

붙임 2		관련 홈페이지(http://www.ngii.go.kr/geoid)

붙임 3		국가 지오이드 모델

단위 : m
범위	평균	표준편차
17.82 ∼ 33.25	25.96	3.41
합성 지오이드 모델