2013 순환골재ㆍ순환골재재활용제품 우수활용사례집

순환골재·순환골재재활용제품 우수활용사례

2013년도 우수활용관련 정부표창 수상사례

【국무총리표창】

| 대한건설폐기물공제조합 | 순환골재 100% 사용 시범사업 건축물 “되돌림화장실”

| 당진시 | 고품질 재생아스콘 사용, 자원순환사회 실현을 위한 당진시의 당찬노력

【환경부장관표창】

| 삼성물산 | 삼성물산, 라이프 사이클 전과정에서 건설폐기물 감량 및 재활용 선도

| 강릉시 | 순환골재재활용제품 사용, 환경보호와 예산절감 두 마리 토끼 잡다

【국토교통부장관표창】

| 신안군 | 순환골재가 일거양득의 효자로 각광

| 제주시 | 순환골재 재활용제품 사용을 통한 자원 재활용 및 예산절감효과 으뜸

∥국무총리표창∥

순환골재 100%사용 건축물 시범사업 “되돌림화장실”

1		사업개요

○ 발주기관 : 대한건설폐기물공제조합

○ 시공업체 : (주)세중토건 등

○ 공사명 : 순환골재 100%사용 건축물 시범사업

○ 사업기간 : 2012.10.22~2013.2.6

○ 면적 : 197㎡ 단층구조물

○ 순환골재 납품업체 : 대형환경(주), 탄용환경개발(주)

2		사업배경

○ 품질이 우수하고 가격도 저렴함에도 불구하고 바닥재 등의 용도로 한정되어 있던 순환골재의 재활용을 촉진하기 위해 구조용 재료로 순환골재를 100% 사용한 세계최초의 건축물 시범사업 시행

○ 품질인증을 취득한 순환골재의 안정성을 구조물 건축을 통해 한 단계 더 엄격하게 품질 및 효용성 입증

- 누구에게나 실질적인 필요성과 접근성을 갖춘 공중화장실을 통해 실구조물의직접확인이 가능하여 대국민 홍보효과 창출

3		활용실적

○ 사용량 : 순환골재 239㎥를 사용하여 레미콘 배합

○ 사용범위 : 일부분이 아닌 되돌림 화장실 전체에

순환골재 구조재로 100% 사용

- 버림 콘크리트, 구조체 콘크리트, 블록, 잡석다짐, 보조기층, 잔토채움 등

4		현장사진

시공전		시공중		시공후

5		품질관리 및 품질모니터링

▶ 콘크리트 배합실험

○ 국토부 건설폐기물 재활용연구단 및 공주대학교 천안공과대학의 반력구조물

실험결과(2009.9)를 참고

○ 유진기업㈜ 기술연구소에서 선정한 3개 규격 중 점성, 경도, 강도 등을 실험 후 레미콘 배합을 채택

○ 일반골재보다 수분흡수율이 높아 점성이 높게 형성되므로 물 배합량을 상향조절

<표. 규격별 배합비율>           <그림. 규격별 배합비율>

▶ 구조물 샘플제작

○ 공사현장에 건축물과 동일한 구조재와 규격으로 샘플을 제작하여 시공과정에서 발생 가능한 문제점을 체크하고 추후 모니터링에 활용

⇨                   ⇨

6		주요효과

○ 건설폐기물의 재활용 용도를 확대하여

순환골재의 생산 및 품질 향상 촉진 가능

○ 바닥재 등 한정된 용도에서 구조재 등 중요분야로

활용 영역이 확대되어 설계 반영 시 순환골재

사용량 증가에 따른 자재비의 절감효과 기대

○ 접근성 있는 고속도로 휴게소의 실구조물 개방관람을 통해 순환골재의 대국민 인식 제고 계기 마련(주말 기준 1일 1만명 / 1년 150만명 이상 방문 )

건축물 외벽 노출콘크리트 표면		건축물 내부 순환골재 홍보관		건축물 입구 순환골재전시함

SBS뉴스(’13.2.7)		YTN이브닝뉴스(’13.2.6)		일간투데이(’13.3.29)

7		애로사항 및 개선과제

▶ 애로사항

○ 기존에 순환골재의 구조물 설계 활용사례가 없어 콘크리트 타설 반복 실험에 따른 시간소요가 불가피 하였으나, 시범사업을 계기로 실적용 사례 마련

○ 순환골재를 사용한 건축물인지 가시적으로 확인이 가능하도록 노출콘크리트 방식에 대한 도입이 불가피하였으나, 눈으로 식별가능한 또 다른 설계방안이 필요

▶ 개선과제

○ 단기·장기별 건축물 안정성 모니터링 연구용역을 통해 과학적, 기술적 근거가 되는 DB 축적

○ 시범사업에서 나아가 실사용이 원활할 수 있도록 근거법령을 구비하여 제도적 기틀 마련

○ 순환골재가 필요한 발주기관과 양질의 순환골재를 생산하는 업체간을 연계하여 지역별, 품목(규격)별 자원순환 네트워크 구축

8		향후계획

○ 지자체, 발주처, 건설사 및 관련기관, 학교 등 다양한 기관에 견학 프로그램을 제공하여 지속적인 인지도 향상의 계기 마련

○ 자원순환과 관련 국내·외 세미나에서 건설폐기물 고부가가치 활용 사례로 홍보

○ 모니터링 결과에 따라 법령 개정의 과학적 근거를 마련하고, 나아가 복층 구조물 및 규모·면적의 확장 가능성 검토

○ 홍보효과 및 필요성, 투자기관 유치 등을 토대로 시범사업의 타 지역 확대 검토 예정

- 자원순환의 가치를 교육할 수 있도록 테마공원·체육시설 등에 적용 확대 검토

∥국무총리표창∥

고품질 재생아스콘 사용,

자원순환사회 실현을 위한 당진시의 당찬 노력

1		사업개요

○ 발주기관 : 당진시

○ 시공업체 : 남산토건(주) 등

○ 공사명 : 구제역 발생지역 지방상수도 확충공사 외 다수

○ 사업기간 : 2011.10.1~2012.7.30

○ 총 사용량 : 기층 9,549톤, 중간층 314톤, 표층 22,198톤

○ 재생아스콘 납품업체 : 동화산업(주)

2		사용배경

○ 환경부, 국토교통부의 고부가가치 재활용 활성화를 위한 적극적인 정책의지의 실현

○ 당진시 연간 아스콘 소요량대비 45%를 재생아스콘으로 사용 시 약 12%의 예산절감 효과가 예상 되므로 적극적으로 사용

3		품질관리 및 모니터링

▶ 생산공법

○ 아스팔트콘크리트용 순환골재 사용률 : 30%

- 일반골재 70%와 아스팔트콘크리트용 순환골재 30%를

혼합하여 배합 시공 (폐아스콘을 25mm이하로 파쇄,

표층용의 경우 13mm이하 파쇄)

▶ 품질모니터링 결과(재생아스콘 혼합물 품질성과 비교)

4		활용실적

▶ 당진 우강송산지구 도시개발사업

○ 공사위치 : 당진시 우강면 송산리 일원

○ 공사기간 : 2010.12.20~2014.6.30

○ 재생아스콘 설계정보

- 사용구간 : 도시계획도로 17개 노선(L=3km)

- 사용량 : 표층 2,700톤, 중간층 314톤, 기층 4,655톤

- 납품업체와의 거리 : 3km

○ 현장사진

시공전		시공중		시공후

▶ 시도 1,2호선 아스콘덧씌우기 공사

○ 공사위치 : 당진시 대덕동, 행정동 일부구간

○ 공사기간 : 2013.4.8~2013.5.6

○ 재생아스콘 설계정보

- 사용구간 : 시도 2개 노선(L=1.6km)

- 사용량 : 표층 614톤

- 납품업체와의 거리 : 20km

○ 현장사진

시공전		시공중		시공후

▶ 합덕하수관거 정비공사

○ 공사위치 : 당진시 합덕읍 운산리 , 우강면 창리 일원

○ 공사기간 : 2009.12.9~2013.10.31

○ 재생아스콘 설계정보

- 사용구간 : L=11.10km, B=1.5m

- 사용량 : 기층용 5,875톤

- 납품업체와의 거리 : 4.3km

○ 현장사진

시공전		시공중		시공후

5		재생아스콘 사용에 따른 경제적 효과

▶ 단가 비교(2013.2월 단가기준)

▶ 예산절감 효과

6		타 현장 사용현황

공사명	발주량
당진하수처리장 조성공사	1,562톤
면천하수처리장 조성공사	1,192톤
우강송산지구 도시개발 기반공사	7,669톤
신평 덧씌우기 포장공사	1,195톤
그 외 다수공사 포함 총량	13,408톤

∥환경부장관표창∥

삼성물산, 라이프 사이클 전과정에서

건설폐기물 감량 및 재활용 선도

1		사업개요

○ 발주기관 : 한국수자원공사

○ 시공업체 : 삼성물산(주)외 2개사(삼일토건 등)

○ 공사명 : 인천터미널 물류단지 조성공사

○ 사업기간 : 2010.10~2013.10

○ 총 사용량 : 152,798㎡

○ 순환골재 납품업체 : (주)아이케이, (주)수도권환경

2		사용배경

○ 건설폐기물의 고부가가치 재활용정책에 부응하며, 당사의 친환경 경영 관심 고조 및 자원재활용 요구 실현

3		순환골재 반입 및 사용절차

4		활용실적

▶ 인천터미널 물류단지 조성공사

▶ 군장대교 건설공사

▶ 삼성바이오로직스 제약공장 및 연구소 신축공사

▶ 세곡2지구3단지 아파트 건설현장

▶ 전농7구역 아파트 재개발 건설현장

5		향후계획

○ 순환골재 활용증대를 위한 노력

- 삼성물산 전문시방서에 용도별 순환골재 기준 반영

- 용도별 순환골재에 대한 품질 및 환경관리(pH) 기준 보완

- 순환골재 활용 증대를 위한 내부 프로세스 개선

- 순환골재를 Precast Concrete 등 시멘트 2차 제품에 활용하는 방안 마련

○ 순환골재에 대한 직원들의 이해 확산

- 순환골재에 대한 특성 및 품질관리 교육 등을 지속적으로 실시

- 순환골재 활용 우수사례, 연구성과 등 발굴 및 홍보

∥환경부장관표창∥

순환골재 재활용제품 사용,

환경보호와 예산절감 두 마리 토끼 잡다

1		사업개요

○ 발주기관 : 강릉시

○ 시공업체 : 원진건설(주) 등

○ 공사명 : 구정군도 3호선(중1~13호선) 확포장공사 외 97건

○ 사업기간 : 2007~2013

○ 총 사용량 : 62,119톤

○ 재생아스콘 납품업체 : (주)삼성산업

2		사용배경

○ 저탄소 녹색 시범도시로서 강릉시 예산절감과 정부의 건설폐기물 재활용 정책에 적극 부응하고자 아스팔트콘크리트용 순환골재를 사용하여 만든 제품인 상온재생아스콘(리바콘)의 사용을 검토하여 도로기층용(포장)으로 설계 반영

중앙초교 옆 도로개설공사		천남교~옥계중학교 앞 도로공사		구정 군도3호선 확포장공사

3		현장시공사진

경포동 4통 도로개설공사		노암동 대목맨션 옆 도로공사		두산동~남대천간 도로개설공사

4		품질관리 및 품질모니터링

▶ 품질관리

○ 재생아스콘의 품질확보를 위해 공사기간 중 정기적으로 재생아스콘 납품업체의 품질보증시스템을 점검·확인했으며, 외부공인시험기관 및 자체 품질시험 등을 통해 기준항목 적합여부를 확인

▶ 품질모니터링 시험

공시체 제작		마샬안정도시험		포장현장 코어채취

▶ 재생아스콘 생산기술 및 시방서

환경표지인증서		리바콘 특허증		시방서

5		재생아스콘 사용에 따른 효과

6		개선과제

○ 순환골재 및 재활용제품의 사용 활성화를 위해 건설폐기물 재활용에 대한 인식제고 활동 필요

- 홍보를 통한 인식제고 및 신뢰형성이 필요하며, 사용자들에게 인센티브 부여 등 사용촉진 유도를 위한 방안 필요

7		향후계획

○ 강릉시의 관급자재 공급확대 및 과학단지조성,

동해 경제자유지역 단지 조성, BTL사업 등에도

사업계획 수립 시부터 적용하는 한편, 민간 건설사

에서도 순환골재재활용제품의 사용량이 증가할

수 있도록 사용 권장

∥국토교통부장관표창∥

순환골재가 일거양득의 효자로 각광

1		사업개요

○ 발주기관 : 신안군

○ 시공업체 : 송촌종합건설(주), 학림건설(주)

○ 공사명 : 압해 하수종말처리시설공사 및 하수관거정비공사

○ 사업기간 : 2012.1.19~2015.1.17(하수처리장), 2012.11.5~2015.11.4(하수관거)

○ 총 사용량 : 49,564㎡

○ 순환골재 납품업체 : (유)남해환경, (주)동양환경

2		단계별 추진사항

3		시공방법

○ 하수관 기초 및 관주위 다짐은 공간이 협소하여 램머나 콤펙터로 다짐을 병행함(하수관 중심선 이하의 다짐시공은 특히 난이하여 인력을 통한 봉다짐 실시) ○ 상부 보조기층은 20cm이하 층다짐을 로울러로 실시하고, 현장시험을 통한 다짐도를 판정 하였으며, 토사운반차량을 다짐면 상부로 통행시켜 다짐력을 증대시킴(천연골재와 동일한 시방규정을 적용하여 시행)
		[관기초 포설 및 다짐]

4		현장사진

보조기층 포설 및 다짐		보조기층 들밀도시험		하수관거 되메움 들밀도 시험

5		품질관리 및 모니터링 결과

▶ 품질관리

○ 선정시험(순환골재 납품업체)

- 시험항목 : 입도, 소성지수, 수정CBR, 마모감량,

모래당량, 액성한계, 이물질함유량 등

- 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원

- 시험결과 : 순환골재 품질기준에 적합

○ 현장품질관리

- 시험항목 : 함수량, 입도, 현장밀도시험

- 시험빈도 : 시방규정에 의함

- 시험결과 : 순환골재 품질기준 및 시방규정에 적합

▶ 품질모니터링 결과

○ 순환골재 품질인증을 받은 업체의 골재를 선정하여 사용함으로써 시방규정에 적합한 자재 반입 가능

- 관 주위 다짐은 공간이 협소하여 곤란하였으나 인력다짐 및 소형다짐장비(램머,콤펙터)를 병행하여 정밀 시공한 바 다짐도 확보 및 관체 침하 등의 문제점이 발생치 않음

6		순환골재 적용에 따른 사업비 절감효과

○ 1㎡당 약 6,500원의 골재구입비를 절약하여 약 3억원의 예산절감효과 발생

7		향후 계획

○ 순환골재 사용에 대한 홍보활동 및 적용현장에 대한 모니터링 실시

○ 설계심사 시 순환골재 활용현황 심의 및 사용범위 확대를 위한 방안 모색

○ 순환골재 활용에 대한 사업담당자의 인식전환을 위해 지속적인 교육과 함께 세미나 참석 및 사례전파

∥국토교통부장관표창∥

제주시, 순환골재 재활용제품 사용을 통한

자원 재활용 및 예산절감효과 으뜸

1		사업개요

○ 발주기관 : 제주시

○ 시공업체 : (주)창흥건설, 호성종합건설(주)

○ 공사명 : 아라지구 도시개발사업 기반시설공사 외 7건

○ 사업규모 : 26,034ton

○ 사업기간 : 2011.10.31~2013.7.2

○ 재생아스콘 납품업체 : 제주산업(주)

2		사업배경

○ 순환골재재활용제품 의무사용량 확대 적용

- 정부에서는 2016년까지 순환골재재활용제품 의무사용

건설공사에 재생아스콘을 40%이상 의무적으로 사용

토록 하고 있음

○ 무분별한 골재채취를 방지하기 위해 골재채취금지구역 지정

- 제주도는 자연경관파손을 억제하기 위하여 신규 석산허가를 제한(제주특별자치도 골재채취에 관한 조례, ’12.3.21)하고 있으며, 모든 건설공사에 순환골재 및 순환골재 재활용제품 의무사용을 적극 권장

3		품질관리 및 품질모니터링

▶품질관리

○ 정기적으로 순환골재재활용제품 납품업체의 공장을 실사하여 생산플랜트 및 품질의 적합성 여부를 확인하였으며, 시방서에 의한 품질·시공 관리를 통해 재생아스콘 사용 시 발생할 수 있는 문제점을 미연에 방지하는 등 체계적으로 관리함

골재 입도분석결과		유화제 시험성적서		상온아스콘 시험성적서

규격 및 시방서		시방서 규격		배합설계

▶품질모니터링 결과

4		현장사진

▶아라지구 도시개발 기반시설공사(1공구 및 2공구)

포설		다짐		시공완료

▶대선선 농어촌도로 정비사업

토공사		포설		다짐

5		예산절감 효과

○ 상온재생아스콘을 26,034톤의 사용하여 약 9억원(45%)의 예산절감효과 발생

6		향후 사용계획

○ 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따라

2013년도 기준 의무사용량(30%, 58.5억원))을

재생아스콘으로 활용할 계획임