		보 도 자 료
		배포 일시	2014. 10. 30(목) 총 3매(본문 2)
담당 부서	해외건설정책과	담 당 자	∙과장 이기봉, 사무관 김중한, 직원 김헌철 ∙☎ (044)201-3516, 3520, 3525
보 도 일 시		2014년 10월 31일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 10. 30(목) 11:00 이후 보도 가능

국내 첫 인수“ 필리핀 앙갓 다목적댐 ”본격 운영

- 해외 투자개발형 수력발전시설 인수․운영사업 국내 최초 진출 -

- 산미구엘(San Miguel)과 공동 운영, 위험 낮추고 안정적 수익 창출 기대 -

□ 국내 물 관리 기업이 해외의 준공된 다목적댐을 인수해 운영하는

첫 사례가 될『앙갓(Angat) 다목적댐 발전시설 인수인계』행사가 31(금) 마닐라 현지에서 필리핀 에너지부 장관 등 유관기관이 참석하는 가운데 열린다.

ㅇ 앙갓 다목적댐은 필리핀 마닐라 북동쪽 58Km 지점에 위치한 수력발전용량 218메가와트(MW) 규모의 댐(소양강댐 200MW)으로, 마닐라시 수돗물 공급량의 약 98%를 담당하는 시설로, 우리나라의 팔당댐과 같은 매우 중요한 역할을 담당하고 있다.

□ 국토교통부(장관 서승환)는 수자원공사(사장 최계운)가 수익성이 검증된 필리핀 전력시장* 진출을 위해 지난 2010년 4월 필리핀 정부에서 국제경쟁입찰로 실시한 “앙갓댐 발전시설 매각사업”에 참가하여 최종 낙찰자(낙찰액 4억 4천1백만 달러)로 선정된 후,

ㅇ 현지 특수목적법인(SPC) 설립 (2013.11월), 자산실사 및 성능평가, 유관기관 인허가, 인수자금 조달 등 모든 절차를 마무리하였으며, 이날 인수인계식을 통해 본격적으로 앙갓댐의 운영 및 상업발전을 개시한다고 밝혔다.

* 2002년 민간에 전력시장이 개방된 이후, 한전, 마루베니(일본), 에스엔파워(SN Power, 노르웨이) 등 세계 유수 전력회사들이 진출

□ 또한, 앙갓댐의 안정적인 시설 운영관리를 위하여 인수인계식 행사 직후에 수자원공사와 현지 최대기업인 산미구엘의 “앙갓댐 공동 운영을 위한 지분매각 계약”이 체결될 예정이다.

ㅇ 동 계약을 통해 수자원공사는 인수에 따른 재무부담과 시설운영 중 발생될 수 있는 위험을 크게 낮출 수 있을 뿐 아니라, 산미구엘 로부터 지분매각 웃돈(프리미엄)으로 약 300억 원을 지급받게 되어 경영전반의 수익성을 향상시킬 수 있게 되었다.

ㅇ 그리고 약 15% 수준의 투자수익성 확보로 연평균 약 120억 원의 배당수익이 발생될 것으로 예측되어 국부창출에도 기여할 전망이다.

□ 수자원공사(사장 최계운)는 한국의 물관리 비법을 현지에 접목하여 앙갓댐의 성공적 운영관리에 최선을 다하고, 공기업으로서 댐 주변 및 지역사회의 발전을 위해 사회공헌 활동과 댐 안전 문제 등도 노력해 지속가능한 댐 운영 관리가 되도록 힘쓰겠다고 밝혔다.

□ 국토교통부 송석준 건설정책국장은 “이번 앙갓댐 발전시설 인수는 우리기업들이 고부가가치 분야인 투자개발형 운영관리사업(TOO*)에 진출했다는 점에서 의미가 있다” 면서, “현지 연결망(네트워크) 및 기술력을 바탕으로 필리핀 내 추가 물 사업 진출을 활성화하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.

* Take-Own-Operate: 인수-소유-운영

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 해외건설정책과 김중한 사무관(☎ 044-201-3520)에게 연락주시기 바랍니다.

참고		필리핀 앙갓댐 다목적댐 시설 개요

1. 사업 지역

◦ 필리핀 Luzon섬 Bulacan州에 위치 (마닐라 북동쪽 58㎞)

* Luzon섬은 수도 마닐라를 포함하고 있는 북쪽에 위치한 필리핀의 대표적인 섬

2. 시설 개요

< 사업지역 및 현황도 >

□ 저수지 개요

유역면적	유효저수용량	저수지면적	연평균강우량	연평균유입량
568㎢	850백만㎥	23㎢	3,038mm	1,988백만㎥

□ 발 전 소 :  총 7기, 218MW (주발전기 4기, 보조발전기 3기)

구 분		설치년도	운영자	정격용량		순낙차	정격유량
주	1호	1967.10. 1	NPC	70,000hp	50MW	135m	42.2CMS
	2호	1967.10. 1
	3호	1968. 8. 6
	4호	1968. 6. 6
보조	1호	1967. 7. 2		8,500hp	6MW	102m	6.9CMS
	2호	1967. 7. 2
	3호	1978.10.16

* MWSS 소유 보조발전기 4, 5호기 제외

□ 본   댐

◦ (형      식) Rockfill Dam

◦ (규      모) 높이 131m × 길이 368m(Crest), 단면폭 550m

◦ (계획홍수위) EL.219m

◦ (상시만수위) EL.210~212m, 발전가능 최저수위 : EL.160m

◦ (운 영 수 위) 최저 EL.180m ~ 최고 EL.212m(2004~2008 자료)

□ Dike (부댐)

◦ (형      식) Rockfill Dam

◦ (규      모) 높이 135m × 길이 430m(Crest), 단면폭 480m

□ 여 수 로

◦ (설계홍수량) 5,800CMS (200년 빈도)

◦ (방류  시설) Radial 3 Gates (12.5m×15.0m, Crest : EL.202m)

□ 수리권 현황

◦ NPC가 보유한 발전수리권은 58CMS임

구 분		수리권	1차 사용	2차 사용
주발전기	1~4호기	21.0 CMS	NPC 발전	NIA, 관개용수
보조 발전기	1~3호기	22.0 CMS		MWSS, 생활용수
	4호기	15.0 CMS		MWSS, 생활용수
	5호기	9.0 CMS		MWSS, 생활용수

* 5호기 9CMS는 MWSS 소유임

.

비상방류구

생활용수

생활용수

생활용수

생활용수

관개용수

인수대상

3. Angat 댐 제원 비교

구 분	Angat댐	소양강	충주	대청
높이 (m)	131	123	97.5	72
길이 (m)	368	530	447	495
유역면적 (㎢)	568	2,703	6,648	3,204
유효저수용량 (백만㎥)	850	1,900	1,789	790
연평균강우량 (mm)	3,038	1,100	1,198	1,230
연평균유입량 (백만㎥)	1,988	1,750	4,888	2,450