		보 도 자 료
		배포일시	2013. 7. 9(화) 총 3매(본문 2, 붙임 1)
담당 부서	기술정책과	담 당 자	∙과장 박하준, 사무관 박덕호, 주무관 김재환 ∙☎ (044)201-3555, 3556
보 도 일 시		2013년 7월 10일(수) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 7. 10(수) 06:00 이후 보도 가능

“화학반응 착색제를 이용한 경관조성물 시공법” 등 7건을 이달의 신기술로 지정

- 지금까지 702건을 신기술로 지정하여 건설현장에 활용 -

□  국토교통부(장관 서승환)는 “고성능 숏크리트에 화학반응 착색제를 이용한 경관조성물 시공방법” 등 7건(제696호～제702호)을 ’이달의 건설신기술‘로 지정하였다고 밝혔다.

□ 제701호 신기술(“고성능 숏크리트에 화학반응 착색제를 이용한 경관조성물(View Rock) 시공방법”)은

- 사면이나 옹벽, 구조물 등을 시공할 때 바위 등 자연암 문양을 조각하여 보기에도 좋고 주위 경관과 조화를 이루도록 하는 경관조성물 제작 기술이다.

<그림1>신설 경관사면	<그림2>신설 경관옹벽

- 일반적인 경우에는 급경사나 산을 깎은 면의 산사태 등을 방지하고 사면보호를 위하여 벽체 등을 설치하는데 이때 토질 및 암반특성 등 기능적인 면만 고려하여 시공하는 경우가 많아 주변 경관과 어울리지 않거나 경관을 해치는 경우가 많았다.

- 이 신기술은 고강도와 고내구성을 갖는 숏크리트(분무기로 뿌려 사용하는 콘크리트) 재료개발로 기존 옹벽 및 사면보호 공법보다 30%이상 강도가 향상되었으며 사실적인 색상 연출이 가능하고 페인팅과 달리 반영구적으로 색상을 유지한다. 또한 기존 유사기술에 비해 경관조성에 소요되는 공사비와 공사기간, 유지보수비용을 50%정도 절감할 수 있다.

- 최근 녹색 및 경관에 대한 관심이 증가하여 교량, 터널, 항만구조물, 공원 및 레저 경기장 등 다양한 용도로 활용이 가능하며 최근 중국 및 동남아시아에서 도시미관 및 관광지 개발 시장이 증대되고 있어 해외 수출도 가능할 것으로 기대된다.

□  국토교통부 관계자는 건설신기술이 시공성, 경제성 측면에서 기존 기술에 비해 우수함에도 발주청에서 잘 모르는 경우가 있어, 발주청관계자를 대상으로 지난 3월과 6월에 워크숍과 신기술 설명회를 개최하는 등 활용 활성화를 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

【별첨】

- 신기술 내용요약(제696호, 697호, 698호, 699호, 700호, 702호) 1부.

- 신기술 개발자 현황 1부.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 기술정책과 김재환 주무관(☎ 044-201-3556)에게 연락주시기 바랍니다.

참고1		신기술내용 요약 (제696호, 697호, 698호, 699호, 700호, 702호)

□ 제696호 신기술(“강봉의 연직방향 긴장시스템을 이용하여 프리스트레스를 도입한 강합성 라멘교 공법”)은

- 콘크리트와 철강재를 합성하는 교량을 제작하는데 있어 미리 솟음을 주어 하중을 제어하는 기술이다

- 이 기술은 기존 솟음을 미리 주어 교량을 제작하는 기술이 별도의 공장에서 제작하여 설치하는데 비해 현장에서 직접 솟음을 줄 수 있어 별도의 공장이 필요하지 않는 기술이다.

- 또한, 별도의 공장부지 및 공장설비가 필요하지 않아 기존 기술과 비교하여 약 20일 정도 빠르게 교량의 설치가 가능하다.

- 이런 신기술을 통해 소하천 및 계곡 교량을 빠르게 복구가 가능할 것으로 보인다.

□ 제697호 신기술(“전자유도가열시스템을 이용한 강교량의 도장 제거 공법”)은

- 강철로 만든 교량의 균열, 변색, 녹 등으로 인해 손상된 표면을 보수하기 위하여 고주파 유도전류를 발생시켜 교량표면의 도막, 녹 등을 제거하는 기술이다.

- 시공시 먼지가 발생하지 않아 작업환경 개선 및 환경오염을 방지하고 기계화로 기존 인력 시공보다 두배이상 빠른시공이 가능하여 향후 교량 표면 보수에 많이 활용될 것으로 기대된다.

□ 제698호 신기술(“유공강판 보강요소를 활용한 프리플렉스합성형 일체식 단경간 교량건설공법(PIA공법)”)은

- 교량 상부에는 프리플렉스합성형(휨변형, 비틀림변형이 적은 구조)을 적용하고 상부구조와 하부구조를 일체화로 시공하여 교량의 신축이음장치와 교량받침을 제거한 일체식 교량이다.

- 상·하부 구조가 분리된 조인트 교량의 경우 온도, 습도 등 외부환경 변화에 의한 교량 상부구조의 팽창을 처리하기 위한 신축이음장치와 교량받침의 사용으로 유지관리비용이 증가되며 진동 및 처짐이 크다는 단점이 있으나 일체 교량 형식을 적용하면 이런 단점을 개선할 수 있다.

※ 일체식 교량 : 교량을 지탱하는 교대를 상부구조와 일체 형태로 만든 교량

- 또한 상부구조와 하부구조 이음부위에는 유공강판 전단연결재를 사용하여 일체화를 강화하였다.

- 이 기술은 교량 하부구조를 단순화하여 시공이 간편하며 일체식 구조로 유지관리도 편리하다. 기존 기술대비 약10%의 공사비 절감과 약20%의 유지관리비용 절감효과가 있다.

□ 제699호 신기술(“착탈식 방충재 고정장치 기술”)은

- 선박이 항만으로 접안시 발생하는 충격을 흡수하여 항만구조물과 선박을 보호하기 위하여 사용하는 방충재를 탈착식으로 쉽고 편리하게 시공 및 교체가 가능한 기술이다.

- 안벽에 부착되어 있는 고정장치를 이용하여 탈착식으로 방충재의 교체가 가능하므로 방충재 손상시 빠른 시일내에 교체가 가능하고 기존 안벽에 로프를 통해 매달려 시공시에 발생하는 안전사고의 위험성도 줄일 수 있다.

□ 제700호 신기술(“전단키와 연결철근을 활용한 중력식 콘크리트 프리캐스트 모듈러 옹벽공법”)은

- 급경사 지역에 토사가 무너지는 것을 방지하기 위해 콘크리트 블록을 조립식으로 쌓아 벽체(옹벽)를 설치하는 기술이다. 이러한 벽체는 흙을 쌓아 올릴 때, 산을 깎아 낼 때, 해안을 메울 때 등에 필요하다.

- 이 기술은 공장에서 제작한 블록을 조립식으로 쌓고 철근을 이용하여 고정만 하면 시공이 완료 되므로 시공이 편리하고 타 공법보다 40~60% 공사기간을 단축시킬 수 있다.

- 국내 연간 옹벽시장 규모가 약 1조원에 달하는 것으로 볼 때 이 신기술이 향후 활발히 사용 될 것으로 본다.

□ 제702호 신기술(“다중해머를 이용한 역순환방식의 대구경 천공공법(RCMH: Reverse Circulation Multi Hammering)”)은

- 건축물, 교량 등의 말뚝(땅에 박는 기둥) 공사시 지반(암반)을 굴착하여 천공하는데 다중해머(회전에 의해 암반을 파쇄하는 장비)를 장착한 원통형 천공장치를 사용하여 암반의 중앙부를 먼저 천공 한 후에 외곽부를 확공하는 대구경(천공직경 1m이상) 천공공법이다.

- 원통형 천공 장치로 암반을 물속에서 천공하므로 대기중에서 천공하는 기존 공법보다 소음, 진도, 분진을 감소시키며 다중해머 사용하여 천공에 필요한 하중을 대폭 감소시킨다.

- 기존 대구경 천공공법보다 천공속도가 빨라 공사비도 약13% 절감할 수 있으며 공사기간도 10일 이상 단축시킬 수 있다.

- 이 신기술은 저진동, 저소음의 공사가 요구되는 도심지의 대형 건축물 말뚝공사, 장대교량, 해양구조물 등의 말뚝 공사현장에 활용될 전망이다.

참고2		신기술 개발자 현황

지정번호	신기술명	개발자	연락처	보호기간
696	강봉의 연직방향 긴장시스템을 이용하여 프리스트레스를 도입한 강합성 라멘교 공법	㈜하이드로코리아	070-7545-7088	‘13.06.07~’18.06.06
		㈜동명기술공단종합 건축사사무소	02-2611-7877
		㈜대우건설	031-250-1123
697	전자유도가열시스템을 사용한 강교량의 도장 제거 공법	㈜은성이앤씨	062-381-9426	‘13.06.12~’18.06.11
		남양건설㈜	062-231-1213
698	유공강판 보강요소를 활용한 프리플렉스합성형 일체식 단경간 교량건설공법(PIA공법)	㈜이산	031-389-0026	‘13.06.12~’18.06.11
		㈜서영엔지니어링	02-6915-7301
699	착탈식 방충재 고정장치 기술	인천항만공사	032-890-8063	‘13.06.12~’18.06.11
700	전단키와 연결철근을 활용한 중력식 콘크리트 프리캐스트 모듈러 옹벽공법	㈜대우건설	031-250-1171	‘13.06.19~’18.06.18
		㈜브니엘컨설턴트	02-3452-9130
701	고성능 숏크리트에 화학반응 착색제를 이용한 경관구조물(View Rock) 시공방법	대상이앤씨㈜	033-749-8017	‘13.06.19~’18.06.18
		강원대학교산학협력단	033-250-6236
702	다중해머를 이용한 역순환방식의 대구경 천공공법 (RCMH : Reverse Circulation Multi Hammering)	㈜코아지질	02-538-8844	‘13.06.28~’18.06.27
		대우조선해양건설㈜	02-750-8295