		보 도 자 료
		배포일시	2013. 12. 9(월) 총 5매(본문 2, 붙임 3)
담당 부서	기술정책과	담 당 자	∙과장 정태화, 사무관 박덕호, 주무관 김재환 ∙☎ (044)201-3555, 3556
보 도 일 시		2013년 12월 10일(화) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 12. 9(월) 11:00부터 보도 가능

“하부천공판을 갖는 알루미늄 복합패널을 이용한 건물 마감 시공법” 등 2건을 ‘이달의 신기술’로 지정

- 지금까지 714건을 신기술로 지정하여 건설현장에 활용 -

□  국토교통부(장관 서승환)는 “하부천공판을 갖는 알루미늄 복합패널과 전용 모르타르에 의해 형성되는 앵커체를 이용한 마감 패널 시공법” 등 2건(제713호, 제714호)을 ’이달의 건설신기술‘로 지정하였다고 밝혔다.

□ 제713호 신기술(“하부천공판을 갖는 알루미늄 복합패널과 전용 모르타르에 의해 형성되는 앵커체를 이용한 마감 패널 시공법”)은

- 건물에 사용하는 기존 습식 외단열 마감재는 시멘트 모르타르나 접착제를 이용하여 시공하였으나, 이는 마감재의 부착성능 뿐만 아니라 내구성 및 내오염성이 낮은 문제점이 있었다.

- 이러한 문제점을 해결하여 단열성능과 마감의 경관성, 내구성, 내오염성이 우수한 알루미늄 복합패널과 모르타르 충전을 통하여 패널의 부착력을 향상시키는 신기술이 개발되어 주택, 건물의 리모델링 및 보수·보강공사 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 보인다.

□ 제714호 신기술(“저점도 UDRS 수지(MSA-100형)와 충진 지수용 굴절식 팩커를 이용한 하수관거 비굴착부분보수공법(UDRS공법)”)은

- 땅을 굴착하지 않고 하수관의 파손 및 균열부위을 보수할 경우 장비(팩커)를 이용하여 하수관 내부에 보수보강제 등을 붙이는 방식으로 시공하고 있으나, 파손 및 균열부의 정밀시공이 어렵고 부착하는 보강제로 인해 하수관이 좁아지는 문제점이 있었다.

- 이러한 문제를 해결하기 위해 무독성, 무수축, 강연성(딱딱하고 부드러운 성질)의 특성을 가진 저점도 합성수지와 굴절식 팩커장비를 이용하여 하수관을 부분보수하는 신기술이 개발되어 하수관이 복잡하게 연결되어있는 좁은 주거지역 등에 많이 활용될 전망이다.

□  또한, 국토교통부 관계자는 건설신기술은 민간이 개발한 기술을 정부에서 최소의 비용으로 검증하여 기술경쟁력 제고라는 효과를 거두고 있는 유용한 제도로서, 최근 건설산업 부진으로 신기술 활용실적도 크게 감소하여 적극적인 활성화 정책이 필요한 실정이며,

- 이를 위해 건설신기술이 적용된 공종에 대하여는 적정 공사비가 보장되도록 하고, 공사․설계용역 등의 입찰 평가시에는 신기술 활용실적에 따른 변별력이 확보되도록 하는 등의 제도 개선을 추진하고 있으며, 발주청과 설계용역회사 등 관계자에 대한 교육․홍보 를 통한 이해도 제고를 위하여 노력하고 있다고 밝혔다.

□ 금번 지정된 신기술에 대한 자세한 기술내용은 국토교통과학기술진흥원 신기술 정보마당 홈페이지(http://ct.kaia.re.kr)에서 확인할 수 있다.

【별첨】- 신기술 내용요약(제713호, 제714호) 각 1부.

- 신기술 개발자 현황 1부.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 기술정책과 , 김재환 주무관(☎ 044-201-3556)에게 연락주시기 바랍니다.

별첨1		신기술내용 요약 (제713호)

□ 제713호 신기술(“하부천공판을 갖는 알루미늄 복합패널과 전용 모르타르에 의해 형성되는 앵커체를 이용한 마감 패널 시공법”)은

- 건물에 사용하는 기존 습식 외단열 마감재는 시멘트 모르타르나 접착제를 이용하여 시공하였으나, 이는 마감재의 부착성능 뿐만 아니라 내구성 및 내오염성이 낮은 문제점이 있었다.

- 이러한 문제를 해결하기 위해 단열성능과 마감의 경관성, 내구성, 내오염성이 우수한 알루미늄 복합패널과 건물구조체와 복합패널 사이에 전용 모르타르를 충전하여 패널의 부착력을 향상시키는 신기술을 개발하였다.

<그림 1> 알루미늄 복합패널 부착	<그림 2> 습식용 알루미늄 복합패널

- 이 신기술은 습식용 알루미늄 복합패널 개발에 의한 시공성 및 안정성 향상으로 기존기술 대비 공사비용이 약 40%이상 절감되며 패널의 교체가 용이하고 내오염성이 높아 유지보수비용도 절감할 수 있다.

- 또한, 친환경 자재 사용과 우수한 단열성능으로 주택, 건물의 리모델링 및 보수·보강공사에 특히 많이 적용될 것으로 보인다.

별첨2		신기술내용 요약 (제714호)

□ 제714호 신기술(“저점도 UDRS 수지(MSA-100형)와 충진 지수용 굴절식 팩커를 이용한 하수관거 비굴착부분보수공법(UDRS공법)”)은

- 현재 땅을 굴착하지 않고 하수관의 파손 및 균열부위을 보수할 때 하수관 내경 둘레에 보수장비(팩커)를 이용하여 보수보강제 등을 붙이는 방식으로 시공하고 있으나, 파손 및 균열부의 정밀시공이 어렵고 하수관 전체 둘레에 부착된 보강제로 인해 하수관이 좁아지는 문제점이 있었다.

- 이러한 문제를 해결하기 위해 무독성, 무수축, 강연성(딱딱하고 부드러운 성질)의 특성을 가진 저점도 합성수지와 굴절식 팩커장비를 이용하여 하수관을 부분보수하는 신기술을 개발하였다.

- 이 신기술은 파손 및 균열부는 물론 하수관 외벽 부분까지 수지를 충진시켜 누수를 완벽히 차단하고 파손부위만을 보수하여 하수관경을 좁히는 문제를 해결하였다.

<그림 3> 팩커를 사용한 하수관 부분보수	<그림 4> 굴절식 팩커

- 또한, 하수관 보수 시간을 기존기술보다 2~3배 줄이고 공사비도 약 19% 절감시켰다.

- 특히, 하수관의 분기부, 이음부, 곡선부 등 시공이 어려운 부분도 보수가 가능하여 수질·토양의 오염과 악취를 방지 할 수 있으므로 하수관이 복잡하게 연결되어 있는 좁은 주거지역에 많이 활용될 것으로 보인다.

별첨3		신기술내용 요약 (제712호)

지정번호	신기술명	개발자	연락처	보호기간
713	하부천공판을 갖는 알루미늄 복합패널과 전용 모르타르에 의해 형성되는 앵커체를 이용한 마감 패널 시공법	(주)월드와이즈월	031-221-3000	‘13.11.19 ∼ ‘18.11.18
714	저점도 UDRS 수지(MSA-100형)와 충진 지수용 굴절식 팩커를 이용한 하수관거 비굴착부분보수공법(UDRS공법)	웅진고분자(주)	031-234-8923	‘13.11.29 ∼ ‘18.11.28
		동부엔지니어링(주)	02-2122-6795