		보 도 자 료
		배포일시	2013. 12. 20(금) 총 3매(본문3)
담당 부서	자동차운영과	담 당 자	∙과장 윤진환, 사무관 손영삼 ∙☎ (044) 201-3852, 4760
보 도 일 시		2013년 12월 23(월) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 12. 23(월) 06:00 이후 보도 가능

재규어, 볼보, 토요타 자동차 리콜 실시

□ 국토교통부는 재규어랜드로버코리아, 볼보자동차코리아, 한국토요타자동차에서 수입․판매한 자동차에서 결함이 발견되어 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

☐ 재규어랜드로버코리아의 XF(2.2디젤, 888대)에서 연료라인 누유로 주행 중 화재의 위험성 발견, XF(2.0가솔린, 213대)와 XJ(2.0가솔린, 88대)에서 인터쿨러*와 터보차저**사이의 연결호스가 주행 중 빠져 시동이 꺼질 가능성이 발견되었기 때문이다.

* (인터쿨러) 터보차저의 열을 냉각시켜 효율을 높이기 위한 장치

** (터보차저) 공기를 압축하여 엔진에 공급하는 장치

ㅇ 해당 자동차 소유자는 2013년 12월 23일부터 재규어랜드로버코리아 서비스센터에서 무상으로 수리(대상차량 확인 후 개선된 연료 인젝션 리턴라인으로 교환 또는 인터쿨러 연결 호스 재장착)를 받을 수 있다.

☐ 볼보자동차코리아의 S60(FS, 268대)에서 “계기판 제어 소프트웨어 결함”으로 엔진오일 압력 경고등이 점등되지 않을 가능성이 발견되었으며,

ㅇ S80(A70, 139대), XC70(B70, 58대), XC60(D70, 28대)에서 엔진벨트(파워핸들, 발전기 벨트)의 장력을 조절하는 장치(텐셔너)의 고정부싱이 조기마모 되어 소음 및 엔진벨트가 이탈될 수 있는 문제점이 발견되었기 때문이다.

ㅇ 해당 자동차 소유자는 2013년 12월 24일부터 볼보자동차코리아 서비스센터에서 무상으로 수리(해당 자동차 확인 후 계기판 소프트웨어 업그레이드 또는 엔진보조벨트 및 벨트 텐셔너 교환)를 받을 수 있다.

☐ 한국토요타자동차의 캠리 등 5차종 11,507대에서 에어컨 방열기에서 발생한 물이 외부로 배출되지 않고 에어백제어장치로 유입되어 에어백과 전동식 파워핸들이 정상적으로 작동되지 않을 수 있는 문제점이 발견되었기 때문이다.

ㅇ 해당 자동차 소유자는 2013년 12월 26일부터 한국토요타자동차 서비스센터에서 무상으로 수리(해당 자동차 확인 후 에어컨 본체 케이스 씰링 보강 및 커버 추가 장착)를 받을 수 있다.

☐ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편으로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

ㅇ 기타 궁금한 사항은 재규어랜드로버코리아(080-333-8289), 볼보자동차코리아(1588-1777), 한국토요타자동차(080-525-8255)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

<붙임> : 리콜 대상 자동차

※ <붙임> : 리콜 대상 자동차

제작사	차명	제작일자	대상대수
재규어랜드로버 코리아(주)	XF	`11.08.24～`13.07.03	888
	XF	`12.07.25～`13.04.22	213
	XJ	`12.11.02～`13.04.30	88
㈜볼보자동차 코리아	S60	`10.06.22～`11.05.14	268
	S80	`10.05.11～`10.10.18	139
	XC70	`10.05.11～`10.10.18	58
	XC60	`10.05.17～`10.10.18	28
한국토요타 자동차(주)	캠리 V6	`11.10.20～`13.05.16	183
	캠리	`11.10.20～`13.05.16	8,092
	캠리 하이브리드	`11.10.20～`13.05.16	2,686
	벤자 V6	`12.08.14～`13.03.28	516
	벤자	`12.08.14～`13.03.28	30

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차운영과 손영삼 사무관(☎ 044-201-3852)에게 연락주시기 바랍니다.