		보 도 자 료
		배포 일시	2014. 4. 1(화) 총 3매(본문2, 붙임1)
담당 부서	국토교통부 수자원정책국 하천운영과	담당자	∙과장 정희규, 사무관 박재규 ∙☎ (044) 201-4821
	환경부 물환경정책국 물환경정책과		∙과장 이영기, 사무관 김태연 ∙☎ (044) 201-7018
	농림축산식품부 식량정책관 농업기반과		∙과장 한준희, 사무관 이형주 ∙☎ (044) 201-1858
보 도 일 시		2014년 4월 2일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 4. 1(화) 11:00부터 보도가능

수질·녹조 부처합동으로 체계적으로 대응한다.

- 수질․녹조 대비 댐․보․저수지 운영기준 마련 -

□  수질·녹조 문제에 체계적, 선제적으로 대응하기 위해 국토교통부, 환경부, 농림축산식품부는 ｢수질․녹조대비 댐․보․저수지 운영기준｣을 마련하여 4월부터 시행한다고 밝혔다.

□ 동 운영기준에 따르면 환경부는 평상시 주 1회 수질모니터링을 실시하고□관심□단계부터는 주 2회로 강화하며, 국토교통부, 농식품부 등 관련기관에 모니터링 결과 및 수질전망 자료를 즉시 제공하게 된다.

ㅇ 국토교통부(수공, 홍수통제소)와 농림축산식품부(농어촌공사)는 향후 수질전망 등을 토대로 댐․보․저수지를 운영하여 수질․녹조 대비 용수를 최대한 확보하게 된다.

□ 수질․녹조 대비 비상방류는, 수계별로 해당 환경청에서 수질개선효과를 분석하고, 홍수통제소에서 가용 수량 최적 활용계획(안)을 마련하면,

ㅇ 이를 토대로 환경청, 홍수통제소, 수공, 농어촌공사, 지자체 등 관련기관 전체가 참여하는 “수계별 댐․보․저수지 연계운영협의회” 의결을 거쳐 즉시 시행하게 된다.

ㅇ 신속한 의사결정을 위하여 131개소 댐, 보, 저수지의 운영수위와 주요 지점까지의 비상방류수 도달시간 등을 미리 산정하여 운영기준에 수록하였다.

□  2012~13년에도 한강, 낙동강 유역에 수질․녹조 대응*을 위해 댐과 보 등에서 비상방류를 시행하였으나, 금회 운영기준이 마련됨에 따라 신속하고 선제적인 대응이 가능하게 되었다.

* ’12년 8월 한강수계 녹조발생에 따라 충주댐에서 10천만㎥ 방류

** ’13년 7～9월 낙동강 수계 녹조발생에 따라 상류 남강댐-보-저수지 등에서 5차례에 걸쳐 9천만㎥ 방류

□  국토교통부, 환경부, 농림축산식품부는 수질․녹조 문제가 국민생활과 밀접하게 관련되는 점을 감안하여, 상호 협력관계를 지속적으로 발전시켜 나가겠다고 밝혔다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 하천운영과 박재규 사무관(☎ 044-201-4821)에게 연락주시기 바랍니다.

참고		댐-보-저수지 연계운영 절차

		구 분		업무 내용			관 계 기 관
①		수질악화 조류발생		∘수질모니터링 및 전망, 정보제공 ∘기상, 수위, 우량, 저수량, 물사용 현황			∘유역․지방환경청 ∘홍수통제소
		⇩
②		수질모니터링 강화 현장 초동 조치		∘수질모니터링 강화(주1→주2) ∘현장 조치 실시 ∘환경부 오염원 유입 저감 조치			∘유역․지방환경청 ∘홍수통제소, 시설관리기관 ∘유역․지방환경청
		⇩
③		저수량 활용계획 수립		∘댐․보․저수지 여유량 요청 ∘댐․보․저수지 여유량 및 방류계획 등 운영(안) 제공 ∘수질개선 효과 분석 및 제공 ∘기상, 저류량, 물수급, 수질전망 등을 고려하여 활용계획 수립			∘유역․지방환경청 ∘시설관리기관, 홍수통제소 ∘유역․지방환경청 ∘홍수통제소
		⇩
④		연계운영협의회 의결 활용수량 방류		∘③에서 수립한 저수량 활용계획을 수계별 연계운영협의회에서 의결 ∘홍수통제소장 의결사항에 따른 방류 지시 ∘시설관리자 활용계획에 따라 방류 실시			∘연계운영협의회 ∘홍수통제소 ∘시설관리자
		⇩
⑤		수질 개선상황 모니터링		∘수질개선효과 분석 및 통보 * 추가방류가 필요한 경우 ③과정 재수행			∘유역․지방환경청

* 안전관리 등 기타 긴급한 사유로 인한 시설관리자의 방류량 조절 시는 위 절차와 관계없이 하류피해가 없는 범위내에서 방류량을 조정하고 그 결과를 연계운영협의회에 통보

** 수질악화․조류발생 시 해당 보 상류의 상류 보와의 연계를 통해 비상방류를 보의 제약수위까지 방류하되, 하천유량이 적어 보 수위회복이 어려울 경우 해당 보상류 댐 및 둑높임 농업용 저수지의 여유량을 방류하여 해당 보의 수위를 회복

*** 연계운영 시 해당 보 상류에 위치하는 수력발전댐․보 등은 상류유입량을 하류로 방류