		보 도 자 료
		배포일시	2015. 2. 10(화) 총 15매(본문 4, 붙임 11)
담당 부서	기술정책과	담 당 자	∙과장 정태화, 사무관 조기재, 주무관 김재환 ∙☎ (044)201-3376, 3556
보 도 일 시		2015년 2월 11일(수) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 2. 11(수) 06:00부터 보도 가능

“수상 부유식 태양광 발전 구조물 공법” 등 개발

-‘이달의 신기술’로 7건을 지정 -

□ 국토교통부(장관 서승환)는 새로 개발된 수상부유식 태양광 발전 구조물 공법 등 7건을 ’이달의 건설신기술‘로 지정(제754호~제760호)하였다고 밝혔다.

□ 제758호 신기술(“FRP 단위 프레임 구조물을 이용한 내수면 수상 부유식 태양광 발전모듈 지지 구조물 공법(IFS 공법)”)은

- 태양광모듈을 지지하는 프레임 구조물을 수상에 유지시키고, 그 구조물을 지지하는 부력체로 구성된 수상 부유식 태양광 발전 구조물 공법이다.

- 지상의 태양광 발전소는 경사, 음영 등에 제약이 있고 면적당 발전효율이 작으며, 경관 및 산림이 훼손되는 문제가 있었다.

- 수상 부유식 태양광발전은 수면의 낮은 온도와 반사파에 의해서 지상 태양광발전 보다 발전량이 약 10% 향상되어, 국토가 좁은 우리나라에서 대체 에너지를 생산하는데 매우 유용한 기술이라 할 수 있다.

□ 제754호 신기술(“PET 일체형 고점착 시트를 고경질 도막재와 Punched 테이프로 접합하고 고경질 도막재를 복합한 방수·방근 기술”)은

- 도심지 건물 옥상에 녹지공간을 조성하기 위해 필수적인 방수·방근 기술로써, PET 필름이 일체화된 방수·방근 시트를 부착하고 이음부위에 접합테이프를 접착한 후, 그 상부에 고경질 도막을 도포하여 방수·방근시트의 접합능력을 향상시킨 기술이다.

- 이 신기술은 식물뿌리가 침투하거나, 시트와 시트의 접합부위가 쉽게 분리되는 문제 등을 해결하였다.

- 도심지 건물의 옥상녹화는 도시열섬을 완화할 뿐만아니라, 건축물의 냉난방 에너지 절감 및 방음․단열효과가 우수한 장점이 있어 앞으로 더욱 확산될 것으로 보인다.

□ 제755호 신기술(“폴리프로필렌 플라스틱으로 제작된 수평·수직 리브를 갖는 조립식 원통형 집수정 제조 및 설치공법”)은

- 물에 대한 내부식성이 뛰어난 고강도 폴리프로필렌 플라스틱으로 원통형 집수정을 제조하고 설치하는 신기술을 개발하였다.

- 기존의 철근콘크리트로 된 집수정은 강도가 약해서 지하에 설치되기 위해서는 두께가 두꺼워야 하고, 강재로 된 집수정은 강도는 크지만 물에 의한 부식에 취약한 문제가 있었다.

- 이 플라스틱 집수정은 쉽게 조립이 가능하며, 물에 부식되지 않으면서도 적정한 강도를 확보하고 있어 앞으로 수요가 증가할 것으로 예상된다.

□ 제756호 신기술(“이동식 계단판(Sliding Step)을 이용한 조립식 철골계단 공법”)은

- 건축물의 철골계단을 조립식으로 설치할 수 있고, 설치된 계단판은 좌우로 쉽게 이동이 가능하여 벽체 시공이 편리하도록 만든 철골계단 시공기술이다.

- 현장 조립이 가능하여 별도의 양중 장비없이 철골계단을 완성할 수 있어, 기존 철골계단보다 공사비 25%이상의 절감효과가 있으며, 공사기간도 40% 정도 단축 가능하다.

□ 제757호 신기술(“지중급수식 잔디식생지반 조성 및 자동 관수 관리 시스템(Smart Green Ground System)”)은

- 골프장, 경기장 등 천연잔디 땅속에 설치된 센서로 습도와 온도를 측정하여 지중급수관을 통해 자동으로 잔디 뿌리층에 물을 공급하는 기술이다.

- 기존의 천연잔디는 지상으로 물을 공급하므로 바람과 자연증발에 의한 수분손실이 많고 물을 과다하게 주거나 골고루 제공하지 못하는 문제가 있었다.

- 축구장을 기준으로 기존기술에 비해 연간 관수량 약 82%, 연간유지관리 비용도 약 23% 절감이 가능해 국내뿐만 아니라 해외에서도 지중급수식 잔디식생조성 기술이 널리 활용될 것으로 보인다.

□ 제759호 신기술(“금형펀칭 스터드(R-스터드)와 리질리언트 채널(Resilient Channel)의 끼움기술에 의한 경량건식벽체 시공공법”)은

- 국내 아파트 등 공동주택에 세대간 경계벽 또는 칸막이 벽에 사용되는  소음·진동을 상쇄시킬 수 있는 기술이다.

- 대부분의 건식벽체는 이중스터드 형식으로 벽체의 중간에 공기층을 두거나 단열재를 덧대어 두께를 증가시키므로 자재비가 비싸고 공사기간이 길었으나,

- 이 신기술은 이중스터드 구조보다 벽두께가 약21% 얇아져 실내공간이 증가되고, 공사기간은 약 20% 단축되며 공사비도 약 15% 절감된다.

- 공동주택의 소음피해가 사회적인 문제로 이슈가 되는 요즘, 신기술의 세대 간 경계벽 시공기술이 소음문제의 대안이 될 것으로 보인다.

□ 제760호 신기술(“기초 매스콘크리트 내외부 온도차 제어장비를 이용한 온도균열 저감 양생공법”)은

- 콘크리트의 수화열로 인한 내외부 온도차로 발생하는 구조물의 균열을 방지하기 위하여, 제어장치에 의한 적정온도의 양생수를 펌프장치와 호스를 통해 콘크리트 표면에 공급하여 온도균열을 저감하는 기술이다.

- 플랜트, 대형교량, 고층빌딩, 항만구조물 등 대형 구조물의 균열을 방지하고, 다양한 환경과 빠른 시공이 필요한 현장에서 신기술의 콘크리트 온도균열 저감공법이 꼭 필요할 것으로 보인다.

□ 금번 지정된 신기술에 대한 자세한 기술내용은 국토교통과학기술진흥원 신기술 정보마당 홈페이지(http://ct.kaia.re.kr)에서 확인할 수 있다.

【별첨】

- 신기술 내용요약(제754호 ∼ 제760호) 각 1부

- 신기술 개발자 현황 1부

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 기술정책과 김재환 주무관(☎ 044-201-3556)에게 연락주시기 바랍니다.

별첨1		신기술내용 요약 (제754호)

□ 제754호 신기술(“PET 일체형 고점착 시트를 고경질 도막재와 Punched 테이프로 접합하고 고경질 도막재를 복합한 방수·방근 기술”)

- 도심지에서 건물 옥상에 녹지공간을 조성하기 위해서 방수·방근시트를 설치하게 되는데 기존의 방수·방근시트는 식물뿌리가 침투하기 쉬워 누수가 발생하고, 시트와 시트의 접합부는 열로 융착하거나 접착테이프를 사용하여 접합하고 있으나 쉽게 접합부위가 분리되는 문제가 있었다.

- 이에, PET 필름이 일체화된 고점착 방수·방근시트를 부착하고 시트의 이음부위에 PET 접합테이프를 접착한 후, 그 상부에 고경질 도막을 도포하는 3중층의 방수·방근 기술을 개발하였다.

- PET 필름과 PET 접합테이프에는 폴리에스터 부직포가 붙어있어 고경질 도막재를 도포하면 부직포와 도막재가 화학적으로 결합하여 접합능력이 향상된다.

- 또한, 시트 이음부에 부착하는 PET 접합테이프 가장자리에는 구멍이 있어 상부에 도포하는 고경질 도막재가 구멍을 통해 이동하므로 접합테이프의 가장자리 밀착성이 향상된다.

<그림 1> 신기술의 방수방근시트 구성도

<그림 2> 방수방근시트 시공과정

- 방수·방근시트와 접합테이프의 접합능력을 향상시켜 식물뿌리 침투를 방지하고 수밀성을 확보할 수 있게 되었으며 이로 인해 유지관리비용도 절감할 수 있게 되었다.

- 도심지의 인공지반 녹화는 도시열섬을 완화하고 건축물의 냉난방 에너지를 절감하며 방음과 단열효과가 우수하여 신기술의 방수·방근 기술이 더욱 확산될 것으로 보인다.

별첨2		신기술내용 요약 (제755호)

□ 제755호 신기술(“폴리프로필렌 플라스틱으로 제작된 수평·수직 리브를 갖는 조립식 원통형 집수정 제조 및 설치공법”)

- 건축물 지하에서 물을 배수하기 전 집수정을 거치게 되는데 기존의 철근콘크리트로 된 집수정은 강도가 약해서 지하에 설치되기 위해서는 두께가 두꺼워야 하고 양생기간이 필요하므로 제작기간이 오래 소요되며, 강재로 된 집수정은 강도는 크지만 물에 의한 부식에 취약하여 장시간 사용시 부식으로 인한 지하수를 오염시키는 문제가 있다.

- 이런 문제를 해결하기 위해, 물에 대한 내부식성이 뛰어난 고강도 폴리프로필렌 플라스틱으로 원통형 집수정을 제조하고 설치하는 신기술을 개발하였다.

- 이 플라스틱 집수정은 규격화된 부재를 볼트로 누구나 쉽게 조립할 수 있으며, 원통형 외측면에 다수의 수평·수직 리브가 형성되어 있어 수압 등 하중에 잘 저항할 수 있도록 설계되었다.

- 또한 측면에 구멍을 갖는 전단키가 설치되어 있어 바닥슬래브에 연결철근으로 정착 고정하여 바닥과의 일체성을 확보하도록 하였다.

- 기존의 철근콘크리트와 강재로 된 집수정보다 공사기간도 짧고 공사비용도 10~40% 절감이 가능하다.

- 주재료가 플라스틱으로 부식되지 않아 친환경적인 신기술의 집수정의 수요가 더욱 증대될 것으로 보인다.

<그림 3> 신기술의 집수정 구조도	<그림 4> 집수정 설치

별첨3		신기술내용 요약 (제756호)

□ 제756호 신기술(“이동식 계단판(Sliding Step)을 이용한 조립식 철골계단 공법”)

- 건축물에 설치되는 기존 콘크리트 계단은 벽체 및 계단에 콘크리트를 동시에 타설해야 하므로 콘크리트 품질관리가 어렵고 배근된 철근이 이탈되는 문제가 있으며, 철골계단의 경우 미리 제작된 중량의 철골계단을 현장에 설치하기 위해서 크레인 등 양중 장비와 많은 인력이 필요하였다.

- 이에, 현장에서 철골계단을 조립식으로 설치가 가능하고 설치된 계단판은 좌우 방향으로 쉽게 이동이 가능하여 벽체 시공시 지장을 주지 않는 신기술을 개발하였다.

- 별도의 양중 장비없이 이동식 계단판을 벽체의 반대방향으로 이동(최대 20cm)시키고 벽체를 완성한 후 다시 계단판을 원위치로 이동하여 철골계단을 완성할 수 있다.

- 진동성능 시험에서 북미기준과 유럽기준보다 우수함을 확인하였으며 주거용과 사무용 계단의 설계하중을 지지할 수 있는 충분한 내력을 보유하고 있음을 확인하였다.

- 1개층 공사비도 기존 철근콘크리트 계단보다 14%, 철골계단보다 25%이상의 절감효과가 있으며, 현장에서 간단한 조립으로 설치할 수 있는 공법으로 공사기간도 콘크리트 공사의 80%, 철골계단의 40%가 단축된다.

- 향후 기존 계단 설치시 문제점을 해결한 신기술의 활용이 기대된다.

<그림 5> 신기술의 철골계단 설치방법	<그림 6> 기존 철골계단 설치방법
<그림 7> 계단판 이동 후 모습	<그림 8> 조립식 철골계단 완성모습

별첨4		신기술내용 요약 (제757호)

□ 제757호 신기술(“지중급수식 잔디식생지반 조성 및 자동 관수 관리 시스템(Smart Green Ground System)”)

- 최근에 골프장, 경기장 등에 천연잔디를 조성하는 경우가 많은데 기존의 천연잔디는 지상으로 물을 공급하므로 바람과 자연증발에 의한 수분손실이 많은 문제가 있었다.

- 이런 문제를 해결하기 위해, 땅속에 설치된 습도·온도센서로 습도와 온도를 측정하여 지중급수관을 통해 잔디 뿌리층에 물을 직접 공급하는 신기술을 개발하였다.

- 자동관수관리시스템에 의해 관리자가 설정한 습도·온도에 따라 급수 및 배수 밸브를 자동으로 통제하여 효율적으로 물을 공급할 수 있다.

- 또한 배수관층, 배수층, 중간층, 식재층 4개층의 잔디지반구조에서 배수층과 식재층의 2개층 구조로 단순화 하였고, 지반의 총 높이를 80cm에서 40cm로 줄여 시공공정을 단순화 하였다.

- 지상급수와 신기술의 지중급수에 의한 잔디생육 실험에서도 지중급수의 경우 잔디뿌리 길이가 23%정도 더 길게 자란 것으로 확인되었다.

- 축구장을 기준으로 기존기술에 비해 연간 관수량을 약82%, 연간유지관리 비용도 약23% 절감이 가능해 국내뿐만 아니라 해외에서도 지중급수식 잔디식생조성 기술이 널리 활용될 것으로 보인다.

<그림 9> 신기술의 잔디지반구조	<그림 10> 기존의 잔디지반구조

별첨5		신기술내용 요약 (제758호)

□ 제758호 신기술(“FRP 단위 프레임 구조물을 이용한 내수면 수상 부유식 태양광 발전모듈 지지 구조물 공법(IFS 공법)”)

- 화석연료의 대체에너지로 태양광 발전 산업은 발전해 오고 있지만 지상의 태양광 발전소는 설치시 경사, 음영 등에 제약이 있고 면적당 발전효율이 작기 때문에 넓은 면적이 필요하며, 경관 및 산림이 훼손되는 문제가 있다.

- 이런 문제를 해결하기 위해, 태양광모듈을 지지하는 프레임 구조물을 수상에 유지시키고 하중을 수중으로 전달하는 부력체로 구성된 수상 부유식 태양광 발전 구조물 공법을 신기술로 개발하였다.

- 모든 구조재를 습윤 및 염해환경에 대한 내구성이 우수한 섬유강화복합재(FRP*)를 적용하였고, 수상에서 구조물의 거동을 고려하여 단위구조물 연결부를 힌지로 구성하여 볼트로 연결할 수 있도록 하였다.

* FRP : 유리 및 카본 섬유로 강화된 플라스틱계 복합재료로 경량, 내식성 등이 뛰어난 재료

- 수상 부유식 태양광발전은 수면의 낮은 온도와 반사파에 의해 지상 태양광발전 보다 발전량이 약 10% 향상되어 국토가 좁은 우리나라에서 환경피해를 최소화 하면서 대체 에너지를 생산할 수 있는 최적의 기술이라 할 수 있다.

<그림 11> 수상 부유식 태양광 발전 구조물	<그림 12> 태양광모듈 설치 방법
<그림 13> 수상 부유식 태양광 구조물 설치

별첨6		신기술내용 요약 (제759호)

□ 제759호 신기술(“금형펀칭 스터드(R-스터드)와 리질리언트 채널(Resilient Channel)의 끼움기술에 의한 경량건식벽체 시공공법”)

- 국내 아파트 등 공동주택에 사용하는 대부분의 건식벽체는 이중스터드(일정한 간격으로 배치되는 벽체의 수직 구조부재) 형식으로 벽체의 중간에 공기층을 두거나 단열재를 덧대어  두께를 증가시키므로 자재비가 높고 공사기간이 길다.

- 이런 문제를 해결하기 위해, 소음 및 진동의 주된 이동경로인 벽체의 스터드와 석고보드 두 마감재 사이에 공간을 주도록 스틸로 제작된 리질리언트 채널(Resilient Channel)을 설치하여 소음·진동을 상쇄시키는 경량건식벽체 시공공법을 신기술로 개발하였다.

- 즉, 석고보드가 스터드에 직접 고정되지 않고 리질리언트 채널에 고정되며, 리질리언트 채널은 나사못을 이용하지 않고 클립 끼움방식으로 설치되므로 시공이 간편하다.

- 또한 이 공법은 이중스터드 구조보다 벽두께가 약21% 얇아져 실내공간이 증가되고, 주택건설기준의 차음성능 1등급, 세대간 경계벽 내화성능 기준 2시간이상을 확보하여 차음과 내화성능 모두 우수하다.

- 공사기간은 이중스터드 형식의 건식벽체보다 약 20% 단축되며 공사비도 약 15% 절감된다.

- 공동주택의 소음피해가 사회적인 문제로 이슈가 되는 요즘, 신기술의 세대 간 경계벽 시공기술이 소음문제의 대안이 될 것으로 보인다.

<그림 1> 기존기술	<그림 2> 신기술

별첨7		신기술내용 요약 (제760호)

□ 제760호 신기술(“기초 매스콘크리트 내외부 온도차 제어장비를 이용한 온도균열 저감 양생공법”)

- 대규모 토목, 건축 구조물에 적용되는 큰 부피의 콘크리트는 경화과정(유동성을 잃어 강도가 증가해 가는 과정)에서 수화열이 축적되어 콘크리트 내부온도가 상승하게 되므로 내외부 온도차에 의해 구조물의 균열을 유발시킨다.

- 이런 문제를 해결하기 위해, 온도 제어장비를 이용하여 온도센서로 콘크리트 온도를 측정하고, 호스로 적정온도의 양생수를 콘크리트 표면에 공급하여 온도균열을 저감하는 신기술을 개발하였다.

- 온도차 제어장비는 온도 변화를 실시간으로 모니터링하는 제어장치, 양생수를 저장하는 저장수조, 양생수를 가열하는 가열장치 및 펌프장치로 구성되어 있다.

- 온도차 제어장비를 사용할 경우 콘크리트 온도차를 기준온도 20도 이내로 유지시킬 수 있고 짧은 기간 양생했음에도 콘크리트의 강도발현이 촉진되어 우수한 양생품질을 확보할 수 있다.

- 국내외 플랜트, 대형교량, 고층빌딩, 항만구조물 등 대형 구조물의 균열을 방지하고, 다양한 환경과 빠른 시공이 필요한 현장에서 신기술의 콘크리트 온도균열 저감공법이 꼭 필요할 것으로 보인다.

<그림 16> 콘크리트 온도저감 양생 개념도	<그림 17> 콘크리트 온도차 제어장비

별첨8		신기술 개발자 현황

지정번호	신기술명	개발자	연락처	보호기간
754	PET 일체형 고점착 시트를 고경질 도막재와 Punched 테이프로 접합하고 고경질 도 막재를 복합한 방수·방근 기술	㈜부일건화	02-4373-4066	2015-01-13∼ 2020-01-12(5년)
		㈜행림종합건축사사무소	02-526-8000
755	폴리프로필렌 플라스틱으로 제작된 수평·수직 리브를 갖는 조립식 원통형 집수정 제조 및 설치공법	우광티엔씨㈜	032-662-8143	2015-01-13∼ 2020-01-12(5년)
		한신공영㈜	02-3393-3389
		시지이엔씨㈜	010-3711-7794
		㈜창민우구조컨설탄트	02-571-1961
		김종락	02-820-0702
756	이동식 계단판(Sliding Step)을 이용한 조립식 철골계단 공법	(주)태영건설	02-2090-2200	2015-01-15∼ 2020-01-14(5년)
		(주)선우이앤지	02-2184-5836
		㈜삼우씨엠건축사사무소	031-479-1657
757	지중급수식 잔디식생지반 조성 및 자동 관수 관리 시스템(Smart Green Ground System)	지엘엠㈜	02-3679-1188	2015-01-19∼ 2020-01-18(5년)
758	FRP 단위 프레임 구조물을 이용한 내수면 수상 부유식 태양광 발전모듈 지지 구조 물 공법(IFS 공법)	㈜신화이앤이	02-704-8896	2015-01-20∼ 2020-01-19(5년)
		㈜아이시스이엔씨	02-2088-2084
			02-3456-8582
		한국동서발전㈜
		㈜포스코건설	032-200-2212
759	금형펀칭 스터드(R-스터드)와 리질리언트 채널(Resilient Channel)의 끼움기술에 의한 경량건식벽체 시공공법	롯데건설㈜	02-3483-7807	2015-01-21∼ 2020-01-20(5년)
		㈜케이씨씨	031-288-3374
		㈜케이씨씨건설	02-513-5748
		단국대학교 산학협력단	031-8005-3747
760	기초 매스콘크리트 내외부 온도차 제어장비를 이용한 온도균열 저감 양생공법	현대건설㈜	031-280-7459	2015-01-28∼ 2020-01-27(5년)