		보 도 자 료
		배포일시	2014. 1. 13(월) 총 7매(본문 3, 붙임 4)
담당 부서	기술정책과	담 당 자	∙과장 정태화, 서기관 박덕호, 주무관 김재환 ∙☎ (044)201-3555, 3556
보 도 일 시		2014년 1월 14일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 1. 14(화) 06:00 부터 보도 가능

“강구조물 세라믹 도장공법” 등 3건을 ‘이달의 신기술’로 지정

- 지금까지 717건을 신기술로 지정하여 건설현장에 활용 -

□ 국토교통부(장관 서승환)는 강구조물 도장, 비굴착 지하구조물 시공, 콘크리트 구조물 절단공법과 관련하여 새로 개발된 3건의 기술을 ’이달의 건설신기술‘로 지정(제715호~제717호)하였다고 밝혔다.

□ 제715호 신기술(“나노금속산화물졸과 복합실란의 합성을 통해 제조한 세라믹코팅제에 의한 강구조물 보수도장공법(세라수 침투공법)”)은

- 교량, 육교 등에 쓰이는 강구조물은 내구성은 좋으나, 쉽게 부식되어 일정 주기로 보수도장이 필요하게 되는데, 기존 보수도장 기술은 새로운 도막이 쉽게 탈락하는 문제점이 있었다.

- 이런 문제점을 해결한 세라믹 코팅은 침투성이 좋고, 부착력이 뛰어나 기존 도막 및 들뜬 녹을 그대로 두고 그 위에 도료를 도포하여도 보수가 가능하며, 강구조물 뿐만아니라 알루미늄, 타일, 유리 등의 구조물과 산업용 코팅제로도 폭넓게 활용이 가능할 것으로 기대된다.

□ 제716호 신기술(“각형강관 및 FC플레이트 압입 후 본구조물 추진/견인에 의해 굴착작업 없이 지반을 치환하는 비개착 지하구조물 시공방법”)은

- 지상의 도로나 철도를 그대로 운용하면서 하부에 터널이나 지하철 등을 건설하는 경우, 굴착으로 인한 붕괴위험과 작업공간이 좁아 시공상 어려움이 많았다.

- 이런 문제를 해결하여 기존 시설하부에 토사굴착 없이 강관을 횡방향으로 삽입하므로써, 안전하면서도 연속적으로 시공이 가능한 공법이 개발되어 공사비 절감과 공기단축도 가능하게 되었다.

□ 제717호 신기술(“다이아몬드 와이어쏘를 이용한 냉각수단이 필요없는 콘크리트 구조물의 건식 절단공법(E.D.C.S)”)은

- 와이어쏘(강선톱)를 이용한 콘크리트 구조물 해체시 절단과정에 발생하는 마찰열을 공기로 냉각하는 경우 냉각장치 가동에 필요한 에너지 소모로 효율이 떨어지는 문제점이 있었다.

- 이 신기술은 냉각장치가 없는 공냉방식을 채택하여 에너지 효율을 높이고, 절단시 발생하는 분진을 집진장치를 이용하여 완벽히 수거하는 공법으로 개발되었다.

- 특히, 이 기술은 국토교통부 R&D로 개발되어 사업화한 기술로서, 기존 기술에 비해 시공속도 향상, 공사비 절감은 물론 에너지 절감 측면에서도 대폭 개선되어 토목·건축 등 구조물 해체시장에서 폭넓게 활용될 전망이다.

□  국토교통부 관계자는 최근 건설산업 부진으로 신기술 활용실적도 크게 감소되고 있어 적극적인 활성화 정책을 추진할 예정으로서,

- 그간 기획재정부와 협의를 거쳐 지난 10일 신기술 하도급 계약시 기술사용료(공사비의 3.5~8.5%)가 보장되도록 계약예규를 개정하였으며,

- 금년 1/4분기에는 공사․설계용역 등의 입찰 평가기준에 신기술 활용시 높은 점수를 받을 수 있도록 하는 등의 제도개선을 추진하고,

- 전국 발주청 관계자를 대상으로 워크숍을 개최하여 교육․홍보에도 적극 노력할 것이라고 밝혔다.

□ 금번 지정된 신기술에 대한 자세한 기술내용은 국토교통과학기술진흥원 신기술 정보마당 홈페이지(http://ct.kaia.re.kr)에서 확인할 수 있다.

【별첨】

- 신기술 내용요약(제715호, 제716호, 제717호) 각 1부.

- 신기술 개발자 현황 1부.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 기술정책과 김재환 주무관(☎ 044-201-3556)에게 연락주시기 바랍니다.

별첨1		신기술내용 요약 (제715호)

□ 제715호 신기술(“나노금속산화물졸과 복합실란의 합성을 통해 제조한 세라믹코팅제에 의한 강구조물 보수도장공법(세라수 침투공법)”)은

- 교량, 육교에 쓰이는 강구조물은 내구성이 뛰어나고 강도가 높지만, 공기중의 산소와 수분, 화학물질 등에 의해 쉽게 부식되어 2~10년 주기로 보수도장이 필요하다.

- 그러나 기존 보수도장 기술은 강구조물과 동일계열의 도장재료를 사용하지 않을 경우 호환성이 떨어져 새로운 도막이 쉽게 탈락되는 문제점이 있었다.

- 따라서, 나노금속산화물졸과 복합실란을 합성한 세라믹코팅제를 사용하여 강구조물의 보수도장의 문제점을 해결할 수 있는 신기술이 개발되었다.

<그림 1> 강재표면에 침투부착

<그림 2> 세라믹코팅제 시공

- 이 세라믹코팅제는 저분자로 만들어 침투성이 좋고, 망목상(불규칙한 그물구조) 고분자 형태의 화학구조로 되어 있어 부착력이 뛰어나 다양한 종류의 도막 및 강구조물 표면에 사용이 가능하며, 구도막 및 들뜬 녹을 그대로 두고 그 위에 도료를 도포해도 보수가 가능하다.

- 또한 다양한 재료와의 호환성으로 도로구조물, 상하수도구조물, 해양 및 수처리구조물 뿐만 아니라 알루미늄, 타일, 유리 등의 구조물과 산업용 코팅제로도 폭넓게 활용이 가능하다.

별첨2		신기술내용 요약 (제716호)

□ 제716호 신기술(“각형강관 및 FC플레이트 압입 후 본구조물 추진/견인에 의해 굴착작업 없이 지반을 치환하는 비개착 지하구조물 시공방법”)은

- 상부도로나 철도를 그대로 운용하면서 그 하부에 터널이나 지하철 등 지하공간을 만들기 위한 기존의 지하구조물 시공기술은 굴착으로 인해 붕괴위험이 높고, 작업공간이 좁아 시공이 어려운 문제점이 있었다.

- 이런 문제를 해결하기 위해, 토사를 굴착하지 않고 강관을 횡방향으로 밀어넣어 토사가 강관속으로 들어가면, 견인장치로 토사와 함께 강관을 밀어내고 그 빈자리를 뒤따라오는 구조물로 대체하는 신기술을 개발하여 붕괴의 위험을 해결하고, 작업공간도 확보하였다.

<그림 3> 지하구조물 시공공법 개념도	<그림 4> 외부 구조물 전경

- 밀어 넣은 강관을 회수하여 수리·보수 후 재활용이 가능하고 지중에 매몰되는 자재가 적어 기존 공법보다 공사비가 12%～18% 절감이 가능하며 공사기간도 37%～50% 감소되었다.

- 또한 내부굴착 작업이 없어 친환경적이고 안전성이 향상된 공법으로 국내뿐만 아니라 국외에서도 활용이 가능할 것으로 기대된다.

별첨3		신기술내용 요약 (제717호)

□ 제717호 신기술(“다이아몬드 와이어쏘를 이용한 냉각수단이 필요없는 콘크리트 구조물의 건식 절단공법(E.D.C.S)”)은

- 기존의 와이어쏘를 이용한 기계식 콘크리트 구조물 해체공법은 콘크리트 절단 중에 발생하는 마찰열을 냉각하기 위해 냉각수를 사용하는 습냉식과 물을 사용하지 않고 냉각장치를 사용하는 공냉식이 있다.

- 그러나 습냉식은 해체시 발생되는 분진과 혼합된 냉각수로 인해 환경오염을 유발하며, 공냉식은 냉각장치를 위한 과도한 에너지 소모 및 효율이 떨어지는 문제점이 있다.

- 이러한 문제를 해결하기 위해 콘크리트 절단시 마찰열 발생을 최소화 할 수 있는 입체비드 와이어쏘(그림6)를 개발하여 냉각장치와 냉각수가 없이 콘크리트 구조물을 해체하는 신기술이 개발되었다.

<그림 5> 절단공법 개념도	<그림 6> 입체비드 와이어쏘

- 이 기술은 습냉식에 들어가는 냉각수로 인한 환경오염이 전혀 없고, 공냉식에 필수적인 냉각장치 없이 콘크리트를 절단할 수 있으며, 절단시 발생하는 분진을 집진장치를 이용하여 완벽히 수거할 수 있다.

- 이 신기술은 국토교통부 R&D로 개발되었으며, 시공속도 13% 단축, 에너지 72% 절감, 공사비 15% 절감, 내구수명 80% 증가 등 모든 면에서 기존기술보다 우수하여 국내외 토목·건축·해양·철도 구조물 해체시장에서 폭넓게 사용될 것으로 보인다.

별첨4		신기술 개발자 현황

지정번호	신기술명	개발자	연락처	보호기간
715	나노금속산화물졸과 복합실란의 합성을 통해 제조한 세라믹코팅제에 의한 강구조물 보수도장공법(세라수 침투공법)	티오켐(주)	063-291-7750	‘13.12.04 ～‘18.12.03
		㈜지에프시알엔디	031-533-9580
		김성수	031-539-2023
716	각형강관 및 FC플레이트 압입 후 본구조물 추진/견인에 의해 굴착작업 없이 지반을 치환하는 비개착 지하구조물 시공방법	㈜특수건설	02-590-6457	‘13.12.09 ～‘18.12.08
717	다이아몬드 와이어쏘를 이용한 냉각수단이 필요없는 콘크리트 구조물의 건식 절단공법(E.D.C.S)	인영건설(주)	02-409-4646	‘13.12.19 ～’18.12.18
		선우건설(주)	031-8053-5601