참 고		다목적댐 저수현황

(’15. 3.23. 07시 현재)

구 분		수 위 (EL. m)		저수량 (백만㎥)		저수율(%)			용수공급가능기한 (20년빈도/저수위기준 /기본계획량 기준)
		상시 만수위	현재 수위	총 저수량	현재 저수량	현재	예년	대비
총 계				12,692	5,253	41.4	42.4	97.6
한강	소양강	193.5	157.4	2,900	886	30.6	43.1	71.0	'16.02.13
	충 주	141	118.1	2,750	756	27.5	42.4	64.8	'15.06.07
	횡 성	180	164.8	87	24	28.0	44.5	62.8	'15.05.21
낙동강	안 동	160	146.6	1,248	623	49.9	41.0	121.7	'16.03.20
	임 하	163	145.8	595	222	37.3	36.0	103.6	'15.06.22
	합 천	176	162.6	790	446	56.4	38.7	145.8	'16.02.08
	남 강	41	40.4	309	178	57.6	37.4	153.9	'16.03.22 이후
	밀 양	207.2	193.3	74	44	59.8	48.0	124.3	'16.03.22 이후
	군 위	204	192.5	49	23	46.2	38.0	121.6	'16.03.22 이후
	김천부항	195	185.1	54	28	51.2	11.9	427.7	'16.03.22 이후
금강	용 담	263.5	249.8	815	379	46.5	43.1	107.9	'16.01.09
	대 청	76.5	71.7	1,490	885	59.4	46.8	127.0	'16.03.22 이후
섬진	섬진강	196.5	189.4	466	270	58.0	44.5	130.1	'16.03.22 이후
	주 암	108.5	97.6	707	334	47.2	43.7	108.0	'16.03.22 이후
기타	부 안	41.2	35.9	50	29	57.1	56.8	100.7	'16.03.22 이후
	보 령	74	64.2	117	45	38.4	41.8	92.0	'16.01.09
	장 흥	82	70.0	191	82	42.7	39.6	107.8	'16.03.22 이후

* 임하댐의 용수공급가능기한은 6.22일까지이나, 안동댐과 연계운영을 감안하면 정상 저수위 수준을 유지 중