		보 도 자 료
		배포일시	2013. 11. 19(화) 총 7매(본문 2, 붙임 5)
담당 부서	국토부 수자원개발과 K-water 수자원개발처	담당자	∙과장 강주엽, 사무관 김도삼 ☎ (044) 201-3602, 3603 ∙처장 고양수, 팀장 이준근 ☎ (042) 629-3601, 3602
보 도 일 시		2013년 11월 20일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 11. 19(화) 11:00 이후 보도 가능

김천부항다목적댐 준공…홍수예방․지역경제 활성화

대형 태풍에도 피해를 최소화할 수 있는 홍수조절능력 확보

□ 국토교통부(장관 서승환)와 사업대행자인 한국수자원공사가 경북 김천시 부항면 일대에 추진해 온 국내 17번째 다목적댐인「김천부항다목적댐 건설사업」이 8년간의 공사를 마치고 11월 20일 준공된다.

□ 김천부항다목적댐 건설사업은 김천시를 관통하는 감천유역의 홍수피해를 경감하기 위하여 2006년에 착공하여 총 5,559억원의 사업비가 투입된 대형 국책사업이다.

□ 김천시는 과거 태풍 내습시 상습적으로 홍수피해를 입은 지역으로 2002년 태풍 ‘루사’ 내습시에 인명피해 32명(사망 20명, 실종 7명, 부상 5명), 이재민 866세대와 3,518억원 재산피해 등 막대한 피해가 발생하여 댐건설과 같은 치수대책이 시급한 지역이다.

□ 김천부항다목적댐이 준공됨에 따라  ‘루사’ , ‘매미’ 와 같은 강력한 태풍이 내습하더라도 김천시민들이 겪는 피해는 크게 줄어 들 것으로 기대된다.

□ 김천부항댐은 높이 64m, 길이 472m의 다목적댐으로 국내 최초로 석산을 개발하는 대신 수몰지내 하상재료를 이용한 댐형식을 도입하여 축조를 완료하였으며, 생태이동 통로, 댐 배면부 녹화 및 수달서식지 조성 등을 통하여 댐건설로 인한 환경훼손 최소화에 초점을 둔 친환경 댐으로 건설하였다.

□ 김천부항댐은 경상북도, 전라북도 그리고 충청북도가 접하는 민주지산 삼도봉에서 발원한 맑고 깨끗한 물을 지역 화합의 물그릇인 부항호에 담게 된다. 화합의 물그릇인 부항호 주변으로는 댐경관을 조망할 수 있는 댐 순환 일주도로(14.1km)를 개설하였으며,  물문화관, 오토캠핑장, 몰놀이장 등 체류형 시설 도입으로 직지사와 함께 김천의 새로운 관광 명소가 되어 지역경제 활성화에 도움이 될 전망이다.

□ 이번 김천부항다목적댐 준공행사는 서승환 국토교통부장관, 김관용 경상북도지사, 이철우 국회의원, 박보생 김천시장, 최계운 한국수자원공사 사장 등 600여명의 각계인사와 주민이 참석한 가운데 11월 20일(수) 14:00 댐 하류 산내들공원에서 열린다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 수자원개발과 김도삼사무관(☎ 044-201-3603), 또는 한국수자원공사 수자원개발처 이준근팀장(☎ 042-629-3601)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		김천부항다목적댐 사업개요

□ 사업 목적

○ 감천 유역(경북 김천시)의 항구적 홍수피해 경감

○ 경북 서북부지역(김천시, 구미시)의 안정적인 용수공급

□ 사업 개요

○ 사업위치 : 경상북도 김천시 부항면 유촌리 일원

○ 총사업비 : 5,559억원(공사비 2,251, 보상비 3,105, 관리비 203)

○ 사업기간 : 2002년 ～ 2014년

○ 시설개요

- 댐 규 모 : 높이 64.0m, 길이 472m(콘크리트표면차수벽형석괴댐)

- 총저수량 : 5,430만㎥(홍수조절용량 : 1,230만㎥)

- 유역면적 : 82.0㎢

□ 추진 경위

○ ʹ88. 12 : 중규모 다목적댐 예비타당성조사(건교부)

○ ʹ97. 9  : 감천댐 타당성조사(건교부/수공)

○ ʹ04. 9  : 감천댐 기본계획 수립조사

○ ʹ05.  7 : 기본계획 고시(건교부고시 제2005-226호)

○ ʹ06. 11 : 실시계획 고시(부산청고시 제2006-244호) 및 공사착공

○ ʹ12. 11 : 본담수 개시

○ ʹ13. 11 : 김천부항다목적댐 건설공사 준공식

*  ʹ13. 11. 08 : 댐명칭 변경 완료(국토교통부고시 제2013-647호)

□ 사업 효과

○ 용수공급 : 36.3백만㎥/년(생․공용수 : 28.0, 농업용수 : 3.2, 하천유지용수 : 5.1)

○  홍수조절 : 12.3백만㎥

○  수력발전 : 3,310MWh/년

붙임 2		김천부항다목적댐 사업위치도

김천부항댐

붙임 3		김천부항다목적댐 사진대지

1		김천부항다목적댐 조감도
2	본댐 전경

3		부항호 전경
4	본댐 하류 산내들공원(준공행사장)

5		이설도로 전경(부항대교)
6	물문화관(지역커뮤니티관)