		보 도 자 료
		배포일시	2013. 12. 19(목) 총 4매(본문 2, 붙임 2)
담당 부서	신교통개발과	담 당 자	∙과장 공석, 사무관 유병철 ∙☎ (044)201-3818
보 도 일 시		2013년 12월 20일(금) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 12. 20(금) 06:00부터 보도 가능

‘항공기 지상 전원 공급 장치’ 교통신기술 19호

국내 모든 항공기와 호환…2025년까지 200억 원 외화 절감 기대

□  국토교통부(장관 서승환)는 “항공기를 위한 지상 전원공급장치(Air Craft-Ground Power Supply, 이하 AC-GPS)”를 교통신기술 제19호로 지정하였다.

□ 교통신기술 제19호는 여객기가 승객 탑승을 위해 대기하는 동안 항공기에 필요한 전력(115V, 400Hz)을 외부에서 공급하는 장비로서 항공기 보조발전엔진을 가동하지 않아도 돼 연료 및 탄소배출을 줄일 수 있는 친환경 설비다.

ㅇ 현재 국내에서는 유일하게 인천공항 총 74개 주기장(駐機場)에 항공기 주기 기종을 고려하여 개소 당 1～4대까지 104대를 운영 중이나 전량 외산제품으로 가격도 8,200만 원으로 가격부담이 컸다.

□ 금번에 지정된 신기술은 국산화에 성공한 기술로 탑승교 하부에 부착되어 항공기 내부에 전력을 공급하게 되며 국내 모든 항공기에 적합하도록 설계·제작되어 호환성이 뛰어나다.

ㅇ 또한, 가격도 외산 대비 약 15% 저렴(7,000만원)하고, 사용자 측면의 안전 및 편리성이 확보되었으며 유지보수와 관리수급에 대한 문제점을 해결할 것으로 기대된다.

ㅇ 신기술로 지정된 “항공기 지상 전원 공급 장치”를 인천공항에 설치‧운영하여 초대형 항공기 A380 기종 등을 대상으로 운행한 결과 정상적인 전원 공급이 이루어졌다.

ㅇ 향후 인천공항공사는 현재 운용 중인 외산 장치의 교체와 신규 추진되고 있는 제2여객터미널에 필요한 총 174대의 지상 전원 공급 장치(AC-GPS)를 금번 신기술이 적용된 장치로 설치할 예정이다.

- 약 200억 원에 이르는 외화절감 효과가 있을 것으로 예상하고 있으며, 해외사업에도 적극 반영해 선진국이 선점하고 있는 2천억 원 규모의 세계 시장에 중소기업과 함께 진출할 계획이다.

□ 금번 지정된 신기술에 대한 자세한 기술내용은 국토교통과학기술진흥원 신기술 정보마당 홈페이지(http://ct.kaia.re.kr)에서 확인할 수 있다.

<별첨> : 1. 교통신기술 내용 요약(제19호) 1부.

2. 교통신기술 개발자 현황 1부.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 신교통개발과 유병철 사무관(☎ 044-201-3818)에게 연락주시기 바랍니다.

별첨1		교통신기술 내용 요약 (제19호)

□ 항공기를 위한 지상전원공급장치(AC-GPS, Air Craft Ground Power Supply)

ㅇ 공항에 계류중인 항공기에 필요한 전력을 공급하기 위해 전압과 주파수를 정밀하게 변환하는 전력공급장치로 항공기 보조발전엔진을 대체하는 설비로 그동안 전량 수입에 의존해왔다.

ㅇ 이로 인해 기존 지상전원공급장치(AC-GPS)는 관리수급에 어려움이 있었고 고장시 신속한 대처와 유지보수비용이 많이 들었다

ㅇ 이번에 지정된 교통신기술은 모든 항공기에 적합하도록 전기적인 특성을 고려해 설계 제작하여 호환성이 뛰어나고 터치스크린 제어, 원격제어 등이 가능하여 국내 공항 설비에 적합하도록 맞춤 제작해 별도의 추가 설비가 필요없는 장점이 있다.

ㅇ 또한, 그동안 문제점으로 지적되었던 고장시 신속한 대처의 곤란과 과다한 유지보수비용 절감이 가능할 것으로 판단되며, 2025년까지 제2여객터미널의 신규 설비 수요 등 총 174대를 설치할 예정으로 1800만 달러(약 200억원)에 이르는 외화를 국내 수요로 전환하는 효과가 있을 것으로 기대가 된다.

□ 차별성

구 분		국외(미국)	국내(지정기술)
운영상태감시	구성요소	Graphic Panel	Graphic Panel + 외부 GUI Panel
	위치	본체에 일체형	본체 및 지상(탑승교 지지대)
	감시 기능	장비 사용중에는 현장에서 전압, 전류 등의 운영상태 감시 곤란	장비 사용중에도 현장에서 전압, 전류 등의 운영상태 감시 가능
	관련 사진
케이블 컨넥터		장비 조작 버튼이 없음(항공기 연결 후 별도 조작장치를 이용하여 장비 운영)	장비 조작 버튼 추가(항공기 연결 후 즉시 장비 조작가능)

별첨2		교통신기술 개발자 현황

지정번호	신기술명	개발자	연락처	보호기간
19	항공기를 위한 지상 전원공급장치 (AC-GPS, Air Craft Ground Power Supply)	인천국제공항공사	032-741-5602	5년
		이화전기공업(주)	031-760-1117