		보 도 자 료
		배포일시	2013. 6. 5(수) 총 6매(본문2, 붙임4)
담당 부서	공간정보기획과	담 당 자	∙과장 사재광, 사무관 박진식 ☎ (044) 201-3469, 3472
보 도 일 시		2013년 6월 7일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 6. 6(목) 11:00 이후 보도 가능

‘공간정보 입체모형’,‘실내공간정보’

국가핵심 공간정보로 거듭난다!!

-공간정보 입체모형, 실내공간정보 기본공간정보로 추가 지정-

□ 국토교통부(장관 : 서승환)는 활용도와 부가가치가 높은 ‘공간정보 입체모형’과 ‘실내공간정보’를 국가 핵심공간정보로 구축․관리하기 위하여 기본공간정보로 추가 지정하였다고 밝혔다.

* 공간정보 입체모형 : 지상에 존재하는 인공적인 객체의 외형에 관한 위치정보를 현실과 유사하게 입체적으로 표현한 정보(3차원 공간정보)

** 실내공간정보 : 지상 또는 지하에 존재하는 건물 등 인공구조물의 내부에 관한 공간정보

ㅇ 이를 위해「국가공간정보에 관한 법률 시행령」을 개정하여 오는 6.19부터 본격 시행할 예정이다.

□ 기본공간정보는 여러 공간정보를 통합하고 융․복합하여 다양하게 활용할 수 있는 모든 공간정보의 기본 틀이 되는 국가 기초 인프라로

ㅇ 이번에 ‘공간정보 입체모형’과 ‘실내공간정보’가 새롭게 기본공간정보로 추가 지정됨에 따라 지명, 정사영상 등 현재 21종*에서 23종으로 확대되었다.

* 현행 기본공간정보(21종) : 법정동, 행정동, 통계구, 철도경계, 철도중심, 도로경계, 도로중심, 해안선, 해저지형, 해양경계, 유역경계, 하천경계, 하천중심 등

□ 금번 개정으로 전국의 ‘공간정보 입체모형’과 ‘실내공간정보’를 구축하고 관리할 수 있는 법률적 근거와 계기를 마련되었으며, 국토교통부에서는 추경예산을 통해 금년 6월부터 전국 공간정보입체모형과 실내공간정보 구축사업을 본격 착수할 계획이라고 밝혔다.

□ ‘공간정보 입체모형’은 3차원 공간정보를 이루는 핵심요소로서 건물 등 지상시설물을 3차원 모델링한 자료를 말하며,

ㅇ 실내공간정보는 건물 또는 지하공간의 내부를 정확한 측량을 통해 3차원 또는 2차원 형태로 제작한 실내지도를 말한다.

ㅇ 현재 국토교통부에서는 2011년부터 2017년까지 전국의 공간정보 입체모형을 구축하는 것을 목표로 금년말까지 서울시, 6대 광역시, 기타 30여개 시지역을 구축할 계획이며,

ㅇ 또한, 실내공간정보는 금년 추경확보를 통해 금년부터 2017년까지 전국 지하철역, 공항, 지하상가 등 주요 다중이용․공공․복합 시설에 대해 실내지도를 구축하고 실내측위기술과 결합하여 교통약자 경로안내 등 다양한 복지․안전 서비스를 개발한다고 밝혔다.

□ 그 동안 공간정보 입체모형과 실내공간정보는 정부기관 및 지자체 에서 자체 활용 목적으로 다양한 형태로 구축되어 왔으나, 금번에 국가 공간정보의 기본 틀인 기본공간정보로 지정함에 따라 표준화되고 통일된 형태로 균질한 공간정보로 구축될 것으로 기대된다.

ㅇ 또한, 기본공간정보의 지정은 향후 공간정보 입체모형과 실내공간정보의 구축․관리사항들이 국가공간정보정책 기본계획에 포함되어 관리됨에 따라 사업추진에 필요한 재원마련, 체계적 갱신․관리계획 등 본격적으로 추진할 수 있는 계기를 마련되었다고 밝혔다.

□ 국토교통부 박무익 국토정보정책관은 앞으로도 공간정보 신산업 육성과 일자리 창출 등을 위하여 새로운 핵심공간정보를 지속적으로 발굴하고 기본공간 정보로의 지정을 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 공간정보기획과 박진식 사무관(☎ 044-201-3472)에게 연락주시기 바랍니다.

참고1		공간정보 입체모형과 실내공간정보 소개

공간정보 입체모형(강남역 사거리)
실내공간정보(서울 시청역)

참고2		공간정보 입체모형 구축과정

⓵	항공사진 촬영	항공사진촬영 장비 부착한 항공기 이용 대상지역 촬영
⓶	항공사진 제작	촬영 데이터 이용 항공사진 제작 항공기에 부착된 센서를 활용하여 위치 보정, RGB값을 이용 영상 색상보정
⓷	건물 모델링	항공사진을 활용 건물의 정보를 취득하여 형상 제작 및 건물 옆면의 다양한 세부구조물의 정밀위치와 크기 결정 건물 실제 모습과 동일하게 옆면을 제작 건물을 실사화

참고3		실내공간정보 구축과정

□ 공항, 지하철역 등 실내의 내부공간을 고정밀 레이저측량장비를 이용하여 현실과 동일한 형태로 측량하여 구축한 3차원 공간정보

* 3차원 실내공간정보는 2차원 정보와 달리 실내의 형태와 시설물을 입체적으로 표현하여 안전, 복지, 가상현실(VR) 등 다양한 분야에 활용 가능

- (구축과정) 측량(기준점, 지상) ⟶모델링 ⟶이미지매핑 순으로 진행

참고4		기본공간정보 지정현황

순번	명칭	구축기관	담당부서	관리시스템 명칭	갱신주기
1	법정동	국토해양부	지적기획과	한국토지정보시스템(KLIS)	수시
2	행정동	행정안전부	새주소정책과	주소정보시스템(KAIS)	수시
3	통계구	통계청	공간정보서비스팀	센서스공간통계DB	1년
4	철도경계	국토지리정보원	지리정보과	수치지도관리시스템	2년(또는 수시)
5	철도중심	국토지리정보원	지리정보과	수치지도관리시스템	2년(또는 수시)
6	도로경계	국토지리정보원	지리정보과	수치지도관리시스템	2년(또는 수시)
7	도로중심	국토지리정보원	지리정보과	수치지도관리시스템	2년(또는 수시)
8	해안선	국립해양조사원	수로측량과	종합해양정보시스템(TOIS)	2년
9	해저지형	국립해양조사원	수로측량과	종합해양정보시스템(TOIS)	2년
10	해양경계	국립해양조사원	해양관측과	종합해양정보시스템(TOIS)	1년
11	유역경계	국토해양부	한강홍수통제소	국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)	필요시
12	하천경계	국토지리정보원	지리정보과	수치지도관리시스템	2년(또는 수시)
13	하천중심	국토지리정보원	지리정보과	수치지도관리시스템	2년(또는 수시)
14	호수 등	국토지리정보원	지리정보과	수치지도관리시스템	2년(또는 수시)
15	지 적	국토해양부	지적기획과	한국토지정보시스템(KLIS)	수시
16	도로명주소	행정안전부	새주소정책과	주소정보시스템(KAIS)	수시
17	DEM(수치표고모델)	국토지리정보원	공간영상과	국토공간영상정보시스템	2년
18	지 명	국토지리정보원	국토조사과	국가지명관리시스템	수시
19	측량기준점	국토지리정보원	측지과	GPS기준점 서비스 국가기준점발급시스템	성과 변동시 수시갱신
20	건 물	국토지리정보원	지리정보과	수치지도관리시스템	2년(또는 수시)
21	정사영상	국토지리정보원	공간영상과	국토공간영상정보시스템	2년