		보 도 자 료
		배포일시	2014. 12. 1(월) 총 4매(본문2, 붙임2)
담당 부서	물류시설정보과	담 당 자	∙과장 이성훈, 사무관 정민승, 주무관 이상준 ∙☎ (044)201-4006, 4013, 4014
보 도 일 시		2014년 12월 2일(화) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 12. 1(월) 11:00 이후 보도 가능

□물류창고 안전, 우리 스스로 지킵시다□

- 「물류창고 기본 안전관리 매뉴얼」 마련 -

□ 국토교통부(장관 서승환)는 물류창고 내 작업과정에서 발생할 수 있는 안전사고*를 방지하기 위하여 「물류창고 기본 안전관리 매뉴얼」을 마련하였다.

* 창고업의 안전사고는 사다리, 화물차 등에서 떨어짐(18.9%), 운반설비에 부딪힘(18.9%), 바닥의 물기, 근로자의 부주의 등에 의한 넘어짐(10.6%), 끼임(10.2%) 사고가 가장 많이 발생(출처: 고용노동부 산업재해 현황분석, 2012)

□ 이번 매뉴얼은 물류창고의 운영 및 관리 시 예상되는 안전사고를 예방할 수 있도록 화재, 물류작업과 주요 설비․장비 작업 등 안전에 관한 전반적인 사항을 담았으며, 관리자용과 현장근무자용으로 구분하여 작성하였다.

ㅇ 특히, 근무자용은 입고․운반․보관․출고 등 물류창고 내 주요 작업의 업무 특성에 따른 유의사항과 그 작업과정에서 사용되는 설비 및 장비 이용 시의 안전관리 사항으로 구성되어 현장 근로자들의 안전 향상에 중점을 두었다.

ㅇ 개별 물류창고에 맞게 신고 전화번호 등을 기입하여 사용할 수 있도록 하여 활용도를 높이고자 하였다.

□ 또한, 기존에 배포되었던 책자 형태의 매뉴얼과 달리 휴대가 간편하도록 작은 사이즈로 작성하여 물류창고 내 작업자가 편리하게 안전관리 매뉴얼의 내용을 숙지할 수 있도록 하였다.

ㅇ 물류창고 내 주요 안전사고를 방지할 수 있는 기본적인 사항을 정리한 것으로, 관리자와 현장 근무자가 항상 휴대하며 스스로 작업안전에 주의를 기울이는데 도움이 될 것으로 예상된다.

□ 「물류창고 기본 안전관리 매뉴얼」은 12월 2일부터 국토교통부 누리집(www.molit.go.kr)에서 확인할 수 있으며, 누구나 자유롭게 내려 받을 수 있다.

붙임: 1. 물류창고 화재․산업재해 현황

2. 물류창고 기본 안전관리 매뉴얼 목차

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 물류시설정보과 정민승 사무관(☎ 044-201-4013)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		물류창고 화재 ․ 산업재해 현황

□  물류창고 화재 현황(출처: 소방방재청 국가화재정보센터)

ㅇ 물류창고에서 1,191건(전체의 2.8%)의 화재로 인해 사망 7명, 부상  35명, 재산피해액 278억 원 발생

구분	2010년		2011년		2012년
	전체	물류창고	전체	물류창고	전체	물류창고
사고건수(건수)	41,863	1,044	43,875	1,199	43,249	1,191
사망자(명)	304	0	263	0	267	7
부상자(명)	1,588	27	1,599	39	1,956	35
재산피해액(억원)	2,668	193	2,565	198	2,895	278

ㅇ 부주의로 인한 화재가 485건으로 가장 많으며, 전기적․기계적 요인 등으로 많이 발생(’12년)

구분	실화							자연 요인	방화		미상	계
	전기적요인	기계적 요인	화학적 요인	가스누출	교통사고	부주의	기타		방화	방화의심
건수	331	68	18	4	0	485	31	21	3	24	206	1,191
비율(%)	27.79	5.71	1.51	0.34	0	40.72	2.6	1.76	0.25	2.02	17.3	100

□  물류창고 산업재해 현황(출처: 고용노동부 산업재해 현황분석, ’12년)

ㅇ 전체 산업재해률은 0.59%이며, 창고업 산업재해률은 0.73

ㅇ 물류창고 업무상 사고 유형별 재해 현황

구분	떨어짐	넘어짐	부딪힘	맞음	무너짐	끼임	절단, 베임, 찔림	감전	폭발, 파열	계
’12년	48	27	48	23	7	26	9	1	4	254

붙임 2		물류창고 기본 안전관리 매뉴얼 목차

1. 물류창고 관리자용
1.1 화재사고 안전관리	월간, 일간 소방운영계획 수립 등
1.2 물류작업 안전관리	입․출고지역, 통로의 노면 청소상태 점검 등
1.3 주요 설비 및 장비 작업 안전관리	작업자들의 복장 점검, 사전교육 실시, 주기적 점검 등
2. 물류창고 현장 근무자용
2.1 화재사고 안전관리
▪ 화재 신고 요령
▪ 화재 피난 요령
▪ 화재사고 예방 수칙
2.2 물류작업 안전관리
▪ 입고작업 안전관리	바닥의 이물질, 오염 부분 청소 상태 확인 등
▪ 운반작업 안전관리	지게차는 규정속도, 작업자는 걷는 속도로 작업 등
▪ 적치/ 보관작업 안전관리	파렛트 화물 붕괴 방지 등
▪ 부가가치서비스작업 안전관리	사용도구 정지정돈 등
▪ 피킹/ 분배작업 안전관리	복장관리 점검, 다른 작업자와의 충돌 방지 등
▪ 출고작업 안전관리	도크설비, 출입문 등의 파손 및 작동 유무 점검 등
2.3 주요 설비 및 장비작업 안전관리
▪ 컨베이어 작업 안전관리	비상정지버튼위치․작동방법 숙지 등
▪ 지게차 작업 안전관리	전방시야 확보, 주기적인 안전교육 등
▪ 도크설비 작업 안전관리	차량의 고정 장치 체결 점검 등
▪ 파렛트 랙 작업 안전관리	적재하중 및 높이에 맞게 적재 등
별첨 1. 일일 소방 점검표
별첨 2. 월간 소방 점검표