참고1		군남홍수조절지 현황

□ 위치 : 경기도 연천군 군남면, 왕진면 일원(임진강 본류)

□ 목적 : 임진강 홍수조절능력 확보 및 북측댐 건설로 인한 하류하천 유황 개선

□ 사업기간 : 2005년 ～ 2011년

□ 총사업비 : 3,787억원(공사비 1,220, 보상비 2,048, 관리비 519)

□ 규모/형식 : 높이 26m, 길이 658m, 콘크리트중력댐(C.G.D)

□ 계획홍수위 : EL.40.0m, 홍수조절용량 70.6백만㎥(총 저수용량 71.6백만㎥)

□ 상시만수위/유효저수용량 : EL.31.0m, 13.3백만㎥

□ 사업효과

◦ 임진강 유역 홍수피해 경감

◦ 북측 황강댐의 무단 방류에도 댐하류에 피해 없이 대응가능

◦ 북측이 황강댐(3.5억톤 추정) 물을 예성강으로 유로 변경시에도 군남홍수조절지 일시담수량(13백만톤)을 활용하여 하류유역에 필요한 용수 및 하천 유지용수 공급 가능

【 군남홍수조절지 전경 】

참고2		임진강 유역 현황