		보 도 자 료
		배포일시	2013. 10. 11(금) 총 2매(본문2)
담당 부서	자동차운영과	담 당 자	∙과장 윤진환, 사무관 손영삼 ∙☎ (044)201-3852, 4760
보 도 일 시		2013년 10월 14(월) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 10. 14(월) 06:00 이후 보도 가능

아우디 자동차 A6 2.4Q 등 4차종, 연료누유로 리콜

□ 국토교통부(장관 : 서승환)는 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입 ․판매한 아우디 승용자동차 4차종(779대)에서 연료누유로 인한 화재 발생 위험성으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

ㅇ 시정조치 대상은 2001년 7월 20일에서 2005년 3월 1일 사이에 제작된 ‘아우디 A6 2.4Q, A6 2.7Q, A6 3.0Q, Allroad Quattro 2.7T’ 등 승용자동차 4차종

ㅇ 연료탱크에 설치된 롤오버 밸브*와 벤틸레이션 라인** 연결부위에 균열이 발생하여 연료가 누유되는 경우 화재가 발생할 수 있는 위험성 발견

* 롤오버 밸브(Rollover valve) : 차량 전복 시 연료 누출을 방지하는 장치

** 벤틸레이션 라인(Ventilation line) : 연료탱크 내 연료증발가스 환기라인

□ 해당 자동차 소유자는 2013년 10월 14일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(롤오버 밸브 보강용 몰딩, 스페이서 장착, 벤틸레이션 라인 클립 장착 또는 개선된 연료탱크로 교환)를 받을 수 있으며,

ㅇ 리콜 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

☐ 이번 리콜과 관련하여 수입사인 아우디폭스바겐코리아(주)에서 해당 자동차 소유자에게 우편으로 시정방법 등을 알리게 되며, 기타 궁금한 사항은 아우디폭스바겐코리아(주) (080-767-2834)에 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

※ 시정(리콜) 대상 자동차

차명	제작년월일	대상대수
Audi A6 2.4Q	2001.07.20∼2004.02.11	419
Audi A6 2.7Q	2003.07.25∼2003.11.18	36
Audi A6 3.0Q	2001.09.05∼2004.02.04	253
Audi Allroad Quattro 2.7T	2002.03.27∼2005.03.01	71

Audi A6 2.4Q, 2.7Q, 3.0Q	Audi Allroad Quattro 2.7T

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차운영과 손영삼 사무관(☎ 044-201-3852)에게 연락주시기 바랍니다.