		보 도 자 료
		배포일시	2014. 5. 22(화) 총 4매(본문 2매)
담당 부서	녹색건축과	담 당 자	∙ 과장 김성호, 사무관 유철규, 주무관 김구 ∙ ☎ (044)201-3770, 3773
보 도 일 시		2014년 5월 22일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※통신․방송․인터넷은 5. 21(수) 11:00 이후 보도 가능

국토부, 전국 PEB구조 건축물 안전점검 지원

- 전문가 사전 안전점검을 통해 폭풍·폭설에 대비 -

□ 지난 2월17일 발생한 마우나리조트 체육관 붕괴사고의 재발방지를 위하여 PEB (Pre-Engineered Building)* 구조 건축물에 대한 전국적인 안전점검이 실시된다.

* 휨모멘트 크기에 따라 부재형상을 최적화한 변단면부재를 사용한 철골구조물(붙임 참조)

ㅇ 국토교통부(장관 서승환)는 사고 이후 전국 PEB 건축물에 대한 전수현황조사 및 샘플점검*을 마치고 오는 6월부터 전국 2천여동의 시설에 대한 안전점검에 착수한다.

* 국토부와 한국건축구조기술사회에서 건축물 도면확인, 업체 제출자료 등을 통해 PEB 건축물 전수조사를 실시하고, 조사된 시설 중 다중이용시설(체육관 등 불특정다수가 이용하는 시설)과 기둥간격이 넓은 대규모 시설 중 78동(시도별 5동)을 표본 추출하여 점검 실시(’14.3～4)

ㅇ 이번 점검은 지자체와 한국건축구조기술사회가 합동으로 점검반을 편성하여 실시하며, 현장 안전점검과 함께 현재 국토부가 마련 중인 폭풍·폭설에 대비한 평상시 유지관리요령도 건축주(관리자)에게 안내할 계획이다.

□ 국토부는 지난 4월 샘플점검 실시 결과, 일부 건축물에서 접합부 상태 및 횡하중을 견디기 위한 보강재 설치 미흡 등으로 추가 정밀점검이 필요한 것으로 조사됨에 따라

ㅇ 향후 발생 가능한 재해에 대비하여 건축주가 PEB 건축물을 안전하게 관리할 수 있도록 5월까지 유지관리매뉴얼을 마련할 계획이며 이 과정에서 관련 기관과 전문가 의견을 폭넓게 수렴할 예정이다.

□ 금번 PEB 건축물에 대한 안전점검은 국토부가 예산을 지원하고 지자체별로 자체 점검계획을 수립하여 전문가와 합동으로 8월까지 진행될 예정이며, “주요 부재의 변형 및 부식상태, 지붕마감재 변형, 접합부 상태”를 중점 점검하게 된다.

ㅇ 또한, 불특정다수가 이용하는 다중이용시설 중 추가 정밀점검이 필요한 시설에 대하여는 한국시설안전공단에서 직접 점검을 지원하고, 보수․보강이 필요한 사항은 동절기 전에 조치될 수 있도록  안내할 계획이다.

* 샘플점검 결과 정밀점검이 필요한 다중이용시설(12동)에 대하여는 즉시 시행

□ 한편, 국토부는 일부 건축물이 전수조사 과정에서 누락될 수 있는 점에 대비하여 건축물의 소유자(관리자)가 직접 해당 시․군․구청 건축부서에 ‘전문가 점검’을 요청할 수 있도록 조치할 계획으로

ㅇ 국토부 관계자는 “향후 PEB 건축물의 안전성 확보와 국민들의 불안감 해소를 위해 안전점검을 최대한 지원할 계획이며, PEB 건축물을 소유한 업체 및 건축주의 적극적인 관심과 협조를 요청한다”고 말했다.

	본 보도자료에 대해 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 녹색건축과 유철규 사무관, 김구 주무관(☎ 044-201-3770, 3773)에게 연락주시기 바랍니다.

【참고자료 1】

PEB 건축물 현황 [지역별 & 용도별]

[ 단위 : 동 ]

지역별	건축물 현황 (동)		용도별	건축물 현황 (동)
계	2,083		계	2,083
서울특별시	4		기숙사	1
부산광역시	44		근린생활시설	25
대구광역시	112		종교시설	1
인천광역시	92		운수시설	18
광주광역시	20		교육연구시설	13
대전광역시	15		운동시설	61
울산광역시	94		업무시설	10
세종특별자치시	0		숙박시설	1
경기도	401		공장	1299
강원도	61		창고시설	521
충청북도	163		위험물 저장 및 처리시설	1
충청남도	299		동물 및 식물 관련 시설	33
전라북도	144		분뇨 및 쓰레기 처리시설	1
전라남도	114		교정 및 군사시설	31
경상북도	332		방송통신시설	1
경상남도	174		발전시설	2
제주특별자치도	14		관광 휴게시설	1
			기 타	30
			확인불가	33

【참고자료 2】

PEB 구조 건축물의 장점과 단점

PEB(Pre-engineered metal building) 건축물의 단면(예시)

장 점	단 점
1. 대공간으로 공간효율성이 뛰어남 2. 기존구조물 대비 20~40%의 건축비 절감 3. 공장제작 및 현장조립을 통한 공기단축이 용이함	1. 변형 발생이 쉬움 2. 돌발하중(적설, 풍하중)에 대하여 불리함 3. 부재높이에 비해 두께가 얇아 국부좌굴 발생에 불리함