참고		배기설비 설치 구조

ㅇ 개정안에 따른 배기설비 설치 구조

구분	배기설비 설치 구조 예시
현행
	1개의 공용덕트를 통해 옥상으로 배출	댐퍼 미부착으로 인한 냄새 등 역류
개선
	단위세대별 개별덕트를 통해 외부로 배출	자동역류방지댐퍼 설치