		보 도 자 료
		배포 일시	2015. 1. 2(금) 총 3매(본문2, 붙임1)
담당 부서	국토지리정보원 공간영상과	담 당 자	∙공간영상과 고영창 사무관, 문지영 주무관 ∙☎ (031)210-2680, 2682
보 도 일 시		2015년 1월 5일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 1. 4(일) 11:00 이후 보도 가능

한반도의 3차원 지형, 처음으로 공개된다

- 국토지리정보원, 90m 간격의 국토 높이자료 대국민 서비스 -

□ 국토지리정보원(원장 최병남)은 한반도 전역의 3차원 지형을 한 눈에 볼 수 있는 최신 ‘수치표고모델’을 구축하여 공개한다고 밝혔다.

◦ 수치표고모델(DEM*)은 국토를 일정한 격자 간격으로 구분하고 각 격자에 해당하는 평균 높이(표고)를 표시한 것으로, 격자의 크기가 작을수록 세밀한 지형 표현이 가능한 것이 특징이다.

* 수치표고모델(DEM, Digital Elevation Model)

□ 이번에 공개하는 수치표고모델의 격자 간격은 90m이며, 도시의 경관이나 산, 평야 등의 대략적인 형상을 파악하기에 적합한 수준이다.

◦ 기존의 수치표고모델은 국가보안정책에 따라 공개가 어려웠으나 이번에는 대국민 공개가 가능한 등급으로 제작하여 민간에서 사용할 수 있게 되었다.

◦ 수치표고모델의 높이값에 대한 평균 정확도(RMSE)는 6.2m로 전국 어디서나 10m 이내의 정확도로 높이를 찾을 수 있다.

서울 지역 DEM	대구 지역의 DEM
<서울> 한강을 중심으로 북쪽의 인왕산, 남쪽의 관악산이 표현된 서울 여의도 주변	<대구> 동서방향으로 강(금호강)이 흐르고 남쪽과 북쪽이 높은 산으로 둘러싸인 분지 형태

□ 수치표고모델을 국민 누구나 사용하게 됨에 따라 입체모형 제작이나 가시권 분석, 일조량 분석 등 국토 높이가 필요한 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대된다.

◦ 공개용 수치표고모델은 국토지리정보원 국토공간영상정보서비스(http://air.ngii.go.kr)에서 무료로 다운로드 받을 수 있다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 국토지리정보원 고영창 사무관(☎ 031-210-2680)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임		지역별 수치표고모형(예시)

나주평야	영월군
<나주평야, 90m 간격>	<영월군, 90m 간격>
<춘천, 90m 간격>	<태백, 90m 간격>
<화천(파라호), 90m 간격>	<전국>