		보 도 자 료
		배포일시	2014. 3. 12(수) 총 4매(본문2, 붙임2)
담당 부서	주택건설공급과	담 당 자	∙과장 서정호, 주무관 민경철 ∙☎ (044) 201-3370
보 도 일 시		2014년 3월 13일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 3. 12(수) 11:00 이후 보도 가능

「공동주택 화재안전 가이드」제작·배포

- 아파트 대피공간, 화재 시 대피요령, 화재예방 안전수칙 안내 -

□ 국토교통부(장관 서승환)은 공동주택 화재 발생 시 입주민을 보호하고 피해가 최소화될 수 있도록 소방방재청, 한국토지주택공사와 공동으로「공동주택 화재안전 가이드」를 제작하여 배포한다고 밝혔다.

□ 이번 가이드는 최근 한 아파트 화재 발생 당시 발코니를 통해 옆집으로 피난할 수 있는 시설(경량칸막이* 설치)이 있었지만, 이 사실을 알지 못해 인명피해가 있었던 사건을 계기로 제작된 것으로,

* 강도가 낮은 석고보드 등과 같은 재질로 만들어 유사시 깰 수 있는 시설물

ㅇ 화재 시 대피요령, 소화기·소화전 사용요령, 가스․전기 안전수칙 등을 누구나 알기 쉽도록 정리하였다.

□ 우선, 입주자가 입주 시에 대피공간이나 경량칸막이의 위치를 쉽게 인지할 수 있도록 하기 위해 위치 등이 표시된 안내 그림을 포함하였고,

ㅇ 해당 공간에 물건을 적치하지 않도록 하고, 현관으로 대피가 불가능 할 경우 대피공간이나 경량칸막이로 대피할 수 있도록 하는 등의 대피요령을 제시하였다.

※ 주택건설기준등에 관한 규정: 피난구(대피공간 등)를 경계벽에 설치하거나 경계벽의 구조를 파괴하기 쉬운 경량구조 등으로 할 수 있도록 규정

□ 또한, 소방방재청의 협조를 받아 화재 등 재난발생 시 입주민의 초동역량 강화를 위한 「소소심」익히기*와 가스·전기 화재예방 안전수칙, 소방차 출동시 양보요령 등을 포함하여, 아파트 입주자의 화재예방 인식을 제고하는 데 크게 도움이 될 수 있도록 하였다.

* 소소심: 소화기 및 소화전 사용법, 심폐소생술 익히기

□ 국토부는 이번에 제작된 가이드가 이미 건설된 공동주택의 입주민에 널리 보급될 수 있도록 지자체, 전국의 관리주체에게 적극 전파할 예정이며,

ㅇ 특히, LH공사와 협력하여 이번 가이드를 해당 공사의 입주예정 및 관리 중인 임대아파트에 직접 배포하도록 하고, 앞으로 LH가 건설하는 아파트의 입주민에게는 이번 가이드를 의무적으로 제공하도록 하였다고 밝혔으며,

ㅇ 관련 협회 등에도 이번 가이드를 전파하여 민간 신규 아파트의 경우에도 입주안내 책자 등에 가이드의 내용이 포함될 수 있도록 유도하는 등 공동주택 화재로 인한 입주민의 피해가 최소화 되도록 적극 노력하겠다고 덧붙였다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 주택건설공급과 민경철 주무관(☎ 044-201-3370)에게 연락주시기 바랍니다.

참고		「공동주택 화재 안전 가이드」 주요내용

※ 총 6페이지 중 발췌