		보 도 자 료
		배포일시	2014. 6. 3(화) 총 3매(본문 3)
담당 부서	자동차운영과	담 당 자	∙과장 윤진환, 사무관 손영삼, 주무관 김기환 ∙☎ (044) 201-3852, 4760
보 도 일 시		2014년 6월 5일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 6. 5(목) 06:00 이후 보도 가능

BMW 이륜자동차 리콜 실시

- 다기능스위치 및 연료펌프 제작결함, “총 5,346대”  -

□ 국토교통부(장관 서승환)는 비엠더블유코리아(주)에서 수입ㆍ판매한 이륜자동차에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

☐ 비엠더블유코리아(주) 이륜자동차 C600S 외 15개 차종(3,204대) 에서 외부의 열과 습도로 인해 조향핸들 부위 다기능 스위치 내부에 전기적 문제가 발생하여 스위치 기능이 정상적으로 작동되지 않을 수 있는 가능성이 발견되었다.

* (다기능스위치)  전조등, 방향지시등, 미등, 경음기 등을 작동시키기 위한 스위치

ㅇ R1200R 외 17개 차종(2,142대)에서 연료펌프 상단 연결부위 노후화로 크랙이 발생하여 연료가 누설될 가능성이 발견되었다.

□ 해당 자동차 소유자는 2014년 6월 5일부터 비엠더블유코리아(주)에서 무상으로 수리(다기능스위치 교환, 크랙 진행정도에 따라 플라스틱 테두리에 강철로 만든 서포트 링 삽입 또는 연료펌프 유닛 교환)를 받을 수 있다.

☐ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편으로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

ㅇ 기타 궁금한 사항은 비엠더블유코리아(주) (080-269-2200)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

※ 리콜 대상 자동차

<다기능 스위치>

차명	제작연월일	대상 대수
C600S	2012년03월23일 ∼ 2013년04월12일	289
C650GT	2012년03월30일 ∼ 2013년06월14일	418
F800R	2009년06월2일 ∼ 2013년06월18일	356
F800GS	2012년06월26일 ∼ 2012년06월26일	84
800GS ADV	2013년04월11일 ∼ 2013년06월26일	28
F800GT	2012년11월14일 ∼ 2013년05월8일	86
F700GS	2012년06월29일 ∼ 2013년05월3일	53
R1200GS	2012년11월15일 ∼ 2013년06월25일	157
R1200RT	2009년12월11일 ∼ 2013년05월27일	297
K1300S	2009년02월9일 ∼ 2013년06월20일	130
K1300R	2009년01월30일 ∼ 2013년07월19일	218
K1300GT	2009년01월28일 ∼ 2010년09월1일	39
S1000RR	2009년11월10일 ∼ 2013년06월24일	626
HP4	2012년09월24일 ∼ 2013년07월15일	44
K1600GT	2011년11월1일 ∼ 2013년06월13일	121
K1600GTL	2011년03월7일 ∼ 2013년06월14일	258
계		3,204

<연료펌프>

차종	생산연월	해당 대수
R1200R	2006년08월16일 ∼ 2011년04월11일	80
R1200S	2006년03월6일 ∼ 2006년06월5일	14
R1200ST	2005년01월3일 ∼ 2005년03월21일	16
R1200RT	2005년01월17일 ∼ 2011년04월14일	386
R1200GSADV	2006년02월20일 ∼ 2011년03월24일	546
R1200GS	2004년05월24일 ∼ 2011년03월18일	335
HP2Magamoto	2008년02월4일 ∼ 2008년11월18일	10
HPEnduro	2005년10월17일 ∼ 2006년06월20일	13
HP2Sport	2008년02월4일 ∼ 2010년05월12일	27
S1000RR	2009년11월10일 ∼ 2011년03월25일	199
K1200S	2004년10월4일 ∼ 2008년05월8일	127
K1200R	2005년04월4일 ∼ 2008년03월13일	82
K1200RSport	2007년05월21일 ∼ 2007년06월25일	5
K1200GT	2006년03월13일 ∼ 2008년05월22일	80
K1300S	2008년10월31일 ∼ 2011년02월11일	74
K1300R	2008년11월4일 ∼ 2011년04월5일	93
K1300GT	2008년11월21일 ∼ 2010년09월10일	39
K1600GTL	2011년03월7일 ∼ 2011년03월22일	16
계		2,142

<참고> : 해당 차량 및 결함부위 사진

차명	외관도	결함부위 및 시정조치 내용
F800R
		다기능스위치 좌우	다기능 스위치 교환
R1200GS
		연료펌프	연료펌프 상단 크랙

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차운영과 손영삼 사무관(☎ 044-201-3852)에게 연락주시기 바랍니다.