참고 1		서대산 강우레이더 사업현황

□ 서대산 강우레이더 전경사진

□ 사업현황

ㅇ 사업위치 : 충남 금산군 추부면 성당리 서대산(해발 904m)

ㅇ 사업규모

- 레이더동 : RC구조(지상4층), 높이 23.35m(레이돔 높이 10m제외)

(대지면적 : 1,850㎡, 건축면적 : 346.38㎡, 연면적 : 534.79㎡)

- 관 리 동 : RC구조(지하 1층/지상3층), 높이 16.42m

(대지면적 : 1,840㎡  건축면적 : 308.16㎡   연면적 : 725.72㎡)

- 진입로 : 모노레일 설치 L=1.452㎞, B=5m(A=6,343㎡)

- 레이더 : S밴드, 이중편파, 최대출력 750㎾, 안테나직경 8.5m

ㅇ 시공 / 감리회사 : 탑선진건설(주) / ㈜동일건축

ㅇ 사업기간 : ‘11. 9. 29 ~ ’14. 10. 31(37개월)  * 운영개시 : ‘15. 1. 13

ㅇ 사 업 비 : 179억원