		보 도 자 료
		배포일시	2014. 5. 27(화) 총 2매(본문 1, 붙임 1
담당 부서	수자원정책과	담 당 자	∙과장 전형필, 사무관 조은호, 주무관 이성주 ∙☎ (044) 201-3599, 3600
보 도 일 시		2014년 5월 28일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 5. 27(화) 11:00 이후 보도 가능

물 부족 섬마을, 지하수 확보 가능해진다

- 국토부, 영광군 안마도･옹진군 대이작도에 실시설계 착수 -

□ 국토교통부(장관 서승환)는 상습적인 물 부족을 겪고 있는 섬지역에  안정적이고 깨끗한 용수공급을 위해 시범적으로 전남 영광군 안마도와 인천 옹진군 대이작도에 지하수확보 사업을 추진한다.

ㅇ 그동안 국토부는 도서지역 물 부족 해결을 위해 지하수 확보시설 설치를 위한 법적 근거를 마련(‘12.1월, 지하수법 개정)하고, 도서․해안지역 지하수 확보방안에 대한 정밀조사와 타당성 조사를 진행(’11.5월～‘13.12월)해 왔다.

ㅇ 타당성조사 결과 우선순위가 높은 안마도와 대이작도 2개 지역을 시범지역으로 선정하여 이달부터 실시설계를 착수한다.

□ 지하수 확보시설은 지하수가 흐르는 땅속에 물막이벽을 설치하여 지하수를 저장하고 바닷물 침입을 방지함으로써 연중 안정적인 취수가 가능하여 가뭄대처에 용이한 용수확보 시설이다.

ㅇ 국토부는 이번 시범사업을 통해 기존 용수공급 체계를 보완할 수 있는 신규 지하수 확보시설을 지자체에 공급함으로써 도서지역 물 부족 문제 해결에 적극 노력한다는 방침이다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 수자원정책과 조은호 사무관(☎ 044-201-3599)에게 연락주시기 바랍니다.

참고		지하수자원 확보시설 개념

지하수가 흐르는 대수층내 인공적인 차수벽(Cut-off wall)을 설치하여 지하수위 상승 및 염수침입을 방지함으로써 계획적인 지하수 개발과 취수가 가능한 시설로서 민원이나 환경파괴가 거의 없는 신개념의 친환경적 수자원확보 기술

도서지역 시설 모식도

지하수자원 확보시설 모식도