		보 도 자 료
		배포일시	2013. 10. 16(수) 총 4매(본문 2, 붙임 2)
담당 부서	공간정보기획과	담 당 자	∙과장 고영진, 사무관 박진식 ☎ (044)201-3469, 3472
보 도 일 시		2013년 10월 17일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 10. 16(수) 11:00 이후 보도 가능

3D 지도서비스 '브이월드', 인프라 증설 완료!

‣ 웹서버, 데이터서버, 3D서버 등 주요 장비 보강으로 접속속도 개선

□ 국토교통부(장관 서승환)는 최근 언론의 집중보도와 인터넷 포털 사이트 실시간 검색순위 1위에 오르면서 사용자 접속 폭주가  발생하여 원활한 서비스 제공이 어려웠던 3D 지도서비스 ‘브이월드’의 서비스 개선작업이 완료(9.15)되어 안정적인 서비스 체계를 갖추었다고 밝혔다.

ㅇ 브이월드는 언론 및 인터넷 포털에서 집중 관심을 받기 전에는 하루 접속자가 평균 8천명이었으나, 금년 9월 29일부터 30일까지 하루에 약 40만명이 일시적으로 접속하여 서비스가 원활하지 못했다.

【브이월드 접속자 현황】

□ 국토교통부가 이번에 개선한 사항은 사용 자의 접속속도, 사용자 요구 처리속도 및 3D 데이터를 포함한 모든 데이터 처리속도를 2배 이상 보강하고 사용자 폭주에 대비한 통신장비도 보강하였다고 밝혔다.

【장비 보강 상세내역】

장비유형	기존	변경	용도
웹서버	8식	14식	접속속도 보강
어플리케이션서버	2식	5식	요구처리속도 보강
3D서버	4식	6식	3D데이터처리 강화
데이터서버	4CPU	8CPU	데이터처리속도 보강
네트워크	1회선	2회선	통신망 장애 대응

□ 장비개선 작업이 완료된 현재 하루 평균 5만명이 접속하고 있으나, 별 무리없이 정상적으로 운영 중에 있으며,

ㅇ 이번 장비 보강작업에 따라 현 사용자 규모의 약 2배인 하루 약 10만명의 사용자들이 원활하게 서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

□ 국토교통부는 금년 11월에는 스마트폰과 같은 모바일지도서비스를 추가로 실시하고, 금년 말까지는 서울시 과거항공사진, 북한   주요지역 고해상 영상사진 등을 추가로 서비스 할 계획이라고 밝혔다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 공간정보기획과 박진식 사무관(☎ 044-201-3472)에게 연락주시기 바랍니다.

참고1		브이월드 서비스 일정

서비스 시기	서비스내용
‘13년 10월	∙서울시 과거 항공사진 시계열서비스 ∙북한 주요지역 고해상도 영상지도서비스(2차) ∙전국 지적도 및 용도지역지구도 월간(10월) 갱신 ∙지자체 3D지도서비스 확대(시흥, 구리, 진주, 부천) ∙3D 데이터 API 서비스
‘13년 11월	∙모바일 3D 지도서비스 ∙부동산 실거래가 조회 및 통계서비스 ∙북한 주요지역 고해상 지도서비스(3차) ∙커뮤니티형 사용자 참여서비스 ∙모바일 사용자 참여서비스 ∙전국 지적도 및 용도지역지구도 월간(11월) 갱신 ∙지자체 3D지도서비스 확대(서귀포, 의정부)
‘13년 12월	∙북한지역 주제도 서비스 ∙2D 오픈API 확대 제공서비스 ∙사용자 참여 지도기능을 활용한 북한 이웃찾기 서비스 ∙전국 지적도 및 용도지역지구도 월간(12월) 갱신 ∙지자체 3D지도서비스 확대(군포, 안양, 청주, 광명) ∙다중 브라우저(크롬, 사파리, 파이어폭스 등) 지원서비스
‘14년 1월	∙전국 지적도 및 용도지역지구도 월간(1월) 갱신 ∙지자체 3D지도서비스 확대(목포, 오산, 전주, 원주, 창원, 나주, 안동, 고양, 김천)

참고2		브이월드 시스템 구성

구분	시스템 내용
시스템 구성
웹서버	∙사용자가 요청하는 웹페이지나 콘텐츠 등을 제공하는 장비로서 통상 홈페이지에서 제공하는 화면을 관리하며, 사용자 요청을 어플리케이션에 전달한다.
어플리케이션 서버	∙웹서버에서 전달된 사용자 요청에 따라 데이터베이스에 접속하여 필요한 결과를 도출하여 사용자에게 제공한다.
3D 서버	∙사용자가 열람하고자 하는 3차원 이미지를 조합하여 화면에 표시하고 토공량 분석 등 3차원 분석업무를 담당한다.
데이터서버	∙시스템에서 처리하는 대부분의 정보를 데이터베이스관리시스템(DBMS)을 통해 저장하고 관리한다.
스토리지	∙대용량의 3차원 데이터를 이미지 파일형태로 저장하며, 중요데이터의 백업역할을 수행한다.

웹서버

어플리케이션 서버

3D서버

데이터서버

스토리지

광채널

네트워크 장비